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[bookmark: _Toc23443]第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc1381][bookmark: _Toc5842]一、项目基本情况
1.项目编号：  ZFCG-202609300066  
2.项目名称：蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心标识标牌制作及安装项目
3.预算金额：  4000000.00元  
4.最高限价：  3401307.25元 
5.采购需求： 蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心标识标牌制作及安装项目，本次采购内容包含且不限于所有标识系统深化设计、制作、运输装卸、安装、配线、调试、成品保护、开洞补洞、收边收口、拆除恢复、检测、验收、培训、技术支持、售后服务等，包括但不限于：（一）户外指引标识 ：一级标识：建筑入口雨棚字，医院总平图、户外指示牌、停车场指示、户外宣传栏；四级标识：户外警示牌。（二）室内指引标识：一级标识：大堂总索引、扶梯楼层索引牌、电梯外索引、电梯内索引、楼梯楼层索引；二级标识：公共大厅区域悬吊指示牌、区域指引牌；三级标识：楼梯间楼层号牌、电梯号、电梯单双层停靠牌、职能科室、行政办公、病区区域牌、诊室牌、科室牌、后勤牌、就诊流程表、护士记事栏、医护一览表、室内宣传栏、医患沟通板、制度流程图框、卫生间牌；四级标识：消防疏散图、温馨提示牌、设备标签、玻璃贴雕刻字、防撞条。（三）地下停车场指引标识：一级标识：龙门架；二级标识：地下车库吊牌；三级标识：地下车库墙面涂刷标识。（四）人防区域标识。 具体标识标牌材质、技术参数及数量详见标识系统设计图纸及工程量清单。 
6.合同履行期限： 合同签订并接到采购人通知后，30日历天内完成所有标识标牌制作及安装并通过验收。       
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc13530][bookmark: _Toc26178]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策
2.1.1☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
2.1.2□本项目专门面向______________采购。
2.1.3□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2其它落实政府采购政策的资格要求：   无   。
3.本项目的特定资格要求：   无   。
[bookmark: _Toc30110][bookmark: _Toc32089]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc7957]时间：2026年8月 25 日至2026年9月 4 日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23：59（北京时间）
地点：“徽采云”电子交易系统
方式： 供应商登录“徽采云”电子交易系统在线获取采购文件  
[bookmark: _Toc19726]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc5082]时间： 2026年9月 16 日9点00分（北京时间）
地点：“徽采云”电子交易系统
[bookmark: _Toc28531]五、公告期限
[bookmark: _Toc1215]自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc8807][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc7265][bookmark: _Toc3854]1.本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目不专门面向中小企业采购项目。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。
2.本次招标公告在安徽省政府采购网发布。
3.投标文件的提交要求:供应商应当在投标文件提交截止时间前通过“徽采云”电子交易系统上传加密的电子投标文件，未在投标文件提交截止时间前完成上传的，视为逾期送达，拒绝接收。
4.电子招投标的说明
4.1电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“徽采云”电子交易系统进行招投标活动；
4.2投标准备：注册账号--详情参见“徽采云”平台供应商注册与配置手册“第2章入驻操作流程”（https://sitecdn.zcycdn.com/f2e-assets/a2d7b18f-adb6-47d9-8fb3-cb8632b8fffc.pdf?utm=a0017.b1884.cl28.topic.1a7c2150533811ed990f05d85dda49f6）；申领CA数字证书---申领流程详见“安徽省政府采购网-下载专区-其他-供应商CA驱动下载-安徽省各市CA办理服务指南（已有安徽CA和翔晟CA无需重复申领）；安装“徽采云”投标客户端----前往“安徽省政府采购网-下载专区-电子交易系统专区”进行下载并安装（http://www.ccgp-anhui.gov.cn/anhuiCategory15/anhuiCategory119/9396667.html）；
4.3采购文件的获取：使用CA登录“徽采云”电子交易系统；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；
4.4投标文件的制作：在“徽采云投标客户端”中完成“填写基本信息”、“制作和导入投标（响应）文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；
4.5投标文件的上传：使用CA登录“徽采云”电子交易系统；进入“项目采购”应用，在投标文件上传菜单中选择项目，上传加密的投标文件（*.jmbs）；
4.6投标文件的解密：投标人按照系统提示和采购文件规定,在规定时间内完成在线解密；
4.7“徽采云”电子交易系统具体操作指南：详见安徽省政府采购网-徽采学院-电子交易系统学习专题-供应商-操作手册。 
4.8 CA问题联系电话：安徽CA 400-880-4959；翔晟CA 0551-68105136。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称： 蚌埠医科大学第一附属医院  
地  址： 安徽省蚌埠市长淮路287号 
联系人： 邹冰冰  
联系方式：  0552-3086942  
2.采购代理机构信息
名  称： 安徽中技工程咨询有限公司  
地  址： 安徽省合肥市合作化南路27号 
联系人： 王婧、李建华   手机：15212799182  
联系方式：  0551-65149582、65149583-871、826  
3.政府采购监督管理部门信息
名  称： 安徽省财政厅  
地  址： 安徽省合肥市阜南西路238号 
联系方式： 0551-68150505  


[bookmark: _Toc31935]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc7178][bookmark: _Toc3114]一、投标人须知前附表
注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内容、说明与要求

	5.2
	现场考察或标前答疑会
	☑不组织或不召开
□统一组织或统一召开
时间：    年  月  日  时  分
地点：                       
联系人及联系电话：           
注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。

	6.1
	网上询问截止时间
	2026年8月 31 日 17时00分

	7.1
	包别划分
	☑不分包     □分为  个包
投标人对多个包进行投标的中标包数规定：        

	10.1
	投标保证金
	不收取

	11.1
	投标有效期
	 90 日历日

	13.1
	投标文件解密时间
	投标截止时间后  60  分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）

	14.1
	资格审查
	☑采购人审查
□采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查

	17.2
	评标方法
	□最低评标价法
☑综合评分法

	17.3
	报价扣除
（非专门面向中小企业采购项目适用）
	（1）小型和微型企业价格扣除： 10%  。
（2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。
（3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。
（4）符合条件的联合体价格扣除：    /    。
（5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： 本项目不适用 。

	17.4
	本国产品价格扣除（适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目）
	（1）项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除20%。
（2）项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例≥80%，所有产品价格扣除20%。

	21.1
	评标委员会推荐中标候选人的数量
	3名中标候选人

	21.2
	确定中标人
	采购人委托评标委员会确定
□采购人确定

	23.3
	随中标结果公告同时公告的内容
	（1）中小企业声明函；（如有）
（2）残疾人福利性单位声明函；（如有）
（3）因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）供应商的评审报价（适用最低评标价法）
（4）中标（成交）供应商的评审总得分（适用综合评分法）
（5）符合本国产品标准的声明函；（如有）

	24.1
	中标通知书发出的形式
	□书面     数据电文

	25.1
	告知招标结果的形式
	投标人自行登录电子交易系统查看
□评标现场告知

	26.1
	履约保证金
	（1）金额：
□免收
☑合同价的 2.5 %
□定额收取：人民币              元
（2）支付方式：
转账/电汇 支票 汇票 本票 保险 保函
（（3）收取单位： 蚌埠医科大学第一附属医院               
（4）开户行：中国农业银行蚌埠开发区支行
（5）收取账号： 12-093001040011096 
（6）退还时间： 项目验收合格后退还  
注意事项：
（1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。
（2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。

	27.1
	签订合同和合同公告时间
	（1）采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。
（2）采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

	28.1
	代理费用
	（1）收费对象：采购人   中标人
（2）收取方式： 中标公示结束后5个工作日内，中标人须向招标代理机构支付中标服务费。 
（3）收费标准： 中标服务费采用差额定率累进计费方式，以中标金额为计算基数，参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文及发改价格【2011】534号文标准下浮56%向中标人计取。 
（4）收取单位：安徽中技工程咨询有限公司
（5）缴纳时间：领取中标通知书前
开户名称：安徽中技工程咨询有限公司  
开户银行：交通银行合肥分行黄山路支行
银行账号：341314000018150070757

	31.3
	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	递交方式：书面形式
接收部门：安徽中技工程咨询有限公司
联系电话：0551-65149582转871
通讯地址：安徽省合肥市合作化南路27号

	32
	其他内容
	1、解释权：
（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；
（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。
3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。


[bookmark: _Toc24882][bookmark: _Toc14880]
二、投标人须知正文
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。
1.4投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：
1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.5若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.5.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。
1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。
1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。
1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
1.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.5.8对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。
2.资金落实情况
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。
3.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
4.适用法律
本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
5.招标文件构成
5.1招标文件包括下列内容：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  采购需求
第四章  评标方法和标准
第五章  政府采购合同
第六章  投标文件格式
第七章  政府采购询问函和质疑函范本
5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。
5.3原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。
如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。
5.4投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
6.招标文件的澄清与修改
6.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。
6.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
6.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
6.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。
7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
7.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。
7.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Hlk16458980]7.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
7.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。
7.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.投标文件构成
8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。
[bookmark: _Hlk11703583]8.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。
8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。
9.投标报价
9.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
9.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。
9.3投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
9.4采购人不接受具有附加条件的报价。
10.投标保证金
10.1本项目不收取投标保证金。
11.投标有效期
11.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。
11.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
11.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
12.投标文件的递交、修改与撤回
12.1投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。
12.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。
13.开标
13.1开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。
13.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。
13.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
13.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
14.资格审查及组建评标委员会
14.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。
[bookmark: _Hlk24663244]14.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。
以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
14.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。
15.投标文件符合性审查与澄清
15.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
15.2如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
15.2.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。
15.2.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
15.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第15.2款规定处理。
15.4投标文件的澄清
15.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。
15.4.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
15.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
15.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第15.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
16.投标无效
16.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。
无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。
16.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
17.比较与评价
17.1经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。
17.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
17.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
17.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
17.5同时符合17.4和17.5的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。
18.废标、重新招标与变更采购方式
18.1出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
18.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查或异常低价投标审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。
19.保密要求
19.1评标将在严格保密的情况下进行。
19.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
20.中标候选人的确定原则及标准
20.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
21.确定中标候选人和中标人
21.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
21.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。
21.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
22.编写评标报告
评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
23.中标结果公告
23.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
23.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。
23.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。
24.中标通知书
24.1采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。
24.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
24.3中标通知书是合同的组成部分。
25.告知招标结果
25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。
26.履约保证金
26.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。
26.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
27.签订合同
27.1采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。
27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
28.代理费用
28.1本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。
[bookmark: _Toc518923100][bookmark: _Toc2583661]29.廉洁自律规定
29.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
29.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
[bookmark: _Toc2583662][bookmark: _Toc518923101]30.人员回避
投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
31.质疑的提出与接收
31.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
31.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
31.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。
注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。
32.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。


[bookmark: _Toc10891]第三章  采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	在货物到货初验合格后（该验收并不免除乙方的产品质量保证责任），在收到供应商发票7个工作日内支付本批次货物合同价款的80%，累计支付至合同价款的80% 时停止支付；在所有货物安装、调试完成，验收合格并按甲方要求移交所有资料后，在收到供应商发票7个工作日内支付至合同总价的100% ，并退还履约担保。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	 3
	供货及安装期限
	合同签订并接到采购人通知后，30日历天内完成所有标识标牌制作及安装并通过验收。

	4
	免费质保期
	安装调试合格并经竣工验收之日起2年

	5
	采购标的所属行业
	工业

	[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]6
	核心产品
	区域导向标识


2、 项目采购内容
（1）采购内容
本次采购内容包含且不限于所有标识系统深化设计、制作、运输装卸、安装、配线、调试、成品保护、开洞补洞、收边收口、检测、验收、培训、技术支持、售后服务等。
（2）人员要求
投标人拟委任项目负责人1名，技术负责人1名，管理人员1名，上述人员之间不得互相兼任。
三、货物需求 
[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7006][bookmark: _Toc7421]（1）货物指标重要性表述
	标识重要性
	标识符号
	标识含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评分细则

	无标识项
	
	3 条及以上不满足，投标无效。




（2）技术参数及要求 
	序号
	产品名称
	技术参数（或技术要求）
	工作内容
	数量
	所属行业
	备注

	户外园区标识

	1
	


户外总索引标识
[image: IMG_256]
	1、安装方式：立地式；
2、照明方式：发光；
3、单体用电量：800W；                                 
4、尺寸：3000*1200*150mm；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ50mm304不锈管加固，主龙骨采用50*50*5.0镀锌钢管龙骨整体焊接造，表面氟碳烤漆孔雀蓝色，箱体面板切割镂空内容，背嵌5mm紫色亚克力与5mm黑白板，表面嵌平效果，内置LED光源；楼层信息为磁吸式水条，水条烤漆表面丝印楼层信息；6mm超白钢化玻璃档板，背衬高清灯布信息内容,内置LED光源，背面配检修门更换画面信息；烤漆面板表面丝印信息内容；箱体配分体式基础预埋。
6、含基础及预埋，综合考虑在报价内。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	5块
	工业
	

	2
	户外人行指引标识
[image: IMG_257]
	1、安装方式：立地式；
2、照明方式：发光；
3、单体用电量：300W；                                 
4、尺寸：600*2400*150mm；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ50mm304不锈管加固，主龙骨采用50*50*5.0镀锌钢管龙骨整体焊接造，表面氟碳烤漆孔雀蓝色，箱体面板切割镂空内容，背嵌5mm紫色亚克力与5mm黑白板以及红色亚克力，表面嵌平效果，内置LED光源；烤漆面板表面丝印信息内容；箱体配分体式基础预埋。
6、含基础及预埋，综合考虑在报价内。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	18块
	工业
	

	3
	户外定位标识
[image: IMG_258]
	1、安装方式：立地式；
2、照明方式：发光；
3、单体用电量：300W；                                 
4、尺寸：600*2400*150mm；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ50mm304不锈管加固，主龙骨采用50*50*5.0镀锌钢管龙骨整体焊接造，表面氟碳烤漆孔雀蓝色，箱体面板切割镂空内容，背嵌5mm紫色亚克力与5mm黑白板，表面嵌平效果，内置LED光源；烤漆面板表面丝印信息内容；箱体配分体式基础预埋。
6、含基础及预埋，综合考虑在报价内。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	2块
	工业
	

	4
	户外车行指引标识
[image: IMG_259]
	1、安装方式：立地式；
2、照明方式：发光；
3、单体用电量：300W；                                 
4、尺寸：600*2400*150mm；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ50mm304不锈管加固，主龙骨采用50*50*5.0镀锌钢管龙骨整体焊接造，表面氟碳烤漆孔雀蓝色，箱体面板切割镂空内容，背嵌5mm紫色亚克力与5mm黑白板，表面嵌平效果，内置LED光源；烤漆面板表面丝印信息内容；箱体配分体式基础预埋。
6、含基础及预埋，综合考虑在报价内。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	6块
	工业
	

	5
	地下停车场指示标识
[image: IMG_260]
	1、安装方式：立地式；
2、照明方式：发光；
3、单体用电量：300W；                                 
4、尺寸：600*2400*150mm；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ50mm304不锈管加固，主龙骨采用50*50*5.0镀锌钢管龙骨整体焊接造，表面氟碳烤漆孔雀蓝色，箱体面板切割镂空内容，背嵌5mm紫色亚克力与5mm黑白板，表面嵌平效果，内置LED光源；烤漆面板表面丝印信息内容；箱体配分体式基础预埋。
6、含基础及预埋，综合考虑在报价内。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	6块
	工业
	

	6
	
非机动车泊车区
[image: IMG_261]
	1、安装方式：立地式；
2、照明方式：发光；
3、单体用电量：300W；                                 
4、尺寸：600*2400*150mm；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ50mm304不锈管加固，主龙骨采用50*50*5.0镀锌钢管龙骨整体焊接造，表面氟碳烤漆孔雀蓝色，箱体面板切割镂空内容，背嵌5mm紫色亚克力与5mm黑白板，表面嵌平效果，内置LED光源；烤漆面板表面丝印信息内容；箱体配分体式基础预埋。
6、含基础及预埋，综合考虑在报价内。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包
装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	8块
	工业
	

	7
	草坪温馨提示
[image: IMG_262]
	1、安装方式：立地式；
2、照明方式：不发光；                                 
3、尺寸：400*640*75mm；
4、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，边框采用Φ75mm304不锈管加固内置镀锌钢管龙骨，整体焊接造，氟碳烤漆孔雀蓝色，主龙骨采用50*50*5.0镀锌钢管龙骨整体焊接造，烤漆面板表面丝印图文内容；箱体配整体基础预埋。
6、含基础及预埋，综合考虑在报价内。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	10块
	工业
	

	8
	户外公告栏

[image: IMG_263]
	1、安装方式：立地式；
2、照明方式：发光；
3、单体用电量：800W；                                 
4、尺寸：1800*2400*150+1800*2400*150mm（两栏）；1800*2400*150+1800*2400*150+1800*2400*150mm（三栏）；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ50mm304不锈管加固，主龙骨采用50*50*5.0镀锌钢管龙骨整体焊接造，表面氟碳烤漆孔雀蓝色，内置LED光源；6mm超白钢化玻璃档板，背衬高清灯布信息内容,内置LED光源，背面配检修门更换画面信息；烤漆面板表面丝印信息内容；箱体配分体式基础预埋。
6、含基础及预埋，综合考虑在报价内。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包
装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	4块
	工业
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	通道入口标识
[image: IMG_264]
	1、安装方式：挂墙式；
2、照明方式：发光；
3、单体用电量：500W；
4、尺寸：户外应用字高1000mm,地库与室内应用字高700mm
5、材料工艺：红色亚克力面板；2mm304#不锈钢围边立体，字体内壳采用1.5mm304不锈钢部烤白色漆，外部烤漆同亚克力面板；焊接支架固定；配漏电保护器。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	21组
	工业
	

	医疗区标识

	10
	楼层索引标识
[image: IMG_256]
	1、安装方式：立地式；                       
2、照明方式：发光；
3、单体用电量：600W； 
4、尺寸：2000mm*1350mm；
5、材料工艺：箱体采用1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，面板镂空嵌平文字内容，氟碳烤漆孔雀蓝色，箱体内置75寸LED电子触摸显示屏（支持点选查看各楼层详细信息），标识箱体氟碳喷涂专色漆表面高密度丝网印刷辅助暗纹，底部配1.5mm拉丝不锈钢本色踢脚(底部配分体式基础预埋)文字内容部分，内置LED光源。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	7块
	工业
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	扶梯索引
[image: IMG_257]
	1、安装方式：吊挂式；                       
2、照明方式：发光；
3、单体用电量：300W； 
4、尺寸：2400*350*120mm；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ40mm304不锈管加固，主龙骨采用40*40*2.0镀锌钢管龙骨整体焊接造，箱体面板切割镂空内容，背嵌5mm乳白亚克力与5mm黑白板，表面嵌平效果，信息内容为乳白亚克力面板覆膜，内置LED光源；不锈钢通丝镙杆配烤漆不锈钢套管，吊挂安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	38组
	工业
	

	12
	主通道导向标识
[image: IMG_258]
	1、安装方式：吊挂式；
2、照明方式：发光；
3、单体用电量：150W；                                 
4、尺寸：3000*300*120mm；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ40mm304不锈管加固，主龙骨采用40*40*2.0镀锌钢管龙骨整体焊接造，箱体面板切割镂空内容，背嵌5mm乳白亚克力与5mm黑白板，表面嵌平效果，信息内容为乳白亚克力面板覆膜，内置LED光源；不锈钢通丝镙杆配烤漆不锈钢套管，吊挂安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	83块
	工业
	

	13
	区域导向标识
[image: IMG_259]
	1、安装方式：吊挂式；
2、照明方式：发光；
3、单体用电量：100W；                                 
4、尺寸：2400*300*120mm；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ40mm304不锈管加固，主龙骨采用40*40*2.0镀锌钢管龙骨整体焊接造，箱体面板切割镂空内容，背嵌5mm乳白亚克力与5mm黑白板，表面嵌平效果，信息内容为乳白亚克力面板覆膜，内置LED光源；不锈钢通丝镙杆配烤漆不锈钢套管，吊挂安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	27块
	工业
	

	14
	电梯厅标识
[image: IMG_260]
	1、安装方式：侧挂式；                     
2、照明方式：不发光；                        
3、尺寸：260*275*260mm；
4、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ30mm304不锈管加固，箱体采用304#不锈钢折弯焊接箱体，箱体氟碳烤漆孔雀蓝色，烤漆表面丝印中英文图纹内容，墙面侧挂安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	48块
	工业
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	卫生间标识
[image: IMG_261]
	1、安装方式：侧挂式；                     
2、照明方式：不发光；                        
3、尺寸：260*275*260mm；
4、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ30mm304不锈管加固，箱体采用304#不锈钢折弯焊接箱体，箱体氟碳烤漆孔雀蓝色，烤漆表面丝印中英文图纹内容，墙面侧挂安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	62块
	工业
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	登记、挂号缴费、自助
[image: IMG_262]
	1、安装方式：贴附式；                     
2、照明方式：不发光；                        
3、尺寸：字高300mm+120mm；
4、材料工艺：背贴孔雀蓝色贴膜雕刻图文信息内容，装饰面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	90组
	工业
	

	17
	导医台标识
[image: IMG_263]
	1、安装方式：贴附式；                     
2、照明方式：发光；
3、单体用电量：100W；                         
4、尺寸：字高150mm+75mm/服务台立体字字高80mm；
5、材料工艺：1.0mm304#不锈钢围边焊接立体字，表面水平方向拉丝处理，围边厚20mm,亚克力面板内置LED光源，图标部分为亚克力表面覆紫色半透膜，精装完成面贴附安装,服务台表面英文立体字为5mm304#不锈钢激光切割立体字，表面水平方向拉丝处理。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包
装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	51组
	工业
	

	18
	窗口名称标识
[image: IMG_264]
	1、安装方式：贴附式；                     
2、照明方式：不发光；
3、单体用电量：150W；                         
4、尺寸：字高250mm+120mm；
5、材料工艺：背贴孔雀蓝色色贴膜雕刻图文信息内容，装饰面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	69组
	工业
	

	19
	窗口贴膜
[image: IMG_265]
	1、安装方式：贴附式；                     
2、照明方式：不发光；                         
3、尺寸：中文字高150mm\英文字高60mm、编号为直径200mm圆；
4、材料工艺：背贴紫色贴膜雕刻图文信息内容，数字编号为白色阻光膜，装饰面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	80组
	工业
	

	20
	医教宣传标识
[image: IMG_266]
	1、安装方式：侧挂式；                     
2、照明方式：不发光；                        
3、尺寸：2000*1100mm*60mm；
4、材料工艺：箱体门框采用Φ40mm304不锈管加固，主龙骨采用40*40*2.0镀锌钢管龙骨整体焊接造形，开启面板挡板为6mm超白钢化玻璃档板，不锈钢边框，背衬高清写真信息内容，开启面板底部设锁件，开启门配支撑杆，墙面侧挂安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	83块
	工业
	

	21
	就诊告示栏
[image: IMG_267]
	1、安装方式：贴附式；                     
2、照明方式：不发光；                        
3、尺寸：800*1100mm；
4、材料工艺：贴膜雕刻图文信息内容，装饰面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	8块
	工业
	

	22
	通道门头标识
[image: IMG_268]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：1580*275*50mm（具体需复核装饰完成面）；
4、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ50mm304不锈管加固，主龙骨采用50*50*2.0镀锌钢管龙骨整体焊接造，箱体氟碳烤漆孔雀蓝色，烤漆表面丝印中英文图纹内容，墙面固定安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	100块
	工业
	

	23
	墙面方向指引
[image: IMG_269]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：500*2000mm；
4、材料工艺：贴膜雕刻图文信息内容，文字信息为孔雀蓝色色，装饰面贴附安装
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包
装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	102块
	工业
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	电梯楼层号
[image: IMG_270]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：字高250mm+150mm；
4、材料工艺：1.5mm304#横拉丝不锈钢围边焊接立体字，装饰面粘贴固定。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	405组
	工业
	

	25
	电梯编号
[image: IMG_271]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：字高60mm；
4、材料工艺：5mm304#横拉丝不锈钢切割立体字，装饰面粘贴固定。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	618组
	工业
	

	26
	电梯楼层索引
[image: IMG_272]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：600*2400*50mm；
4、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ50mm304不锈管加固，主龙骨采用50*50*2.0镀锌钢管龙骨整体焊接造，箱体氟碳烤漆孔雀蓝色，烤漆表面丝印中英文图纹内容；背面固定支架为15*15*2mm铝方管背架，墙面固定安装。楼层信息为磁吸式水条，水条烤漆表面丝印楼层信息.
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	76块
	工业
	

	27
	电楼桥厢索引
[image: IMG_273]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：1200*600mm；
4、材料工艺：贴膜雕刻图文信息内容，装饰面贴附安装
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包
装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	69块
	工业
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	扶梯温馨提示
[image: IMG_274]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：Φ450mm；
4、材料工艺：背胶磨砂膜，图文丝印；玻璃表面贴附安装。   
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	48组
	工业
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	步梯标识
[image: IMG_275]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：220*220*6mm；
4、材料工艺：6mm亚克力面板倒圆边喷涂孔雀蓝色，表面丝印白色图标与楼层信息，贴附安装;墙面贴附安装。防火门现场丝印内容。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	286组
	工业
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	门诊室标识
[image: IMG_276]
	1、安装方式：侧挂式；                     
2、照明方式：不发光；                        
3、尺寸：260*275*260mm；
4、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ30mm304不锈管加固，箱体采用304#不锈钢折弯焊接箱体，箱体氟碳烤漆孔雀蓝色，烤漆表面丝印中英文图纹内容，墙面侧挂安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包
装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	265组
	工业
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	特殊医疗房间标识
[image: IMG_277]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：发光；
3、单体用电量：100W；                                 
4、尺寸：1600*275*50mm（具体需复核装饰完成面）；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ50mm304不锈管加固，主龙骨采用50*50*2.0镀锌钢管龙骨整体焊接造，表面氟碳烤漆孔雀蓝色，箱体面板切割镂空内容，背嵌5mm乳白亚克力与5mm黑白板，表面嵌平效果，信息内容为乳白亚克力面板覆膜，内置LED光源；背面固定支架为20*20*2mm铝方管背架，墙面固定安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	143块
	工业
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	诊疗室门头标识
[image: IMG_278]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：发光；
3、单体用电量：100W；                                 
4、尺寸：1840*275*50mm（具体需复核装饰完成面）；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ50mm304不锈管加固，主龙骨采用50*50*2.0镀锌钢管龙骨整体焊接造，表面氟碳烤漆孔雀蓝色，箱体面板切割镂空内容，背嵌5mm乳白亚克力与5mm黑白板，表面嵌平效果，信息内容为乳白亚克力面板覆膜，内置LED光源；背面固定支架为20*20*2mm铝方管背架，墙面固定安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	268块
	工业
	

	33
	卫生间-男女
[image: IMG_279]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：高600mm；
4、材料工艺：专色贴膜，装饰面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	111块
	工业
	

	34
	无障碍/母婴室
[image: IMG_280]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：高500mm；
4、材料工艺：专色贴膜，装饰面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	14块
	工业
	

	35
	病区楼层索引
[image: IMG_281]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：600*2000*50mm；
4、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ50mm304不锈管加固，主龙骨采用50*50*2.0镀锌钢管龙骨整体焊接造，箱体氟碳烤漆孔雀蓝色，烤漆表面丝印中英文图纹内容；背面固定支架为15*15*2mm铝方管背架，墙面固定安装。楼层信息为磁吸式水条，水条烤漆表面丝印楼层信息。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	91块
	工业
	

	36
	医护后勤办公标识
[image: IMG_282]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：350*250*10mm；
4、材料工艺：10mm亚克力面板倒圆边喷涂孔雀蓝色，表面丝印白色图标与图纹信息，墙面贴附安装。内容磁吸可更换。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	1103块
	工业
	

	37
	护士站标识
[image: IMG_283]
	1、安装方式：贴附式；                     
2、照明方式：发光；
3、单体用电量：100W；                         
4、尺寸：字高200mm+100mm/服务台立体字字高80mm；
5、材料工艺：1.0mm304#不锈钢围边焊接立体字，表面水平方向拉丝处理，围边厚20mm,亚克力面板内置LED光源，图标部分为亚克力表面覆紫色半透膜，精装完成面贴附安装,服务台表面英文立体字为5mm304#不锈钢激光切割立体字，表面水平方向拉丝处理。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	33组
	工业
	

	38
	病区公告栏
[image: IMG_284]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：2000*1100*40mm；
4、材料工艺：箱体采用Φ40mm304不锈管加固，主龙骨采用40*40*2.0镀锌钢管龙骨整体焊接造形，箱体氟碳烤漆孔雀蓝色，烤漆表面丝印中英文图纹内容；烤漆表面丝印内容，再清漆罩面方便后期涂写信息，墙面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	33块
	工业
	

	39
	护士团队介绍
[image: IMG_285]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：2000*1100*40mm；
4、材料工艺：箱体采用Φ40mm304不锈管加固，主龙骨采用40*40*2.0镀锌钢管龙骨整体焊接造形，箱体氟碳烤漆孔雀蓝色，烤漆表面丝印中英文图纹内容；烤漆表面丝印内容，再清漆罩面方便后期涂写信息，箱体表面配透明亚克力盒，墙面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	34块
	工业
	

	40
	病房门头标识
[image: IMG_286]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：发光；
3、单体用电量：100W；                                 
4、尺寸：1360*250*40mm（具体需复核装饰完成面）；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ40mm304不锈管加固，主龙骨采用40*40*2.0镀锌钢管龙骨整体焊接造，表面氟碳烤漆孔雀蓝色，箱体面板切割镂空内容，背嵌5mm乳白亚克力与5mm黑白板，表面嵌平效果，信息内容为乳白亚克力面板覆膜，内置LED光源；墙面固定安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包
装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	60块
	工业
	

	41
	开水间标识
[image: IMG_287]
	1、安装方式：侧挂式；                     
2、照明方式：不发光；                        
3、尺寸：260*275*260mm；
4、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ30mm304不锈管加固，箱体采用304#不锈钢折弯焊接箱体，箱体氟碳烤漆孔雀蓝色，烤漆表面丝印中英文图纹内容，墙面侧挂安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	45块
	工业
	

	42
	更衣、淋浴标识
[image: IMG_288]
	1、安装方式：贴附式；                     
2、照明方式：不发光；                         
3、尺寸：35mm+77.5mm*175mm；
4、材料工艺：专色贴膜雕刻图文信息内容，装饰面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	299组
	工业
	

	43
	设备间标识
[image: IMG_289]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：240*160*6mm；
4、材料工艺：6mm亚克力面板倒圆边喷涂孔雀蓝色，表面丝印白色图标与图纹信息，墙面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	2131块
	工业
	

	44
	温馨提示标识
[image: IMG_290]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：200*200*8mm；
4、材料工艺：8mm亚克力面板倒圆边喷涂孔雀蓝色，表面丝印内容，墙面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	780块
	工业
	

	45
	消防疏散图
[image: IMG_291]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：320*200*5mm；
4、材料工艺：5mm亚克力面板正面四倒圆边，背面丝印内容，封底白色，门扇背面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	434块
	工业
	

	46
	消火栓标识
[image: IMG_292]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：160*160*2mm/360*375mm(丝印)；
4、材料工艺：木门表面2mm亚克力背面丝印白色图文，封底红色，贴附安装；石材表面丝印信息内容。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	1184块
	工业
	

	47
	警示标识
[image: IMG_293]
	1、安装方式：贴附式；                     
2、照明方式：不发光；                         
3、尺寸：550*250mm/350*400mm；
4、材料工艺：工程级反光膜，UV信息内容，装饰面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	159块
	工业
	

	48
	防撞贴膜
[image: IMG_294]
	1、安装方式：贴附式；                     
2、照明方式：不发光；                         
3、尺寸：高80mm；
4、材料工艺：孔雀蓝色色贴膜满色印刷logo内容，装饰面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	1380米
	工业
	

	49
	地面分流指示
[image: IMG_295]
	1、安装方式：贴附式；                     
2、照明方式：不发光；                         
3、尺寸：Φ1500mm/3000*500mm；
4、材料工艺：耐磨地贴表面UV信息内容，地面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	900平方米
	工业
	

	50
	地面引导地贴
[image: IMG_296]
	1、安装方式：贴附式；                     
2、照明方式：不发光；                         
3、尺寸：高250mm；
4、材料工艺：耐磨地贴表面UV信息内容，地面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	6500米
	工业
	

	后勤办公区标识

	51
	多功能厅标识
[image: IMG_256]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：300*700*50mm；
4、材料工艺：1.5mm304#不锈钢折弯焊接箱体表面氟碳烤漆孔雀蓝色，箱体侧面内凹10mm，箱体内嵌左右滑块，表面丝图纹信息，墙面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	49块
	工业
	

	52
	教室、会议室标识
[image: IMG_257]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：300*400*50mm；
4、材料工艺：1.5mm304#不锈钢折弯焊接箱体表面氟碳烤漆孔雀蓝色，箱体侧面内凹10mm，箱体内嵌左右滑块，表面丝图纹信息，墙面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	132块
	工业
	

	53
	楼层总索引
[image: IMG_258]
	1、安装方式：贴墙式；
2、照明方式：不发光；
3、单体用电量：300W； 
4、尺寸：400*1350*100mm*3块；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢折弯焊接箱体表面氟碳烤漆孔雀蓝色，箱体侧面内凹10mm，导视固定信息部分为烤漆箱体表面丝印图纹内容，楼层信息为磁吸式水条，水条烤漆同箱体表面丝印楼层信息，墙面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	3组
	工业
	

	54
	电梯厅索引
[image: IMG_259]
	1、安装方式：贴墙式；
2、照明方式：不发光；
3、单体用电量：300W； 
4、尺寸：400*1350*100mm；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢折弯焊接箱体表面氟碳烤漆孔雀蓝色，箱体侧面内凹10mm，导示固定信息部分为烤漆箱体表面丝印图纹内容，楼层信息为磁吸式水条，水条烤漆同箱体表面丝印楼层信息，墙面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	30块
	工业
	

	55
	电梯编号
[image: IMG_260]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：字高60mm；
4、材料工艺：5mm304#横拉丝不锈钢切割立体字，装饰面粘贴固定。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	161组
	工业
	

	56
	电梯楼层号
[image: IMG_261]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：字高250mm+150mm；
4、材料工艺：1.5mm304#横拉丝不锈钢围边焊接立体字，装饰面粘贴固定。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	115组
	工业
	

	57
	步梯标识
[image: IMG_262]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：220*220*6mm；
4、材料工艺：6mm亚克力面板倒圆边喷涂孔雀蓝色，表面丝印白色图标与楼层信息，贴附安装;墙面贴附安装。防火门现场丝印内容。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	71块
	工业
	

	58
	科室牌
[image: IMG_263]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：300*400*50mm；
4、材料工艺：1.5mm304#不锈钢折弯焊接箱体表面氟碳烤漆孔雀蓝色，箱体侧面内凹5mm，表面丝图纹信息，墙面贴附安装。标牌内容为磁吸可更换。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	108块
	工业
	

	59
	房号牌
[image: IMG_264]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：字高50mm；
4、材料工艺：5mm304#横拉丝不锈钢切割立体字，装饰面粘贴固定。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	205组
	工业
	

	60
	辅房标识
设备间标识
[image: IMG_265]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：200*200*6mm；
4、材料工艺：6mm亚克力面板倒圆边喷涂孔雀蓝色，表面丝印白色图标与图纹信息，墙面贴附安装
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	579块
	工业
	

	61
	卫生间标识
[image: IMG_266]
	1、安装方式：侧挂式；                     
2、照明方式：不发光；                        
3、尺寸：180*300*40mm；
4、材料工艺：1.5mm304#不锈钢面板圈圆造形，箱体门框采用Φ30mm304不锈管加固，箱体采用304#不锈钢折弯焊接箱体，箱体氟碳烤漆孔雀蓝色，烤漆表面丝印中英文图纹内容，墙面侧挂安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	26块
	工业
	

	62
	

[image: ]卫生间-男女
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：高600mm；
4、材料工艺：专色贴膜雕刻图文信息内容，装饰面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	56块
	工业
	

	63
	消火栓标识
[image: IMG_267]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：160*160*2mm；
4、材料工艺：2mm亚克力背面丝印白色图文，封底红色，贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	165组
	工业
	

	64
	消防疏散图
[image: IMG_268]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：320*250*5mm；
4、材料工艺：5mm亚克力面板正面四倒圆边，背面丝印内容，封底白色，门扇背面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	381块
	工业
	

	65
	温馨提示标识
[image: IMG_269]
	1、安装方式：贴附式；
2、照明方式：不发光；
3、尺寸：200*200*8mm；
4、材料工艺：8mm亚克力面板倒圆边喷涂孔雀蓝色，表面丝印内容，墙面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	341块
	工业
	

	66
	警示标识
[image: IMG_270]
	1、安装方式：贴附式；                     
2、照明方式：不发光；                         
3、尺寸：550*250mm；
4、材料工艺：工程级反光膜，UV信息内容，装饰面贴附安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	72组
	工业
	

	地下车库标识

	67
	车库入口标识(附着式)
[image: IMG_256]
	1、安装方式：贴附式；                      
2、照明方式：发光；                        
3、单体电量：450W；                       
4、尺寸：6000mm*600mm*80mm（具体需复核装饰完成面）；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢折弯焊接箱体，面板切割镂空内容，箱体烤漆深灰色，内衬3mm乳白亚克力，内置LED光源，红色部分为乳白亚克力表面覆红色半透膜。防撞杆为直径75不锈钢圆通烤漆，面贴反光贴，钢丝油绳吊装；标识主体与墙面采用膨胀螺钉固定。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	6组
	工业
	

	68
	车库入口标识(吊挂式)
[image: IMG_257]
	1、安装方式：吊挂式；                      
2、照明方式：发光；                        
3、单体电量：300W；                       
4、尺寸：4000mm*400mm*120mm；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢折弯焊接箱体，面板切割镂空内容，箱体烤漆深灰色，内衬3mm乳白亚克力，内置LED光源，红色部分为乳白亚克力表面覆红色半透膜。M16通丝螺杆，配Φ30不锈钢套管，吊挂安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	2组
	工业
	

	69
	车行指引标识
[image: IMG_258]
	1、安装方式：吊挂式；                      
2、照明方式：发光；                        
3、单体电量：150W；                       
4、尺寸：2850mm*300mm*100mm；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢折弯焊接箱体，面板切割镂空内容，箱体烤漆深灰色，内衬3mm乳白亚克力，内置LED光源，分区用色部分为乳白亚克力表面覆专色半透膜。M12通丝螺杆，配Φ30不锈钢套管，吊挂安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	167块
	工业
	

	70
	人行指示标识
[image: IMG_259]
	1、安装方式：吊挂式；                      
2、照明方式：发光；                        
3、单体电量：100W；                       
4、尺寸：1800mm*300mm*100mm；
5、材料工艺：1.5mm304#不锈钢折弯焊接箱体，面板切割镂空内容，箱体烤漆深灰色，内衬3mm乳白亚克力，内置LED光源，分区用色部分为乳白亚克力表面覆专色半透膜。M12通丝螺杆，配Φ30不锈钢套管，吊挂安装。
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	35块
	工业
	

	71
	柱面涂料标识
[image: IMG_260]
	涂料喷涂（现场底色已经喷涂完成，只需喷涂文字、数字信息）
详细寸见工艺图纸说明
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	488平方米
	工业
	

	72
	墙面涂料标识
[image: IMG_261]
	涂料喷涂（现场底色已经喷涂完成，只需喷涂文字、数字信息）
详细寸见工艺图纸说明
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	1061平方米
	工业
	

	73
	一般墙面涂料标识
[image: IMG_262]
	涂料喷涂（现场底色已经喷涂完成，只需喷涂文字、数字信息）
详细寸见工艺图纸说明
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	1800平方米
	工业
	

	74
	人行横道线
[image: IMG_263]
	道路标线漆、国标、划线漆冷涂
详细寸见工艺图纸说明
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	300平方米
	工业
	

	75
	减速带
[image: IMG_264]
	抗老化橡胶
详细参数工艺图纸说明
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	100米
	工业
	

	76
	广角镜
[image: IMG_265]
	270度可视、抗撞击、Φ800mm
详细参数工艺图纸说明
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	70块
	工业
	

	77
	防撞护角
[image: IMG_266]
	800X100mm、工程级反光膜
详细参数工艺图纸说明
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	1000块
	工业
	

	78
	导向标
[image: IMG_267]
	2mm铝板贴交通级反光膜
详细参数工艺图纸说明
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	320块
	工业
	

	79
	轮廓标
[image: IMG_268]
	优质塑料骨架、双面
详细参数工艺图纸说明
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	640块
	工业
	

	80
	道钉
[image: IMG_269]
	铝合金，双面
详细参数工艺图纸说明
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	450块
	工业
	

	人防区域标识

	81
	房间、过道名称标识
[image: ]
	1、安装方式：贴附式；                      
2、照明方式：不发光；                        
3、尺寸：500*170mm；
4、材料工艺：2mm铝板烤漆表面UV图纹内容。
注：所有人防标识实施需符合《安徽省人民防空工程标识技术规定》
	包括但不限于包括货物的设计、生产、包装、运输、装卸、检测、安装、调试、验收、保修、培训、利润、税金等完成本项工作所需的全部费用
	80
	工业
	

	
	
	
	
	
	
	

	辅材技术参数及要求

	序号
	辅材名称
	技术参数及要求
	工作内容
	数量
	所属行业
	备注

	1
	配管
	1、名称:电气配管
2、规格:SC32
3、配置要求:埋地
4、配管厚度满足国标
5、含土方开挖及回填，100mm细砂垫层
6、未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	2186.39米
	/
	

	2
	配管
	1、名称：电气配管 
2、规格：SC20
3、配置形式及部位：暗敷
4、配管厚度满足国标
5、开槽刨沟及恢复、接地
6、包含墙面装饰板拆除及恢复
7、未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	1504.1米
	/
	

	3
	配管
	1、名称：电气配管
2、规格：SC20
3、配置形式及部位：明敷
4、配管厚度满足国标
5、支架制安、接地
6、未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	11201.05米
	/
	

	4
	配线
	1、名称:配线
2、型号:WDZ-BYJ-2.5mm2
3、配线部位:穿管或桥架敷
4、说明:所有线缆均满足图纸要求，其保护层能够满足阻水、阻燃、防鼠、防蚁效果
5、未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	42510.42米
	/
	

	5
	接线盒
	1、名称：接线盒
2、材质：钢制
3、敷设方式：暗装
4、未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	617个
	/
	

	6
	脚手架搭拆
	1、脚手架搭拆
2、未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	1项
	/
	

	材料技术参数及要求

	序号
	材料名称
	技术参数及要求
	须提供的证明材料
	所属行业
	备注

	1
	★钢材
	Q235，主龙骨壁厚不低于5mm，辅龙骨壁厚不低于2mm
抗拉强度Q235B≥375MPa；屈服强度Q235B≥235MPa
	提供第三方检测机构出具的“钢材”检测报告，检测项目须包含：抗拉强度、屈服强度
	/
	

	2
	★不锈钢
	室内304不锈钢，户外304不锈钢（详见材料与工艺说明及图纸）,表面拉丝处理。
关键元素含量需符合标准（304不锈钢：Cr≥18%、Ni≥8%）。
力学性能测试：抗拉强度（≥520MPa）、断后伸长率（≥40%）
	提供第三方检测机构出具的“不锈钢”检测报告，检测项目须包含：化学成分分析、抗拉强度、断后伸长率
	/
	

	3
	★PC(聚碳酸酯)板
	洛氏硬度:M级≥70	；
透光率:	≥85%（透明板）
阻燃等级至少B1级
	提供第三方检测机构出具的“PC(聚碳酸酯)板”检测报告，检测项目须包含：透光率、硬度、阻燃等级
	/
	

	4
	内衬村料
	（透明）透光率不低于88％，（乳白）透光率不低于83％，
	/
	/
	

	5
	★亚克力
(甲基丙烯酸甲酯)
(PMMA)面板材料
	透光率不低于92％
拉伸强度≥65 MPa
弯曲强度≥100 MPa
	提供第三方检测机构出具的“亚克力板”检测报告，检测项目须包含：透光率、拉伸强度、弯曲强度
	/
	

	6
	★膜材料
	附着性能：反光膜与基材的粘结强度测试，剥离长度 ≤50mm（按 GB/T 18833-2012）。
抗冲击性能：经受0.45kg钢球从250mm高度自由落体冲击后，冲击点外6mm区域无破损。
	提供第三方检测机构出具的“膜材料”检测报告，检测项目须包含：剥离长度、抗冲击性能
	/
	

	7
	反光膜
	使用三级高亮度反射
	/
	/
	

	8
	标识牌吊杆
	内置304不锈钢M12丝杆，配壁厚1mm套管，表面烤漆处理
	/
	/
	

	9
	外露连结件、固定件
	采用304不锈钢,表面拉丝处理
	/
	/
	

	10
	电线
	低烟、无卤、B级阻燃，规格2.5平方 
	/
	/
	

	11
	绝缘材料及外包材料
	采用国家优质绝缘材料，低烟、低毒、防火花、阻燃
	/
	/
	

	12
	恒流驱动器
	额定电压：170V～250V                功率因数：≥0.95
使用寿命：>50000h
	具备CQC认证符合GB17743标准
	/
	

	13
	★LED光源
	1、 功率因数≥0.9
2、 LED色温：户外正白光5000K-6500K，室内与精装灯具（5700K）色温一致，允许偏差±5%
3、 显色指数：Ra≥80，特殊说明：R9（红色显色指数）≥50
4、灯体温度：壳体温度：≤60℃，工作环境温度：-30℃~+50℃
5、灯具外壳防护等级：室内灯具：IP54
户外灯具：IP67
	提供第三方检测机构出具的“LED光源”检测报告（室内灯具和户外灯具均要提供），检测项目须包含功率因数、LED色温、显色指数、灯体温度、防护等级
	/
	

	14
	钢化玻璃
	室内厚度不小于5毫米，室外厚度不小于6毫米
	/
	/
	

	15
	PE接丝端子
	标识牌金属外壳设置PE接线端子
	/
	/
	

	16
	气压杆
	密封性好，支撑强度符合牌体要求。
	/
	/
	

	17
	螺栓、螺母、垫圈
	304不锈钢
	/
	/
	

	18
	涂饰
	基材、立柱等钢结构部件，经热浸镀锌处理（275克/m2）后，使用氟碳喷涂处理，涂层厚度≥70微米。
	/
	/
	

	19
	防锈 
	熔融镀锌（HDZ55）
	/
	/
	




注：上述表格中所属行业标注“/”的货物，在中小企业声明函中无需列明。

三、安装调试、质保及售后服务要求
质保期内因货物本身原因损坏免收一切费用，出现质量问题，提供退换，成交供应商在收到采购人通知之日起 3 日内予以返修。
四、报价要求
1. 本项目采用综合单价报价方式，报价须包含本项目需求货物及所需附件的成本、利润、关税、税金、包装费、运输（含现场垂直运输、二次转运、人工及机械运输）费、保险费、运杂费、出厂检验检测费、设备费（含备品备件、专用工具）、保管费、安装费、安装调试费、安装辅助材料费、人员培训费、技术资料、专利费、售后服务、技术指导（技术人员质保期内的指导及售后维修）、图审费（如有）、二次深化设计费、专家评审费用、维保（含耗材、人工费、备件等费用)、乙方要求供货期调整等相关费用及招标文件所要求的其它服务事项等全部费用。
2.成交供应商须无条件配合各专业的相关设备、管线、面板的开孔及修复工作，相关费用请供应商自行考虑在投标报价内，后期不予调整。
3.本项目成交供应商须无条件满足所有国家验收相关规范，并无条件负责协调所有采购人后续验收事宜，对采购人提出的合理要求无条件执行。
4.清单中未列项的辅材以及为完成本项目可能发生的其他费用，供应商自行测算并分摊到报价中。
5.成交供应商可自行考察现场，成交供应商进场施工时，严禁暴力施工，配合总包单位做好成品保护，如涉及破坏总包单位或其他分包已完成的工作面，需无条件恢复。
五、其他要求
1.充分熟悉掌握采购文件所含内容和了解项目现场的情况，根据实际情况考虑投标报价，确保成交后项目能够正常供货验收。采购人不承担因供应商未能勘查现场等原因所导致的除成交价以外的其他费用。
2.项目实施安装过程中所造成的安全责任事故，由成交供应商自行承担，采购人概不负责。
3.为保障采购的产品符合采购清单技术要求及相关国家标准，且投标时货物与供货货物一致，要求中标供应商在签订合同后供货前提供技术参数中要求的检测报告供采购人查验，如未提供,采购人有权终止合同并上报政府采购监管部门进行处理，因此造成的一切不利后果及法律责任由成交供应商自行承担。
六、样品要求
无。               

[bookmark: _Toc16417]第四章  评标方法和标准（综合评分法）
[bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc1246]一、总则
本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。
[bookmark: _Toc31871][bookmark: _Toc13117]二、评标方法
2.1资格审查
	资格审查表

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。

	2
	投标人资格声明书
	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	详见第六章投标文件格式。

	3
	投标人信用记录
	投标人不得存在投标人须知正文第14.2条中的不良信用记录情形
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	4
	中小企业证明文件（适用于专门面向中小企业采购项目或预留中小企业采购份额项目）
	符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）专门面向中小企业采购的，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	详见第六章投标文件格式。

	5
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

	6
	本项目对于联合体的要求（适用于接受联合体投标项目）
	联合体投标的详见投标人须知正文第1.5，且提供《联合协议》。
	《联合协议》详见第六章投标文件格式。

	7
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。


资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。
2.2符合性审查
评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：
	符合性审查表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	开标一览表
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。

	2
	投标函
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。

	3
	授权书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。

	4
	投标报价
	符合招标文件投标人须知正文第9条要求
	详见第六章投标文件格式。

	5
	商务响应情况
	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求
	详见第六章投标文件格式。

	6
	技术响应情况
	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求
	详见第六章投标文件格式。

	7
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求
	


符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。
2.3异常低价投标审查
	异常低价投标审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	异常低价投标审查
	（1）投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：
上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。
	投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。


注：
根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过65%。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.4详细审查
2.4.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。
2.4.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70 %，价格分值占总分值的权重为 30 %。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分
（ 70 分）
	投标人业绩
	投标人自2023年1月1日（时间以合同签订时间为准）至今，每提供一个标识标牌供货及安装业绩的得2分，最高得8分。
备注：业绩证明材料必须同时提供合同、验收资料（或业主出具的完工证明），若缺其中任何一项则业绩不予认可。
	0-8分

	
	体系认证
	投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证证书，每具有一个得2分，满分6分。
备注：投标文件中提供证书扫描件作为评审依据，证书中应能体现发证机构已获认监委认证或能体现该证书可在认监委网站查询，否则须同时在投标文件中提供在认监委网站对证书发证机构的查询截图作为评审依据。
	0-6分

	
	人员资质
	1、投标人拟委任项目负责人具有机电工程（或建筑工程）相关专业中级及以上工程师职称证书的，得3分，满分3分。
2、投标人拟委任技术负责人具有全日制本科及以上环境设计（或环境艺术设计、平面设计、视觉传达设计、艺术设计、广告学、广告设计）专业学历的，得3分，满分3分。
3、投标人拟委任管理人员（项目负责人和技术负责人除外）中具有安全员证书的（需提供安全生产考核合格证书），得1分，满分1分。
备注：（1）投标文件中须提供证书扫描件作为评审依据，未提供或提供内容不符合要求的不得分。
（2）投标文件中须提供人员名单（格式自拟），上述人员之间不得互相兼任。 
（3）投标文件中提供投标人所属社保机构出具的拟委任的上述人员2026年1月1日以来任意连续3个月的社保缴费证明（或其他能够证明拟委任的上述人员参加社保的有效证明）材料，上述人员的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）
	0-7分

	
	技术参数及要求响应性
	根据投标人所投产品原材料检测报告、成品检测报告响应情况进行评审： 
1、原材料技术要求（★重要指标共6项），其中：（1）钢材；（2）不锈钢；（3）PC(聚碳酸酯)板；（4）亚克力(甲基丙烯酸甲酯)(PMMA)面板材料；（5）膜材料；（6）LED光源；每满足1项得3分，本项最高得18分。
2、成品技术要求：投标人所投任意一种标识标牌具有第三方检测机构出具的检测报告或检验报告，报告中检验项目须包括附着力、耐盐雾、耐高温、耐低温、耐湿热、耐光照，检验结果均为合格。每符合一项检测项目且合格得1分，本项最高得6分。
备注：投标文件中需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，否则不得分。
	0-24分

	
	加工制作方案
	评标委员会根据投标人提供的加工制作方案进行综合评审，包括但不限于规范化生产、规模化工艺流程（包括原材料、裁料、钣金、加工生产、油漆、烘烤、防腐、检验等工序）。
方案内容全面详尽、工艺流程针对性强，设备齐全、技术先进，完全贴合项目需求的，得5分；
方案内容基本详尽、工艺流程具有针对性，设备配备、技术要求基本满足项目需求的，得3分；
加工制作、工艺流程有待进一步完善提升的，得1分；
方案差或未提供不得分。
	0-5分

	
	深化设计方案
	评标委员会根据投标人提供的深化设计方案进行综合评审，包括但不限于动线方案、点位分布优化、标识标牌效果图等内容。
方案内容完整详细，符合项目实际，定位把握准确，可行性、针对性强，完全贴合项目需求， 得5分；
方案内容完整、定位较准确，具有可行性、针对性，满足项目需求的，得3分；
方案内容有待提升，基本满足项目需求的，得1分；
方案差或未提供不得分。
	0-5分

	
	供货方案
	评标委员会根据投标人提供的供货方案进行综合评审，包括但不限于：供货总体方案、人员配备、工期保障、主要物资和劳动力安排计划等内容。
方案内容全面详尽、人员配备充足、有具体切实可行的工期保障、物资和劳动力安排计划的，得5分；
方案内容基本详尽、人员配备基本充足、有基本可行的工期保障、物资和劳动力安排计划的，得3分；
方案内容、物资和劳动力计划有待进一步完善提升的，得1分；
方案差或未提供不得分。
	0-5分

	
	安装方案
	评标委员会根据投标人提供的安装方案进行综合评审，包括但不限于现场安装方案、质量保证措施、安全措施和应急方案等内容。
方案内容全面详尽，质量保障措施、安全措施和应急方案可行性、针对性强的，得5分；
方案内容较为详尽，质量保障措施、安全措施和应急方案具有可行性、针对性的，得3分；
方案内容基本详尽，质量保障措施、安全措施和应急方案有待进一步完善提升的，得1分；
方案差或未提供不得分。
	0-5分

	
	售后服务措
施和维保方
案
	评标委员会根据投标人提供售后服务措施和维保方案进行综合评审，包括但不限于：到场维修、更换的响应时间，备品备件、回访、服务的响应能力、配备人员技术能力、响应的及时性和其他配备等内容。 
有持续的备品备件，产品故障维修响应时间短，配备经验丰富的专业维修人员，得5分； 
有备品备件供应，产品故障维修响应时间较短，配备了维修人员，得3分； 
售后和维保服务方案有待进一步改进和充实的，得1分； 
方案差或未提供不得分。
	0-5分

	价格分
（ 30 分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30 ％×100


2.4.3分值汇总
（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。
（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。
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项目名称： 蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心标识标牌制作及安装 
项目编号：                                      
合同编号：                             
甲方（采购人）：  蚌埠医科大学第一附属医院   
乙方（中标人）：                       
签订时间：                             



使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
公开招标文件（货物类）
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甲方（全称）：  蚌埠医科大学第一附属医院  
乙方（全称）：                       

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不接受联合体投标

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	无

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	1.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿，赔偿或补偿标准为以乙方实际受到的损失（如为参与投标产生的差旅费、印刷费等）为准。
2.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款5%的违约金。
3.其他违约责任约定：/。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的10%的违约金。
2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
3.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方
应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
5.因乙方原因终止合同的，应向甲方支付相当于本合同总价款10%违约金。
6.关于项目负责人、技术负责人和管理人员每月在施工现场的时间要求：项目负责人、技术负责人和管理人员出勤率不少于22个工作日，因特殊情况需要外出必须向招标人履行书面请假手续。未经招标人批准，项目负责人、技术负责人擅自离开工地现场，招标人按3000元/天·人向招标人支付违约金，其他管理人员擅自离开工地现场，招标人按1000元/天·人向招标人支付违约金；项目负责人、技术负责人未按招标人要求及时进场，招标人按3000元/天·人向招标人支付违约金（若承包人发生违约，招标人有权将其应支付的违约金在当期应付的合同价款中直接抵销）。
7.其他违约责任约定：/
8.质量奖项要求：配合总承包单位获得安徽省建筑工程“黄山杯”，争创“鲁班奖”或国家优质工程奖。
9.乙方需按照现场管理单位指定接驳口接水、接电，并安装经校验的水、电表，水电费按照实际用量的市场价结算，由乙方向招标人缴纳，相关费用已包含在合同总价中。
10.水、电表及表后管线、线路及设备由乙方自行解决。乙方安全用电管理和电箱设置必须服从招标人关于用电安全的统一管理。
11.乙方在项目实施、调试过程中，要做到安全文明施工，如发生任何意外、伤亡责任事故，造成的经济损失和人员伤亡产生的费用已包含在合同总价中。
12.临时措施、办公费，施工现场不提供管理人员及施工人员住宿，住宿产生的费用已包含在合同总价中。
13.乙方服从总承包现场安全文明施工管理，乙方的工程资料应满足档案及创优要求，并按照总承包单位的资料管理要求，及时进行资料归集、移交，并自行承担相应费用。
14.乙方负责确定尺寸、校准、校验、交验，确保预埋预留的准确性，并承担相应的施工责任和管理协调责任。乙方有责任确定各种预埋件的精确定位尺寸，向总承包单位和各专业承包单位提供经设计院认可后的施工图纸，以满足各施工工序搭接时的施工需要。
15.乙方安装施工前应编制设备工程施工组织设计，并报送总承包单位、监理单位及甲方审核，保证各专业工序的有序衔接。
16.乙方中标后7个工作日内，必须提供本次投标设备的各种技术资料以及对进场要求的提资，同时提供给甲方、全咨单位、设计单位、总承包单位、监理单位等相关单位和部门，以便更好的完善配套设计和施工。因乙方未按规定时间内提供本次投标设备的各种技术资料以及对进场要求提资的，造成的一切损失由乙方自行承担。
17.乙方负责工程移交前招标范围内的材料、设备保管及成品保护工作。
18.安装施工档案
乙方在安装施工中，应建立完整而规范的安装施工技术档案，并在本项目验收合格后移交甲方8套深化设计图纸及对应光盘；8套竣工图及对应光盘；满足甲方数量要求的其它技术及验收资料等。
19.备品备件及特殊工具
乙方应向甲方提供不少于行业统一规定的备品备件及清单，安装、维修、保养所需的特殊专用工具及清单（详见附件3）。
20.乙方须在交付使用后3个月内最少派一名技术人员进行驻点工作，驻点时间每周不少于一天，涉及的相关费用已包含在合同总价中。
21.所有运送、处理等环节均需满足医院感染管理有关规范，涉及的相关费用已包含在合同总价中。
22.安装过程中涉及的脚手架等材料、搭、拆等相关措施费用已包含在合同总价中。
23.中标人须于甲方指定区域完成各产品首件施工，完工后3个工作日内提交验收申请。甲方在收到申请5个工作日内组织验收，验收标准以合同约定及技术规范为准。验收合格的，甲方2个工作日内出具书面通知，乙方方可开展后续批量施工或材料进场；验收不合格的，甲方2个工作日内出具整改通知，乙方须限期整改并重新报验，整改期间不得进入下一阶段施工，整改相关费用由乙方承担。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	合同签订后，乙方按规定完成项目内容后，甲方履行支付货款的义务。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	无

	
	指定现场
	采购人指定地点

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节
第7.3款
	保险要求
	按国家相关要求执行

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	投标人承诺的质保期限

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	保修期内7*24小时服务、8小时到达现场服务；保修期外必须 7*24小时、24小时到达现场服务。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	与本项目有关的全部信息

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	在货物到货初验合格后（该验收并不免除乙方的产品质量保证责任），在收到供应商发票7个工作日内支付本批次货物合同价款的80%，累计支付至合同价款的80% 时停止支付；在所有货物安装、调试完成，验收合格并按甲方要求移交所有资料后，在收到供应商发票7个工作日内支付至合同总价的100% ，并退还履约担保。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	未按照投标文件要求的技术标准供货或未在合同时间内完成施工安装。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	在合同期限内完成施工安装并通过合格验收，在收到供应商退还履约保证金申请的7个工作日内完成支付。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	投标人承诺的质保期限。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	无

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方须严格按照甲方的要求及时修理、重作、更换，如给甲方造成损失，按照合同价款的5%的赔付。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	如果甲方延期支付合同款项，乙方可要求甲方按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	无

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向蚌埠市龙子湖区人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1、供货期限的其他约定：
(1)具体开工时间（供货时间）以开工令为准。
(2)如遇以下方面情况，工期予以顺延：
①　因不可抗力因素。
②　甲方需求调增等非乙方责任造成工期延误，甲乙双方进行协商，工期相应顺延。
2、交货方式：由乙方送货到甲方指定地点。乙方将设备运抵工地现场并初验合格的日期为交货日期。甲方可以要求乙方根据工程进度要求分批交货但不再额外增加其他费用。
3、接货通知：乙方应在供货前7个工作日内通知甲方接货。同时，甲方只负责协助乙方现场验收。卸货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行等均由乙方负责，并由乙方自行承担相应费用。
4、文件和技术资料：设备交货时乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件（文件和技术资料的语言采用中文简体）：
（1）制作期间的试验、检试报告（如有）；
（2）出厂检试报告（如有）；
（3）设备安装使用说明书。此说明书不应少于如下内容：
①产品合格证。
②零部件目录。
（4）规范规定和行业惯例等须提供的相关资料。如本条款所述资料有不完整或丢失，乙方应收到甲方通知后3天内免费另寄。
5、质量标准
（1）工程质量符合合格标准。
（2）乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。
（3）乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。
（4）乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。
（5）乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。
6、合同价款的其他约定
(1) 中标人施工期间发生临时水电费用按中标价0.7%计取由中标人支付给招标人。
（2）总价包括但不限于成本及利润、关税、税金、包装费、运输（含现场垂直运输、二次转运、人工及机械运输）费、保险费、运杂费、水电费、出厂检验检测费、设备费（含备品备件、专用工具）、保管费、安装费、安装调试费、安装辅助材料费、人员培训费、技术资料、专利费、售后服务、技术指导（技术人员质保期内的指导及售后维修）、图审费（如有）、二次深化设计费、会务费、专家评审费用、维保（含耗材、人工费、备件等费用)、乙方配合总承包单位达到“鲁班奖”标准涉及的相关费用、乙方要求工期调整等相关费用及招标文件所要求的其它服务事项等全部费用。
其中：
1）乙方为完成本招标文件规定的工程内容所需发生的一切费用均应计入报价，凡未列入的，将被认为均已包含在合同总价中。
2）乙方应对供货现场充分了解工地位置、情况、道路、装卸运输限制及任何其他足以影响其报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
3）乙方的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款和图纸上所标明的，还应包括任何未明确标出的，全套设备设施安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、数量、单价、总价、产地、厂商等。乙方按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。
4）乙方在安装过程中应仔细核对土建设计图纸是否满足系统安装相关规范要求，如发现在建筑、结构、装修、安装以及其他专项工程方面存在影响本项目施工的问题，应及时给予书面意见提出，并提供解决措施以便采购人参考。
(3)合同价款调整：合同执行期间，除因甲方需求调整可调整合同价款外，其它一律（包括进口设备汇率变动）不得调整。
(4)调整合同价款计取办法：本项目实行总价包干，中标后不予调整；因乙方原因漏算、少计的均由乙方自行承担。如甲方根据实际需要，在后期实施过程中增加或减少设备数量，则按实际增加或减少的设备材料数量和相应投标单价进行结算。
如有新增项按以下原则确定新增项的单价，并按实结算：
乙方“投标分项报价表”中有相同子目或类似子目的，按乙方“投标分项报价表”中的相同子目或类似子目确认新增项的价格，乙方“投标分项报价表”中没有相同子目或类似子目的，由各方共同询价确认新增项的价格，询价结果不下浮。
7、竣工结算
(1)结算价=合同总价（含税）+标识标牌采购变更费用（含税）-乙方有赔偿和/或支付违约金。
注：核减时，变更费用为负值。
(2)乙方必须考虑到开工时间的不确定性的，在其合同总价中充分考虑到材料、人工、设备价格升降等各方面的风险因素，结算时，不予调整。
(3)竣工结算申请
乙方提交的结算资料包括但不限于以下内容：
1）招标、投标文件资料；
2）采购及安装合同、补充协议；
3）双方确认的货物清单及合同价；
4）全套竣工图纸；
5）技术交底、图纸会审、乙方根据图纸审查意见所做的修改；
6）设计变更、技术核定、签证资料；
7）经批准的施工组织设计、专项技术方案；形象进度计划，实际形象进度；
8）乙方编制的工程结算书；
9）甲方付款明细表；
10）竣工验收报告；
11）中标通知书；
12）结算承诺书；
13）其他相关资料；
以上资料应为原件，因原件有限只能提供复印件的，应加盖项目部印章，由项目经理签字，并注明原件所在。
8、技术服务
（1）乙方免费对甲方（或甲方指定）的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。
（2）乙方须在深化设计后提交经甲方确认的清单。
（3）合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及相应的国际标准执行。
9、设备设施检验
（1）乙方应严格按照制造图纸、技术要求和有关标准生产和检验，并满足本项目的消防标准要求，确保产品质量。若设备材料制造质量出现问题，乙方应负责三包（即包修、包换、包退），所产生的费用由乙方承担。
（2）乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的、合格的合同设备，技术等方面是本公司最先进的、成熟的，并符合合同规定的质量、规格和性能。
（3）乙方所提供的材料、设备必须具有其厂家产品质量检验证书和产品合格证书，乙方应备有相应的有关质量证明文件，并符合设计要求和招标文件技术条件的规定，确保该材料设备质量为合格。同时在设备明显位置贴有产品标签，标签至少应载明以下内容：
A、制造厂名称
B、设备名称和型号规格
C、制造厂产品编号
D、出厂日期
（4）为了确保工程质量，乙方在合同履行过程中应无条件配合甲方和有相应资质的检测部门按设计要求和有关标准、规范，对该工程范围内的所用材料设备进行测试、检验，并符合国家、地方现行有关规定和安全性能的要求，确保该工程验收合格。
（5）乙方保证其货物经过正确安装、正常操作和保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保修期内，乙方应保证在正常使用情况下，因设计、工艺或设备材料、服务及质量问题发生的故障，提供免费服务。在设备质保期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，乙方应负责免费提供技术服务和指导设备维修。
10、售后服务
(1)在产品质量保修期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。质保期内如无问题，则在质保期满时，由医院方提交质保期验收报告，验收由医院方签字认可。
(2)设备在质保期内发生故障，乙方在收到甲方维修通知后，应即时给予响应，在24小时内赶到现场并及时提供备品备件完成维修。在质保期内的工作应包括对所有设备每季度至少1次的常规检查、调整和润滑。
(3)每个维修项目完成后，经医院方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。
(4)乙方未按本合同约定到场维修或未按约定时间维修完毕的，甲方或医院方有权委派他方处理，处理结果由医院方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方或医院方将处理情况通知乙方），由此所发生的一切费用由乙方承担，乙方如未按上述要求履行保修义务的，由甲方依法将其违约行为上报相关行业主管部门及政府采购主管部门。
(5)乙方承诺，在质量保修期内，无论质量缺陷属于乙方、甲方或者其他方责任，乙方在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与医院方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。
(6)乙方免费培训医院方操作、管理人员，经培训合格后使其能上岗操作。
11、法律适用
(1)本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。
(2)如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决。协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始。
(3)合同的变更：变更必须按照甲方的管理规定，经甲方同意后方可组织实施。
(4)合同的终止：如果乙方因以下原因违约，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部合同。
①　如果乙方逾期供货超过30天的，甲方有权终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
②　如果乙方违约金达到到本合同价款的10%，甲方有权终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
③　如果乙方未能履行合同项下的规定义务，乙方在收到甲方发出违约通知后5天内仍未纠正其过失。
④　对于合同中未终止的部分，乙方应继续履行其责任及义务。
(5)因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：因甲方原因，发出暂停施工超过56天的，甲方仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。
12、知识产权
(1)乙方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
(2)合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用采购设备及软件、施工设备、或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担。
(3)乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
13、不可抗力
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和相关法律中约定的其他情形。
(1)如果发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止，并且其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此遭受惩罚或承担责任；
(2)提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知另一方，并且在随后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方还应尽一切合理的努力消除或减轻不可抗力造成的影响；
(3)因发生不可抗力事件，导致甲方认为履行本合同已无意义或者无法履行的，甲方可解除本合同。
14、补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
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项目名称：                  
项目编号：                  
投 标 人：                  
[bookmark: _Toc8037][bookmark: _Toc9994]  年  月  日


[bookmark: _Toc5555][bookmark: _Toc28960]一、开标一览表
	项目名称
	

	投标人全称
	

	投标范围
	全部/第   包

	投标报价
	大写：                     
小写：                     

	其他
	


投标人电子签章：             
日          期：             
     

注：
1.此表用于开标唱标之用。
2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

[bookmark: _Toc6441][bookmark: _Toc18010]二、投标函
致：采购人
根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：
1.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。
3.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
4.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc1328]三．投标人资格声明书 
致：采购人
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人电子签章：             
日          期：             



[bookmark: _Toc11607]

[bookmark: _Toc16960]四、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件：



授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

                            投标人电子签章：                    
                            日          期：                    


注：
1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。


[bookmark: _Toc31991][bookmark: _Toc6796]五、投标分项报价表
5-1货物部分
	序号
	货物名称
	品牌、型
号规格
	原产地及
生产厂商
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（元）
	



5-2 符合本国产品标准的产品成本之和占比
	本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例
	
      %

	提醒：
1.投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。
2.投标人应当根据“投标分项报价表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到80%或未进行比例测算的，对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，投标人承担全部责任。
3.上表中全部产品成本之和是指表5-1和表5-2包含的全部货物、服务产品成本之和。



投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.表5-1中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。
2.上述报价为投标人完成本项目内容的全部费用，如有漏项或缺项，自行承担全部责任。


[bookmark: _Toc20329][bookmark: _Toc11940]六、投标响应表
6.1商务响应表
	序号
	商务条款
	招标文件要求
	投标人承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	供货及安装地点
	
	
	

	3
	供货及安装期限
	
	
	

	4
	免费质保期
	
	
	

	…
	
	
	
	


6.2技术响应表
	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数及要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc11594][bookmark: _Toc31000]七、联合协议
（本项目不适用）
联合体成员一名称：                       ；
联合体成员二名称：                       ；
……
上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.                （成员单位名称）为联合体牵头人。
2.在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。
3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：
联合体成员一名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；
联合体成员二名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；
…………
4．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
5．联合体中标后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
6．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。
联合体成员一：                       （公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
联合体成员二：                       （公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
…………
签订日期:    年  月  日


[bookmark: _Toc11380]八．拟分包情况说明及分包意向协议
（本项目不适用）
（一）拟分包情况说明
致：采购人
我单位参加本项目投标，拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型（选择）
	资质等级
	拟分包合同内容
	拟分包合同金额（人民币元）
	占合同金额的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.拟分包情况说明仅需加盖投标人电子签章。
2.如招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附材料扫描件或电子证照，否则投标无效。
安徽省政府采购项目公开招标文件示范文本（货物类）
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（二）分包意向协议
投标人名称：                               ；
接受分包企业一名称：                       ；
接受分包企业二名称：                       ；
…………
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第八条规定，现就分包意向事宜订立如下协议：
1.本项目投标人为本项目总承包单位。
2.在本项目投标阶段，总承包单位负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，总承包单位与采购人签订本项目采购合同，分别与各分包企业签订分包合同，就本项目对采购人承担连带责任。
3.各单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：
投标人名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额为     ，占总合同金额的百分比：    %；
接受分包企业一名称：          ，承担          工作；负责内容的合同金额为     ，占总合同金额的百分比：    %；
接受分包企业二名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额为     ，占总合同金额的百分比：    %；
…………
4.中标后，本分包意向协议是合同的附件，对分包各成员单位有合同约束力。
5.本协议书自签署之日起生效，未中标或者合同履行完毕后自动失效。
6.接受分包的中小企业与总承包单位不存在直接控股、管理关系。

投标人：                       （公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）

接受分包企业一：                       （公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）

接受分包企业二：                       （公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
…………

签订日期:    年  月  日


注：
分包意向协议中须约定向中小企业分包的项目内容及分包内容占合同金额比例。


[bookmark: _Toc9573][bookmark: _Toc31244][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]九、中小企业声明函
（非中小企业投标，不需此件）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


投标人电子签章：             
日          期：             





注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2.投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。
3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。
4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5．填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；制造企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。


[bookmark: _Toc16713][bookmark: _Toc24563]十、残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位投标，不需此件）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc300210382][bookmark: _Toc520299348][bookmark: _Toc457768004][bookmark: _Toc26536][bookmark: _Toc25813][bookmark: _Hlk11701496]十一、关于符合本国产品标准的声明函
（不符合本国产品扶持政策，不需此件）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.上述声明函中标注  /  的，无需填写。
4.投标人应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。
5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。































十二、诚信履约承诺函

致：采购人
如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：
（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（3）将政府采购合同转包；
（4）提供假冒伪劣产品；
（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc32633][bookmark: _Toc2683]十三、其他相关证明材料
提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：
投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。


[bookmark: _Toc18131][bookmark: _Toc6435]第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本
[bookmark: _Toc27489][bookmark: _Toc27159]询问函范本
（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）
致：采购人
我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。
[bookmark: _Toc13899]一、(事项一)
1、(内容或条款)
2、(说明疑问或无法理解原因)
3、(建议)
[bookmark: _Toc3352]二、(事项二)
...
随附相关证明材料如下： 
联 系 人：              
联系电话：              
日    期：              


[bookmark: _Toc3245][bookmark: _Toc1575]质疑函范本
[bookmark: _Toc21381]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                   
[bookmark: _Toc28415]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
[bookmark: _Toc19014]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc17919]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


[bookmark: _Toc9754][bookmark: _Toc26836]质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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