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前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	货物安装调试验收合格，甲方收到乙方提供的增值税专用发票，乙方配合甲方完成资产入库之后，甲方向乙方支付合同总金额的100%。

	2
	供货及安装地点
	安徽交通职业技术学院，采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订生效后 60个日历天内完工并交付使用

	4
	免费质保期
	验收合格之日起 3 年（自验收报告签署之日起算）
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	序号
	产品名称
	数量（单位）
	所属行业
	备注

	1
	24口接入交换机
	1台
	工业
	

	2
	48口接入交换机
	1台
	工业
	

	3
	▲实验实训终端
	53台
	工业
	

	4
	互联交换机
	1台
	工业
	

	5
	自主创新服务器
	1台
	工业
	

	6
	学生实训工作台
	9套
	工业
	

	7
	服务器机柜
	1台
	工业
	

	8
	弱电安装集成服务
	1项
	建筑业
	

	9
	实训室环境建设
	1项
	建筑业
	

	10
	大数据课程资源包
	1套
	软件与信息技术服务业
	

	11
	大数据教学实验管理平台
	1套
	软件与信息技术服务业
	

	12
	国产移动端操作系统实训平台
	1套
	软件与信息技术服务业
	

	13
	管理节点服务器
	1套
	工业
	

	14
	课程资源及服务包
	1项
	软件与信息技术服务业
	


（二）货物指标重要性表述
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	指标项
	▲
	核心产品项目

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得2分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1分

	无标识项
	
	不作为评审项，投标文件（响应文件）中无需列明


（三）货物指标要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（单位）
	所属行业
	备注

	1
	24口接入交换机
	1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；
2.支持智能开局，自动配置组网，拓扑图形化展示；
3.支持IEEE 802.1Q VLAN、QoS、ACL、生成树、组播；
4.支持端口安全、端口监控、端口隔离；
5.支持云管理、Web网管、CLI命令行、SNMP;
6.支持ERPS环网配置及RPL配置，提高网络可靠性。
	1台
	工业
	无

	2
	48口接入交换机
	1.固化千兆电接口≥48个，SFP千兆光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥166Mpps；
2.支持智能开局，自动配置组网，拓扑图形化展示；
3.支持IEEE 802.1Q VLAN、QoS、ACL、生成树、组播；
4.支持端口安全、端口监控、端口隔离；
5.支持云管理、Web网管、CLI命令行、SNMP;
6.支持ERPS环网配置及RPL配置，提高网络可靠性。
	1台
	工业
	无

	3
	▲实验实训终端
	1、CPU≥16核心24线程，CPU主频≥2.1GHz；内存配置容量≥16GB DDR5或以上；存储容量≥512G SSD；
2、显卡：显存≥6G；频率≥1000MHz；显存带宽≥168GB/s;
3、接口及扩展槽：USB接口≥6个；至少包含DP接口、HDMI接口、RJ-45、串口；至少3个PCI扩展插槽；
4、网卡：集成 10/100/1000M 自适应以太网卡
5、键盘鼠标：抗菌键盘及USB 抗菌鼠标。
6、电源: ≥350W节能高效电源；
7、显示器：≥ 23.8英寸,LED背光液晶显示器;
8、应用：支持网络同传，带硬盘还原功能，多种还原方式；
	53台
	工业
	无

	4
	互联交换机
	1、48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆 SFP+，交流供电;
2、交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps；
3、支持OSPF动态路由、RIP V1/V2动态路由、PIM、VRRP、静态路由、ARP代理等；
4、支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping，支持Option138、Option82、Option60；
5、支持4K个VLAN，支持802.1Q VLAN、MAC VLAN、协议VLAN、Private VLAN、Guest VLAN、Voice VLAN、VLAN VPN（QinQ）、GVRP等协议；支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；
6、安全特性：支持基于用户分级管理和口令保护，支持基于端口号、IP地址、MAC地址限制用户访问，支持IP-MAC-PORT-VLAN四元绑定，支持ARP防护、IP源防护、DoS防护，支持802.1X认证、AAA、支持端口安全、端口隔离，支持专门针对CPU保护机制，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，保障CPU安全；
	1台
	工业
	无

	5
	自主创新服务器
	1、非OEM产品，≥2U机架式服务器；
2、处理器2颗：国产自研，主频≥2.6GHz，≥48物理核心。
3、内存：≥32内存插槽，本次配置≥12个32GB DDR4
4、本地存储：硬盘支持SAS/SATA/SSD硬盘，本次配置 固态硬盘≥2×960GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-，4×通用硬盘-2400GB-SAS或SATA;                                                              
5、RAID阵列：RAID0,1,5。
6、网络：配置≥4×GE，≥4×10GE含模块。支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等高级网络特性。
8、电源：配置≥2×900W电源 1+1个热插拔铂金级交流电源。支持1+1冗余，配置服务器导轨
9、运行环境：可以在5ºC - 40ºC的环境中长期稳定运行，
10、可管理和维护性：集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；具有图形管理界面及其他高级管理功能；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；
11、支持BIOS中文界面；
	1台
	工业
	无

	6
	学生实训工作台
	1.规格尺寸：六边形，具体尺寸根据现场空间大小进行定制，桌面采用三聚氰胺颗粒板，具有耐酸、耐碱、耐磨、防火等功能，封边采用优质 PVC 热塑封边。粘胶采用环保胶粘剂；
2.每套桌子配备6张凳子。
3.颜色、款式可定制。
4.桌面预留电源和网线接口。
	9套
	工业
	无

	7
	服务器机柜
	1.约2000×1000×600mm标准机柜；
2.主要材料：优质冷扎钢板制作；
3.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；
4.配套辅材：根据实际需求，配备专用PDU电源分配单元、网络配线架整理器、六类24口非屏蔽配线架。
	1台
	工业
	无

	8
	弱电安装集成服务
	一、范围及内容
涵盖指定教室内部综合布线及弱电安装集成服务全流程实施，需配合整体项目进度及要求开展工作，具体内容包括但不限于以下方面：
1.信息点安装部署：根据教室实际需求及整体项目规划，完成网络信息点的安装、调试，确保信息点信号稳定、接口完好，与整体项目系统兼容。
2.耗材供应及铺设：提供并铺设符合国家标准、整体项目规范的网线、电源插座、布线管线（PVC管、线槽等）、接线盒、水晶头、跳线等全部相关耗材，耗材质量需符合行业规范及整体项目统一标准。
3.人工施工：完成全部布线施工、设备安装、调试、整理工作，包括管线开槽、穿线、固定、接口制作、清理施工垃圾等，施工需规范、美观，不破坏教室原有设施及整体项目已完成部分，配合整体项目施工节奏。
4.后期保障及弱电集成调试：提供施工完成后的验收、技术交底及一定期限的售后维护服务，配合整体项目的竣工验收及后期运维工作；完成弱电系统集成调试，确保弱电设备、布线系统与整体项目体系协同运行。
二、技术及质量要求
1.耗材质量：所有耗材需具备产品合格证书或检测报告，符合国家及行业相关标准，同时需满足整体项目的统一技术规范，确保与整体项目耗材兼容。
2.施工规范：布线需整齐规范，管线铺设平整、固定牢固，网线走向合理，避免交叉、缠绕，接口制作规范，信号传输稳定，无衰减、丢包现象；插座安装牢固、接线规范，符合用电安全标准；弱电安装集成需符合行业规范，确保集成系统稳定可靠；施工流程、工艺需符合整体项目施工规范，配合整体项目的质量管控要求。
3.信息点要求：每个信息点需单独布线，接口标识清晰，可直接接入网络设备正常使用，且与整体项目网络系统无缝衔接；信息点数量、安装位置需结合教室实际布局、采购人教学办公需求及整体项目规划执行。
	1项
	建筑业
	

	9
	实训室环境建设
	一、范围及内容
1.监控系统：教室内配置2个监控摄像头，摄像头需接入学校原有监控系统。
2.防静电钢化地板铺设：提供符合行业标准及实训室使用要求的防静电钢化地板，完成地板的测量、裁剪、铺设施工，确保地板铺设平整、牢固，防静电性能达标，承重符合实训室设备摆放需求，无松动、异响，不影响后续设备安装及人员通行。
3.人工及后期保障：完成全部项目的施工、安装、调试、清理工作，包括现场勘测、基础处理、垃圾清运等；提供施工完成后的验收配合、技术交底及一定期限的售后维护服务，配合整体项目的竣工验收及后期运维工作。
二、技术及质量要求
物料质量：建设物料（防静电钢化地板、辅材等）需符合国家及行业相关标准；其中，防静电钢化地板需达到规定防静电等级、承重标准。监控摄像头像素清晰、成像稳定。
	1项
	建筑业
	无

	10
	大数据课程资源包
	一、Hadoop大数据技术与应用
1、课程支持不少于64课时授课使用，其中理论知识不小于40课时。实践环节不少于24个课时。
2、课程内容包含但不限于  Hadoop介绍、 Hadoop集群的搭建及配置、 Hadoop基础操作、MapReduce编程入门、MapReduce进阶编程、项目案例：电影网站用户性别预测等。
3、课件数量不少于6个，以ppt形式交付；课件内容与教学大纲内容相符合，课件主题清晰，课件内容逻辑合理，内容直观、清晰，课件整体美观，色调搭配合理。
4、配置不少于110个视频，视频总时长不少于1200分钟，格式为MP4。
5、提供不少于150道练习题，涵盖教学大纲中的主要知识点。练习题需附答案。题型包括单选题、多选题、判断题、简答题等。
6、课程实践环节与教学大纲内容相符合，实践任务或项目涵盖这些知识点，确保学生能够在实践中应用所学内容。
7、课程将配备完整项目源代码，实验手册文档、课件PPT等文档。
二、Python大数据处理与分析
1、课程总课时不少于32课时，其中理论教学不少于16课时，实践教学不少于16课时。
2、课程内容涵盖但不限于大数据可视化概述、 大数据可视化原理、大数据可视化方法、数据可视化工具、 Excel数据可视化、Tableau数据可视化、ECharts与pyecharts数据可视化、 Python数据可视化、大数据可视化行业分析、大数据可视化综合实训。
3、提供不少于10个课件，内容与教学大纲内容相符合，课件主题清晰、内容逻辑合理、直观易懂，课件整体设计美观，色调搭配合理。
4、提供不少于60个教学视频，总时长不少于655分钟；分辨率为1920*1080，清晰度不低于1080P。
5、提供不少于130道练习题，涵盖教学大纲的主要知识点，并附参考答案；题型包括选择题、填空题等。
6、提供不少于7个实验，配套完整项目源代码、实验手册等教学资源。
	1套
	
软件与信息技术服务业

	无

	11
	大数据教学实验管理平台
	一、教学管理模块
（一）组织与用户权限管理
1.系统采用B/S架构，实现全校教学大数据的实时多地采集，为院级、授课老师、学员等提供不同层级的功能区域。
2.系统支持权限管理：包含菜单管理、角色管理，按照角色进行自定义面板设置。
3.支持账号管理：包括组织架构和用户管理，支持用户密码重置，设置岗位级别等。
4.能力认证体系：包含技术体系管理、知识点管理、技能管理。
5.支持院系专业设置：通过树状结构展示层级关系，支持启用停用功能，支持校区、教学楼、楼层、教室等资源管理；班级管理：提供班级的创建、修改、删除；学员管理：支持学员批量导入与删除功能；老师管理：支持老师的批量导入功能。
（二）课堂教学
1.平台支持校历管理；教学计划支持教学课表单条或是批量添加，支持单双周的排课模式，支持列表与图文列表切换展示，支持每堂课的考勤分析及出勤率，支持教学计划归档。
■2.教学模式：课堂教学支持普通教学与翻转课堂教学两种模式；翻转课程支持签到活动、提问活动、测验活动、小组pk、头脑风暴、投票、作业、笔记等活动形式；对于每堂课能展示课后分析，分析每人课前、课中、课后学习情况。课中能通过大屏展示课堂活动的参与情况。提升学生课堂参与度。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
■3.权重设置：支持每门课程教学计划的权重设置，通过设置不同教学活动类型的权重值，自动生成学员的课程综合成绩。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
4.支持问卷管理，方便查看学员对老师的教学评价，根据反馈意见提升老师的教学质量。针对每门课程教学完毕后，会自动生成三个维度的分析：课程分析、讲师分析、学情分析。
（三）作业管理
1.平台支持作业的发布，作业类型支持题库、附件、登分等多种类型方式；题库类型的作业支持普通手动作业和随机作业方式。
2.支持对未提交作业的学生进行提醒功能；作业发布时支持设置学员组内互评与老师批阅等批阅方式。
（四）学员工作台
1.平台支持学生工作台提醒：包括上课提醒、作业发布提醒、班会提醒、竞选班委提醒等；通过提醒页面进入相应的任务界面；防止消息漏看。
2.看板展示：看板支持展示当日课表，并可通过本周、本月进行切换。
（五）选课管理
1.平台支持选课管理：支持老师发布选修课程（专业选修与公共选修）。
2.课程发布：课程发布后支持学生在线选课，查看课程及授课老师详情；支持老师手动添加选修的学生。
3.选修课也支持考勤、翻转课程、考试等教学过程管理。
二、课程中心模块
（一）课程资源管理
1.支持课程资源管理：支持课程、课件、视频、教案等管理。课件、视频支持一次添加多个，上传后自动识别资源名称与页码/视频时长。
■2.支持课程编排：支持可视化链路引导，教师可按照流程步骤指引快速完成课程搭建；系统采用章节树架构可视化组装课程目录，支持各章节自主关联课件、教学视频、虚拟实验、课后作业等各类教学资源。课程列表支持列表与图文列表切换展示。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
3.课程发布：支持课程发布到前端，发布过程中可对课程发布的范围进行设置，支持设置章节的试听，支持课程资源审核。
4.课程复制功能：支持课程复制，实现相似课程快速组装。
（二）课程学习
1.学员进入平台在线学习课程，课程学习的过程数据会记录，并自动生成学员课程进度。
2.支持学习过程中添加评论、答疑、笔记；支持对课程进行收藏，方便后期进阶学习。
3.支持学员端展示课程学习总数、累计学习时长、整体学习进度；按照课程标签展示学员所学全部课程，方便后期学习快速定位课程复习。
三、实训中心模块
（一）服务器集群管理
■1.平台支持ARM 架构、X86 架构服务器统一纳管，兼容昇腾、英伟达异构算力芯片，可实现跨架构、多类型算力资源智能调度。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
■2.资源监控：能够实时捕捉并图形化展示计算节点的资源状态，包括CPU使用率、内存占用情况、硬盘空间、GPU和NPU使用率等关键指标（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
（二）镜像管理
1.平台支持镜像管理：平台预置标准镜像模板库，可轻松查阅每个模板的详细配置，包括计算组件、架构类型、镜像类型及操作系统等关键信息。
■2.自定义镜像：用户能够灵活自定义镜像内容，支持从本地或公有云存储中集成数据资源，支持KVM、Docker、ECS、SaaS等多种主流格式（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
●3.CPU架构兼容x86与ARM，核心计算组涵盖CPU、GPU、NPU，操作系统则兼容Windows与Linux，为用户提供了丰富的选择空间。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
4.用户能自定义资源的最小规格参数，实现资源的精细化配置。
5.支持手动上传镜像文件，或填写镜像标识ID进行快速部署。
（三）实验环境模板
1.平台预装多样化的标准实验环境模板
●2.用户可根据实际实验业务需求，灵活自定义调整节点配置；支持快速搭建单机实验环境及多节点复杂集群环境。环境配置过程中，用户可自主按需选择适配的节点镜像与硬件规格资源。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
（四）数据集管理
1.平台内置丰富的标准实验数据集列表。
■2.支持用户上传自定义数据集，支持添加OBS存储桶外链接，实现外部数据资源无缝接入与集成。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
（五）实验管理
1.用户可以自定义实验，能够灵活设置实验的基本信息，如实验名称、类别、难度、时长、描述。
2.支持用户自主以 Markdown 格式编辑实验操作步骤，可自主设置步骤是否纳入考核，并自定义配置考核分值与多维度评分标准；实验手册支持导出 Markdown、HTML 两种格式文件。
●3.平台提供实验环境模板自主配置能力，支持单个实验绑定多套不同类型环境模板，可按需适配差异化、定制化实验教学场景需求。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
4.支持用户选用平台公共数据集，亦可自行上传本地数据文件；文件兼容TXT、PPT、Word、Excel、PDF、JPG、JPEG、PNG、ZIP、RAR等常用格式。
（六）实训监控管理
■1.实验沙箱环境监控：老师能够便捷地查看其授课班级下所有学员已开启的虚拟机或容器实例，实时显示沙箱环境的基本信息。这些信息包括但不限于环境模板详情、镜像类型、虚拟机实例名称、IP地址、实时的运行状态（如运行中、已关机、已释放、正在创建中等）、学员实验的开始与结束时间以及实验总时长。为了高效管理资源，系统还支持老师对所有虚拟机执行一键关机操作，快速释放闲置资源，优化实验环境的整体利用率与管理效率。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
■2.实验进度监控：老师能够迅速查找指定专业内各班级学员的整体实验完成情况，具体包括查阅每位学员在每个实验项目的启动时间以及当前完成进度百分比。支持批量导出学员实验完成进度数据，适配教学统计与管理场景。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
■3.实验报告批阅：老师可实时查看并管理学员提交的实验报告，可直观获取学员实验完成进度百分比概览，同时能查看实验报告全量内容，包括明确的实验目标、实验基本要求、学员知识点掌握情况，以及详细的实验步骤检测结果，实现实验报告全流程管控。此外，支持教师对学员实验报告进行在线点评、在线评分打分。还支持批量导出学员实验报告（PDF格式），导出内容包含学员基本信息、老师审核意见、知识点掌握情况、实验内容、目标、步骤检测、进度百分比及实验成绩。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
（七）实验环境沙箱
1.虚机信息查看：实验环境开启后，学员可通过直观界面实时查看虚拟机运行状态，包含主机名、IP 地址、运行状态、登录账号密码、节点组网拓扑等信息。
2.实验手册查看：支持实验手册章节化在线预览，学员可按需跳转指定章节，实现定点查阅。
●3.灵活桌面模式切换：实验环境支持在图形用户界面（GUI）与命令行界面（CLI）之间自由切换。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
●4.实验进度断点续传：当学员因特殊情况需中途退出实验时，系统提供实验环境退出与状态保存功能，可留存当前实验进度及环境配置，保障学员后续可无缝接续实验操作。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
5.桌面全屏：系统提供全屏模式切换功能，支持学员根据需要切换至全屏模式，以获得更好的视觉和操作体验。
●6.文件双向传输：支持学员将虚拟机内实验过程生成的文件下载至本地电脑，同时可将本地数据文件上传导入至虚拟机环境，实现本地与虚拟机之间文件双向传输。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
7.实时桌面共享：支持学员在实验过程中，将当前虚拟机及实验环境桌面画面实时共享传输给教师；共享支持仅查看与远程操作两种权限模式。
■8.实验报告在线编辑：学员可在系统内直接编辑实验报告，支持依据实验预设的考核步骤，按要求填写代码、上传实验截图、录入命令行输出结果及文本说明等各类实验结果数据，实现实验报告在线编辑与数据提交一体化。提交前，系统提供实时预览功能，记录学员在实验环境中提交的每个步骤数据。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
四、考试中心模块
（一）题库管理
1.题库分类：支持按照不同的技术体系与技术方向进行题库建设。
2.题型支持：支持多种类型习题包含单选题、多选题、填空题、判断题、简答题、编程题等类型。
3.创建模式：支持单个试题创建和批量导入。
●4.题型分析：题库支持多维统计分析功能，涵盖题型分布、试题难度、试卷引用频次、试题作答频次等维度；可对试题健康度进行分析，并可视化展示高频试题与低频试题列表。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
（二）试卷管理
1.试卷管理：支持试卷导出、编辑、删除、在线预览、发布、撤回及考试安排等全生命周期操作能力。
2.组卷方式：支持随机组卷、手动组卷两种自定义组卷方式；随机组卷可设置知识点考核权重百分比及题型数量，手动组卷支持从题库快速选题组卷。
（三）考试模块
■1.平台支持考试设置：灵活配置各项考试参数，可设置考试开始时间、考试时长及考试可参与次数；可自主选择是否开启统一交卷模式，启用切屏监测等防作弊措施，同时可设置考试成绩、答题详情是否对外公布，满足不同教学考试场景需求。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
2.考试名单选择：提供两种选择方式，支持按教学计划选定参考班级，亦可自由手动选择参考人员名单。
3.阅卷配置：支持配置阅卷人，学员提交试卷后可自动批阅，也支持教师手动批阅。
4.考试详情查看：学员提交考试后，教师可查看本场考试参考人数、平均分、及格率、最高分及考生个人成绩、答题时间、提交时间，支持导出考试记录。
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	资源管理
1.支持创建和管理物理设备、实验箱等实验资源。
2.支持创建管理拓扑：支持创建、编辑、预览、删除、管理物理设备组的图形化逻辑拓扑。
2.1 创建拓扑：支持灵活创建、调整网络节点设备及各网络设备在网络中的连接方式与布局。
2.2 查看拓扑：可进行拓扑图的放大、缩小；支持调出导航视图，以特定角度查看拓扑图的完整性。
2.3 管理拓扑：仅特殊权限账号可创建、修改、删除拓扑，其他管理员账号仅可查看、关联、引用拓扑；支持根据拓扑名称、技术方向筛选查询。
3.支持通过关联拓扑快速创建物理设备实验所需的设备池、设备组资源，快捷纳管、访问、初始化物理设备资源。
4.支持监控实验环境（容器或虚拟机），包括实验环境规格、实验环境模板、开始时间、实验时长、实验名称、关联账号等，并支持管理员强制下线实验环境。
学员管理
1.支持教师创建、删除、修改、查询学员账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、组织信息、手机号、邮箱、备注说明等。
2.支持教师批量导入学员账号，批量重置学员账号密码。
班级管理
3.支持教师创建、编辑、预览、发布、查询、删除班级，班级中支持配置教师和学员，以及配置班级的标准实验、自主实验、课程、云账号等资源。
课程管理
1.支持创建、编辑、预览、发布、复制、删除课程，课程可按卡片式和列表式进行切换呈现。
2.支持对课程名称、课程学时、课程简介、课程目标、课程封面、目标学员等基本信息的编辑；支持章/节/小节3级课程目录结构，支持对课程目录进行修改与调序。
3.支持混排课程设计模式：混排模式下可以添加图文、视频、实验、测一测等内容，呈纵向排列；支持不同的课程章节自定义不同的课程模式。
4.支持文档课设计模式：文档课模式下可以添加文档、视频、实验等内容，呈横向排列；支持不同的课程章节自定义不同的课程模式。
5.支持创建、编辑、删除课程库，支持通过课程库对课程进行分类管理。
课程素材
1.支持上传ppt、pdf、mp4、doc、excel等格式的课程素材；支持编辑、修改课程素材名称。
2.支持创建、编辑、删除素材库。
3.支持素材上传时选择不同素材库，通过素材库对课程素材进行分类管理。
4.支持在线创建实验手册，支持导入本地实验手册，实验手册支持Markdown和PDF两种格式。
5.支持本地导入实验视频和资料，支持pdf、mp4、zip等格式；支持在线修改实验素材名称。
知识点管理
1.支持创建、删除、修改、查询知识点。
2.支持将知识点和题目进行关联。
题目管理
●3.支持创建、删除、修改、预览题目，支持单选题、多选题、判断题、填空题、主观题5种题型，题目支持设置默认分值、关联知识点、正确答案、答案解析等。
4.支持创建、修改、删除、移动试题库，支持通过题库对题目进行归类管理。
5.支持在组卷时通过题库快速筛选定位试题，高效组卷。
6.支持教师设置考试防作弊措施，防作弊规则包括：题目乱序、答案乱序；支持内容不可复制、禁止使用F12，支持防切屏，支持设置最多允许切屏次数。
7.支持教师查看班级所有考生成绩详情，包括学员姓名、考试各题型得分、考试次数、最高成绩、平均成绩；支持导出统计结果。
作业管理
1.支持课前课后作业设置，包括作业创建、预览、编辑、复制、发布、删除及关联课程等操作；支持编辑作业名称及封面、关联试卷，设置作业时间和作答次数。
2.支持教师查看作业列表，可按照作业名称、发布状态、作业有效期等信息进行检索。
3.支持教师对作业进行批阅，可查看已交卷学员基本信息及历次作业记录，批阅结果系统自动核算；支持重新批阅。
4.支持教师查看学员作业统计，包括班级学员成绩详情和试题统计详情。
5.支持教师查看学员作业累计成绩、最高分、平均分，以综合评估学员课业完成情况。
●6. 支持学生查看作业列表并在线答题，查看作业记录，包括作答提交时间、答题时长、得分、通过情况等；支持多次作答。
证书管理
1.支持教师设置证书发放规则，学员按要求完成学习或考试，可自动获得结课或结业证书。
1.1 证书创建规则包含：证书名称、编号、有效期、发证时间等。
1.2 证书发放规则包含：课程、实验学习进度及完成情况，考试是否通过等。
2.支持教师创建、编辑、预览、发布、删除、撤销、管理证书。
3.支持自动生成证书管理可视化数据：含认证学员数、已获证学员数、未获证学员数、认证项目、获证率等；支持按班级、学员、认证状态等条件快速搜索查询。
4.支持查看班级学员获证情况与学习进度，可一键导出报表。
5.支持自动生成发证记录：可查看学员证书领取历史信息，包括账号、班级、认证名称、认证状态、获证时间等，可一键导出报表。
6.支持批量下载电子证书，单次可下载300张证书。
7.支持手动发证：支持教师上传证书模板数据，生成可下载的电子证书；教师自主下载并打印后，可为学员颁发（纸质）证书。
课程教学
1.支持教学前台显示班级已关联的课程，包括课程封面、课程名称、课程简介、课程章节数等信息；从课程卡片可进入课程详情页；支持通过名称对课程进行搜索。
2.支持课程详情页展示课程名称、课程封面、课程目录、学习进度、关联资源统计等； 
3.支持以目录树形式展示课程章节，支持章节目录展开与收起；支持展示课程章节已关联的课件类型：文档、视频、实验、图文、测验。
4.支持自动保存并展示课程进度，各章节学习进度实时更新，下次进入自动定位进入教学进度。
5.支持在教学过程中，依照创课模式不同章节采用不同教学方法（如演示法教学，情境式教学），增强教学和课堂互动效果。
6.支持在课程学习界面查看、发布和回复问答，添加、修改笔记，并支持上传图片。
7.支持对章节关联的测验在线作答，提交后反馈作答结果。
学情报表
1.支持查看学员、班级、课程、实验、题目、考试等综合统计信息。
2.支持以图形化界面，同时查看多个班级的班级学习时长、课程学习时长、实验学习时长等数据，进行学情分析总结。
3.支持按7天、近1月、近1年时间维度进行班级间学情对比。
4.支持教师按照学习时长，查看学员排行榜、课程排行榜、实验排行榜。
	1套
	软件与信息技术服务业
	无 
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	管理节点服务器
	一、管理节点服务器×1台
1、非OEM产品，机架式服务器
2、处理器2颗：国产自研，主频≥2.6GHz，≥48物理核心。
3、内存：≥16个32GB DDR4；
4、本地存储：硬盘支持SAS/SATA/SSD硬盘，本次配置 2×固态硬盘≥通用硬盘-600GB-SAS/SSD 12Gb/s-10K rpm-128MB ，6×通用硬盘-4TGB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB；
5、RAID阵列：RAID0,1,5,6；
6、网络：板载网卡≥2xGE电口。
7、电源：配置双电源 1+1个热插拔铂金级交流电源。支持1+1冗余，配置服务器导轨。
8、运行环境：可以在5ºC - 40ºC的环境中长期稳定运行，
9、可管理和维护性：集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；具有图形管理界面及其他高级管理功能；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；
10、支持BIOS中文界面；
二、交换机×1台
48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个10GE SFP+端口，交换容量≥366Gbps，包转发率≥166Mpps，交流供电。
支持MAC地址认证、802.1x认证、Portal 认证等多种安全认证方式,实现用户策略(VLAN、Q0s、ACL)的动态下发。支持基于端口粒度的dot1X、MAC认证和混合认证;支持基于VLANIF接口粒度的Portal 认证。支持完善的DoS类防攻击、用户类防攻击。
支持智能设备堆叠。
三、服务器机柜×1台
42U服务器标准机柜，规格：≥600×1000×2000mm；配套辅材：机柜专用PDU电源分配单元、网络配线架整理器、六类24口非屏蔽配线架。
	1套
	工业
	无
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	课程资源及服务包
	一、课程资源
1、《移动应用开发基础》
（1）配套资源要求：需配置课程大纲、理论PPT和实验手册；具体数量至少为：1份课程大纲，12份文档PPT，650页ppt内容，12个实验，60个课时包含30个理论课时和30个实验课时；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。
（2）知识点要求：至少包含国产移动端操作系统应用基础开发概述、开发工具介绍、ArkTS程序设计、ArkTS声明式开发、ArkTS语言、应用模型、综合实践。
2、《国产移动端操作系统原生应用技术》
（1）课程资源包括：需配置教学大纲，课件PPT不少于10个；课程视频不少于30个，实验项目不少于7套；习题库中习题不少于200道，需包括单选题和多选题、简答题、填空题。
知识点要求：
（2）知识点要求：至少包含国产移动端操作系统原生应用开发综述、国产移动端操作系统原生应用开发构建、Stage模型开发、UlAbility的应用、布局开发应用、组件开发应用、国产移动端操作系统原生基础功能应用、国产移动端操作系统原生高级功能应用、动画和手势、ArkWeb混合开发。
二、教学服务：
1、提供师资培训2个名额，并辅导老师完成国产移动端操作系统应用开发者初级或高级认证；
2、提供行业技术讲座2场；
3、ICT大赛辅导服务，辅导时长不低于7天；
4、提供不少于50人次国产移动端操作系统应用开发者基础考证辅导服务，并在辅导期间提供相应在线课程资源（包括培训资料、实验手册、练习题等）、并提供不少于50人次模拟考试账号进行测评；
5、在线平台学习账号提供的服务功能要求如下：
（1）课程资源：提供的视频以知识点分类，可依托行业认证标准制作课程知识体系图，覆盖人工智能、国产移动端操作系统、大数据等方向，24 小时随时进入即可系统学习，可根据方向和分类选择对应课程或根据自身职业学习路径系统化学习，对课程进行有效评论。
（2）直播观看：允许学生通过 PC或手机进行观看，可多维互动，支持互动聊天弹幕，讲师与学员音视频连麦，问答/提问，签到，抽奖，倒计时等，直播完成后可观看实时直播回放。
■（3）在线考试功能：平台提供行业标准考试测评，考试模式分为随堂练习和综合考试，学生参与练习、考试后支持 能力评估、答案解析明细/报告，纠错反馈、笔记记录等。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品功能截图，或生产厂商官网截图，或产品彩页证明，提供其中之一即可）
(4)内置题库资源：平台内置大数据/国产移动端操作系统模拟考试题，并提供365天更新服务。
	1项
	软件与信息技术服务业
	无


三、安装调试、质保及售后服务要求
1、售后服务：售后服务：在质保期内，需每年免费提供不限于试题、实操视频、微课、实训作业指导书、教材等课程资源建设内容；以及在质保期内，不限于每年免费提供不少于2名免费师资培训、企业师资、五金建设等方面的服务，提供给学校社会培训横向项目每年不少于1项、联合开发课程教材每年不少于1门。
2、安防监控：每间无死角监控，前后各不少于1个。
四、报价要求
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