**采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明和要求** |
| 1 | 人员到岗及履约要求 | 1.供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理有关人员及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。2.成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。3.成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。 |
| 2 | 材料要求 | 1.质量合格，满足国家、行业规范标准和采购人要求。2.成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。如采购人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。 |
| 3 | 工程施工重点难点 | / |
| 4 | 报价须知 | 供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。 |
| 5 | 重要说明 | 1、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。 |
| 6 | 项目经理 | 具有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，并具有有效的水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类） |
| 7 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：淠河总干渠护坡护岸修复工程所属行业：建筑业 |
| 8 | 安全生产费用相关要求 | 1.安全生产费用采用现场计量和总额包干相结合，其中总额包干费用不高于安全生产费用总额的20%，且总价不应低于招标文件规定的安全生产费用。中标后施工单位应当按照安全生产费用使用计划落实，不得降低安全生产投入，满足相关安全生产规定及政策文件要求。 2.安全生产费用采用现场计量的，据实支付。采用现场计量的，计量凭证应当包括安全生产费用投入清单、合法票据、现场照片等；采用总额包干的，应当提供使用人签字、收据、影像等佐证材料。3.承包人应在开工前编制安全生产措施方案和安全生产费用使用计划（含措施费用明细清单），安全生产费用由发包人根据承包人实施过程中措施落实情况据实支付。具体支付方式：由发包人根据承包人实施过程中安全措施落实情况据实支付，由现场管理单位计量、审核确认，发包人审批后进行支付。承包人根据工程实际需要采取安全措施超支部分的费用自负，结余部分归发包人所有。安全生产责任险费用在安全生产费用中列支。 |

**一、工程概况**

淠河总干渠左岸12+100-17+800填方段迎水坡坡面清杂、挖树根及护坡修复；淠河总干渠左右岸K31+562-K34+160渠段坡面清表、撒草籽、截排水沟新建及32+100-32+300右岸豁口处砼护坡新建；淠河总干渠左右岸K36+201-K43+620段迎水坡坡面挖树根、护坡修复、坡面清表及撒草籽等。具体内容详见招标文件和清单及附件。

**二、工程量清单**

1.工程量清单及响应报价说明

1.1工程量清单及报价表应与磋商须知、合同条款、发包人要求等文件一起参照阅读。

1.2供应商所报价格为履行合同规定的全部成交义务而发生的包括但不限于劳务、设备、交通、管理费、保险、税金（一切税费）、利润、招标代理服务费等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

1.3本项目采用单价承包方式。

1.4工程量清单中所有的报价栏均由供应商填报。报价货币为人民币。若供应商对某些项目未填报的，则认为已包括在其它项目的报价内。

1.5采购代理服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)招标代理服务收费标准向本项目的成交人收取代理服务费。 包含在报价的单价与合价中，不单独列项。

2.工程量清单及报价要求：

**详见附件。**报价应含有服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成竞争性磋商文件要求的施工内容所包含的一切应有费用。

**三、人员要求**

项目施工时必须配备安全管理人员负责现场管理。

**项目组人员要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位名称** | **人员配备** | **备注** |
| 1 | 项目经理 | 1名 |  |
| 2 | 技术负责人 | 1名 | 具有中级及以上水利水电工程相关专业职称 |
| 3 | 安全员 | 1名 | 需持有水行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书 |

**备注：上述岗位人员不得重复。**

1. **草籽养护要求**

撒草籽密度不得低于30g/㎡，成活率不低于90%，长成后要求无黄土裸露，未达到要求的，须进行补种，直至到达要求为止。