**采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明和要求** |
| 1 | 人员到岗及履约要求 | （1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。（2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。（3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。 |
| 2 | 材料要求 | 承包人采购的所有设备、材料进场时要有合格证、检测报告等材料，水电材料需要提供3C认证材料，并符合国家规范要求。所有设备、材料提前送样，且由发包人代表确认后方可进场，否则不支付相应材料的工程款。 |
| 3 | 工程施工重点难点 | / |
| 4 | 报价须知 | 1.供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。2.安全生产费用：不低于最高限价的2.5%，即16360.20元，否则其响应文件将被认定为响应无效。 |
| 5 | 重要说明 | 1、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。 |
| 6 | 项目经理 | 项目经理须具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且具有有效的安全生产考核合格证书。提供供应商为其缴纳的2024年1月至今任意一个月社保证明扫描件。 |
| 7 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：佛子岭水库管理区缺陷治理所属行业：建筑业 |
| 8 | 其他 | 详见工程量清单。 |

二、**项目概况**

佛子岭水库管理区缺陷治理项目位于霍山县佛子岭镇佛子岭水库，项目主要内容：佛子岭水库管理区地面硬化及铺装，现浇混凝土台阶基础，条石铺设，临坡面花岗岩石材栏杆安装，挡墙维修，管理区树木树枝修剪，管理区绿植栽植及草坪铺设等，详见工程量清单。

1. **工程量清单及报价要求**

**1.工程量清单**

| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管理区地面维修 |  |  |  |  |
| 1 | 路面降坡压实挖机 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 原混凝土地面拆除外运 |  | ㎡ | 27.6 |  |
| 3 | 混凝土垫层 | c25商砼 | m³ | 30.75 |  |
| 4 | 青石刻纹板 | 3cm厚人工錾道刻纹板 | m² | 180 |  |
| 5 | 花岗岩板铺设 | 3cm厚 | m² | 200 |  |
| 6 | 红色透水砖 |  | m² | 28.91 |  |
| 7 | 浇水泥路面厚20cm | c25商砼、含路面压纹 | m³ | 63 |  |
| 8 | 青石碎拼 | 3cm厚青石片 | m² | 80 |  |
| 9 | 砼路边石拆除 |  | 工日 | 3 |  |
| 10 | 现浇砼路边 |  | m² | 3.54 |  |
| 11 | 条石台阶 | 15\*35cm花岗岩 | m | 140 |  |
| 12 | 人工挖基础 |  | m³ | 114.51 |  |
| 13 | 浇混凝土垫层 | c25商砼 | m³ | 18 |  |
| 14 | 模板 |  | m² | 103.08 |  |
| 15 | 钢筋制安 | c25商砼 | t | 5 |  |
| 16 | 现浇混凝土 |  | m³ | 40 |  |
| 17 | 大理石步汀 |  | 块 | 18 |  |
| 18 | 路边石安装 | 花岗岩12\*30\*600mm，含沟槽开挖等 | m | 500 |  |
| 19 | 大理石桌凳 |  | 套 | 2 |  |
| 20 | 墙面粉刷 |  | ㎡ | 33 |  |
| 21 | φ110排水管 | 含挖土，回填、绿化恢复 | m | 120 |  |
| 22 | φ160排水管 | 含挖土，回填、绿化恢复 | m | 100 |  |
| 23 | 沉污井 |  | 个 | 12 |  |
| 24 | 混凝土检查井 |  | 座 | 15 |  |
| 25 | 20t铸铁盖板 | 40\*60cm | m | 12 |  |
| 26 | 铁制井盖 |  | 个 | 5 |  |
| 二 | 栏杆安装 |  |  |  |  |
| 27 | 人工挖基础 |  | m³ | 3 |  |
| 28 | 现浇混凝土基础 | c25商砼 | m³ | 5 |  |
| 29 | 模板 |  | m² | 13.16 |  |
| 30 | 钢筋 |  | t | 0.15 |  |
| 31 | 现浇混凝土桥面 |  | m³ | 1.94 |  |
| 32 | 青石碎拼 |  | m² | 7.74 |  |
| 33 | 花岗岩封边 |  | m² | 4.52 |  |
| 34 | 砼凿除（人工） |  | m³ | 2.97 |  |
| 35 | 植筋φ10 |  | 根 | 200 |  |
| 36 | 钢筋 |  | t | 1 |  |
| 37 | 模板 |  | m² | 68.51 |  |
| 38 | 现浇砼基础 | c25商砼 | m³ | 10.28 |  |
| 39 | 花岗岩栏杆安装 | 花岗岩石材栏杆，寻仗具地面高度1.1m截面尺寸10cm\*8cm，华板厚6cm雕花，柱子截面尺寸18\*18cm，柱头雕云纹、地铺石截面尺寸12\*10cm | m | 200 |  |
| 40 | 水井井口石雕 |  | 套 | 1 |  |
| 41 | 石材栏杆 | 花岗岩石材栏杆，寻仗具地面高度1.1m截面尺寸10cm\*8cm，华板厚6cm双面雕花，柱子截面尺寸18\*18cm，柱头雕云纹、地铺石截面尺寸12\*10cm | m | 31.5 |  |
| 42 | 石狮维修 |  | 套 | 1 |  |
| 43 | 竹林雕塑 |  | 套 | 1 |  |
| 三 | 绿化治理 |  |  |  |  |
| 44 | 场地平整、除草松土 |  | m² | 1500 |  |
| 45 | 草坪 | 混播百慕大含1年养护 | m² | 1500 |  |
| 46 | 石楠树 | 树径8cm | 棵 | 225 |  |
| 47 | 樱花 | 树径8cm | 棵 | 100 |  |
| 48 | 树木移栽 |  | 棵 | 12 |  |
| 49 | 桃树 | 树径8cm | 棵 | 38 |  |
| 50 | 爬山虎 |  | 棵 | 225 |  |
| 51 | 砍草清理 |  | 工日 | 30 |  |
| 52 | 不锈钢栏杆打孔（取芯） |  | 个 | 38 |  |
| 53 | 原不锈钢栏杆拆除重装 |  | 工日 | 20 |  |
| 54 | 304不锈钢扶手 |  | m | 82.5 |  |
| 55 | 304不锈钢方管 | 30\*50\*3mm | m | 80 |  |
| 56 | 304不锈钢板 | 2mm厚 | m² | 34.27 |  |
| 57 | 304不锈钢方管 | 95\*45\*5mm | m | 60 |  |
| 58 | 304不锈钢方管 | 150\*150\*5mm | m | 5.5 |  |
| 59 | Φ75PVC管 |  | m | 16 |  |
| 60 | 3mm厚栏板 | 304不锈钢 | m² | 20 |  |
| 61 | 装饰角板 | 304不锈钢 | 个 | 10 |  |
| 62 | 304不锈钢方管 | 25\*38\*2mm | m | 246.1 |  |
| 63 | 304不锈钢板材 | 2mm厚 | m² | 80.16 |  |
| 64 | 玻璃 | 5mm钢化 | m² | 10.96 |  |
| 65 | 液压杆 | 800mm\*φ22mm | 个 | 12 |  |
| 66 | 脚手架 |  | m² | 130 |  |
| 四 | 零星维修 |  |  |  |  |
| 67 | 大理石栏杆恢复 |  | m | 3 |  |
| 68 | 石材包管道 |  | m | 4.2 |  |
| 69 | 暖手宝 |  | 个 | 3 |  |
| 70 | 感应器 |  | 个 | 6 |  |
| 71 | 办公楼消防处理 |  | 工日 | 25 |  |
| 72 | 办公楼及电梯漏水处理 |  | 工日 | 60 |  |
| 73 | 树枝修剪、砍草清障 |  | 工日 | 510 |  |
| 74 | 宾馆垃圾清理 |  | 工日 | 147 |  |
| 75 | 垃圾出运 |  | 车 | 60 |  |
| 76 | 莲花池喷泉维修 |  | 项 | 1 |  |
| 77 | 吊车 |  | 台班 | 10 |  |
| 78 | 零星用工 |  | 工日 | 78 |  |
| 五 | 安全生产费用 | 不低于最高限价的2.5%，即16360.20元 | 项 | 1 |  |

**注：本项目临时工程等必要措施费用包含在本项目单价及合价中，不再单独计列。**

**2.报价要求**

(1）工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

(2）工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、安全生产费用，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

(3）工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

(4）暂列金额的数量及拟用子目的说明:/。

(5）暂估价的数量及拟用子目的说明:不采用。

(6）计日工的数量:不采用。

(7）响应总价应按工程报价汇总表合计金额填写，供应商对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中。

(8）金额（价格）均应以人民币表示;如果响应报价汇总表的投标总价与报价函填报的投标总价不一致，应当以报价函中填写的大写金额为准。

3.其他说明

(1）供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

(2）因市场变化及法律、法规、规章和政策发生变化等一切可能影响工程造价的因素及其经济风险均已包含在综合单价中，因此合同综合单价不予调整（除因(5)项除外）。

(3）与其他工程施工单位发生交叉作业而增加的费用包含在报价内;

(4）由于前期不可预见，而新增加的施工内容，经相关部门出具设计变更及处理方案后，方可调整相应费用。

(5）因天气、地形、施工环境等条件发生变化，采取临时措施工程增加的费用或场地内可见障碍物清除的费用包含在报价内。

(6）本项目代理服务费由成交供应商支付。包含在报价的单价与合价中，不单独列项。