合肥市第三十八中学北校护栏加高

1. 在原来的基础上加高30厘米，总长760米。
2. 面管使用40\*60\*2.0镀锌方管，立柱使用20\*40\*1.8镀锌方管。
3. 面管两头膨胀螺丝固定焊接，焊缝要求平整光滑结实，刷黑色油 漆。
4. 要求使用气保焊焊接。
5. 示意图（详情及具体要求请与学校联系）

