合肥市红星路小学国际部楼梯护栏采购清单描述
采购清单一：
[bookmark: _GoBack]1、保护性拆除原有楼梯栏杆并运输至指定位置； 2、楼梯栏杆焊接：本次护栏全部为楼梯护栏，护栏立柱和横杆采用40*40*2.5镀锌方管，细杆采用25*25*1.2镀锌方管，杆件间距符合国家标准和相关规范；扶手采用75*45榉木材质实木扶手，高度1.2米，顶部平直端不低于2米。3、油漆：铁艺部分金属氟碳漆烤漆，扶手部分采用防腐木木油遍数不低于4遍； 4、成品保护和损坏恢复：因项目为老改新，对现场墙面地面和顶面进行的破坏由供货商免费维修到位。 5、现场施工过程中，所有垃圾和杂物均需做到工完场清，随后要进行卫生保洁工作。6、充分利用假期和周末，须严格按学校规定要求，严禁学生在校时施工。8、施工区域存在各种物品，需进行搬运及成品保护，同时为确保人员安全，必须搭设脚手架及围挡等安全防护，施工人员必须佩戴施工安全防护设备，涉及电气设备施工内容的，需提供有效的专业施工人员证书且保证证书与实际施工人员一致，提供合理有效的施工安全专项方案，否则不允施工，安全措施费用含在报价中，不得以任何理由增加结算价。9、施工过程中造成任何成品污染或损坏的，施工方无条件恢复，施工区域必须整体做成品保护措施，施工完成后施工现场物品及设施设备等所有事物恢复原样。10、质量要求：要求提供材料的相关检测报告，外观质量：型材装饰面上涂层应平滑、均匀，不允许有鼓泡、裂纹、夹杂物、发粘、划痕等缺陷，否则验收不予通过。 11、技术要求：（1）提供的产品必须符合采购清单要求，并提供满足上述产品质量要求的第三方有权检测机构出具的含有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告。（2）业主方将于中标后，施工前对上述检测报告真实性进行核查并保留施工中现场取样送检的权力。（3）中标单位须提供产品安装服务，在安装前需要先出具样品小样，待采购方确认无误后方可进行安装。竞价成交后1个工作日内完成小样并提交业主确认,7个工作日内完成产品安装。（4）中标单位携带加盖公章的相关检测报告签订合同，若中标单位提供虚假资料或不能按约定供货，违背竞价约定条款，我方有权单方面终止采购合同，将上报监管部门，并保留追究相应责任的权利。（5）中标单位所供货物须为原装正品，产品使用过程中有任何质量问题，必须提供售后保障服务。
