合肥包河区妇女儿童保健中心LED室内彩屏
[bookmark: _GoBack]参数及规格要求
一、LED小间距模组显示系统：屏体部分（P1.25）。
	序号
	产品名称
	产品规格参数
	品牌
	数量
	单位
	备注

	1、LED显示系统　
	　
	　
	　
	　

	1
	LED室内全彩显示屏
	1. 1.像素间距≤1.25mm；1R1G1B像素结构，SMD表贴三合一，竖向线性排列;
2. 2.换帧频率：50/60Hz；刷新率：≥3840Hz；可视角度：水平≥178°垂直≥178°；
3. 3.亮度：0-2000 cd/㎡可调；对比度：≥20000:1；
4. 4.亮度均匀性：≥99%；色度均匀性≤0.0005 Cx,Cy之内；
5. 5.峰值功耗：≤240W/㎡，平均功耗：≤90W/㎡；产品使用无风扇静音设计并带PFC功能的开关电源，功率因素≥0.98；低功耗设计，同时具有动态节能处理，带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上；
6. 6.产品在正常播放视频状态下，点亮5分钟后产品表面温度升幅≤2℃,点亮10分钟后其温度升幅≤5℃；
7. 7.色域覆盖率（NTSC）：≥120%；色温：800K-30000K可调；
8. 8.屏体正面为黑色哑光处理，反光率小于1%；采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感；
9. 9.支持热插拔功能；支持实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能；支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能；
10. 10.显示图像清晰度、大面积色彩还原、回扫线和频闪现象、伪轮廓现象、亮度鉴别等级、拼装精度等根据SJ/T 11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法的标准要求评价为优；
11. 11.符合CESI产品认证实施规则CESI-PC-0D66中8K超高清显示；CESI-PC-0D74中HDR3.0的要求；
12. 12.显示屏产品符合GB/T24021-2024 idt ISO14021:2016技术要求。
13. 13.为提升大屏显示效果，具有图像清晰度优化处理功能。
14. 14.为保证技术前瞻性，支持5G高清操控系统。
15. 15.具有减小显示屏箱体间拼缝宽度的拼接显示装置技术，提升显示效果。
16. 16.具有8K超高清电视制播呈现平台及应用项目实施能力。
17. 17.具备补偿显示装置的亮度与色度的技术，提升显示效果。
18. 18.屏幕实际安装尺寸以现场预留洞口大小及业主单位要求为准；
19. 19.中标人需另外提供4块同品牌同型号的备品。
	京东方BTQ012ECO
	约4.6
	平方米
	

	2
	大屏终端控制软件
	1. 1、软件支持自动搜索连接终端，并进行屏体配置、节目发布、播放控制等
2. 2.支持多窗口自定义布局播放，可任意设定播放窗口分辨率，同时支持多种标准分辨率选择，可根据X、Y偏移和宽高任意设定窗口布局方式，窗口数量不限。
3. 3.支持局域网内实时控制，包括重启终端、软件更新、音量调节、显示屏亮度调节、双模切换（需使用诺瓦Taurus系列多媒体播放盒）、支持开关屏。
4. 4.支持查看媒体播放日志，并支持以日期范围、类型等条件进行查询。
5. 5.支持远局域网设置对时，对时需支持NTP、射频对时、GPS对时多种方式。
6. 6.软件支持节目导入和导出，导出到U盘支持即插即播和拷贝播放两种方式。
7. 7.支持高级节目由节目经过排期形成。 用户可新建、编辑、删除、导入、导出和发布高级节目。
8. 8.支持播放设备字体管理，用户可以进行添加、删除操作。
9. 9.支持手动开启或关闭显示屏、风扇等的电源，以及设置电源定时控制规则
	诺瓦屏精灵
	1
	套
	

	2 控制设备以及配套设备　
	　
	　
	　
	　

	1
	视频处理器
	1、最小支持2160P视屏流畅播放；
2、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
3、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入
4、视频输出支持6路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达390万像素，最宽支持10240,最高8192。
5、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
6、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
7、最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
8、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源；
9、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
10、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转；
11、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;
12、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
13、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
14、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
15、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
16、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
	诺瓦V8
	1
	台
	

	2
	配电柜
	1、额定功率：≥10KW
2、温度，湿度，烟雾，配电箱开/关门，剩余电流，浸水等异常时，可以给手机/PC发信息通知、
3、软件实时监控温度，湿度，烟雾，电流，电压，电功率，剩余电流，浸水，过欠压，缺相， 配电箱开关门，通道开关显示情况等等
4、 支持分布式阶级上电/断电功能；支持高温断电，高湿断电，烟雾断电，过流过压欠压断电
5、支持手机，电脑，IPAD控制、配电箱及周边情况视频实时监控，
	
不限
	1
	台
	

	3 安装辅材
	　
	　
	　
	　

	1
	结构边框（含装饰边条）
	1、 全工业设计，组合式结构，可对照图纸装配，方便快捷，易于安装与拆卸；LED专用支架，采用加厚五金固件加工而成，坚固耐用，不易变形，耐腐蚀，防静电。
2、 装饰包边左右共约100mm，上下包边共约100mm
3、实际安装尺寸以现场预留洞口大小为准；
	不限
	约5
	平方米
	

	2
	综合布线
	1、 配电系统的主进线缆（含电源线、网线）
2、 配电柜到大屏的电源线、控制端到大屏的信号线铺设至大屏安装位置(冗余一定长度)
	/
	1
	套
	


二、LED小间距模组显示系统 屏体部分（P1.86）
	序号
	产品名称
	产品规格参数
	品牌
	数量
	单位
	备注

	1、LED显示系统　
	　
	　
	　
	　

	1
	LED室内全彩显示屏
	20. 1.像素间距≤1.86mm；像素组成:1R1G1B，SMD表贴三合一，竖向线性排列；
21. 2.换帧频率：20Hz-240Hz帧率自适应调节；刷新率：760Hz-7680Hz；可视角度：水平≥178°垂直≥178°；
22. 3.亮度：0-2000 cd/㎡可调；对比度：≥20000:1；
23. 4.亮度均匀性：≥99%；色度均匀性≤0.0005 Cx,Cy之内；
24. 5.峰值功耗：≤300W/㎡，平均功耗：≤100W/㎡；产品使用无风扇静音设计并带PFC功能的开关电源，功率因素≥0.98；低功耗设计，同时具有动态节能处理，带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上；
25. 6.产品在正常播放视频状态下，点亮5分钟后产品表面温度升幅≤2℃,点亮10分钟后其温度升幅≤5℃；
26. 7.色域覆盖率（NTSC）：≥120%；色温：1000K-30000K可调；
27. 8.屏体正面为黑色哑光处理，反光率小于1%；采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感；
28. 9.支持热插拔功能；支持实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能；支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能；
29. 10.显示图像清晰度、大面积色彩还原、回扫线和频闪现象、伪轮廓现象、亮度鉴别等级、拼装精度等根据SJ/T 11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法的标准要求评价为优；
30. 11.为有效保证产品质量，报价产品需具有3C认证，CQC认证，环境标志（II型）产品认证。
31. 12.符合CESI产品认证实施规则CESI-PC-0D66中8K超高清显示；CESI-PC-0D74中HDR3.0的要求；CESI-PC-0D11中色彩品质A级的要求；
32. 13.具有LED显示管理功能、LED图像清晰度优化处理功能、LED控制系统5G高清操控功能、可视化综合应用管理平台系统、显示屏边缘亮线暗线调整功能。
33. 14.具备补偿显示装置的亮度与色度的方法及相关设备技术；显示屏箱体、显示模组以及拼接显示装置技术；断点自修复像素驱动电路、驱动方法及显示装置技术。
15.中标人需另外提供4块同品牌同型号的备品。
	京东方BTQ018ECO
	约13.1
	平方米
	

	2
	大屏终端控制软件
	10. 1、软件支持自动搜索连接终端，并进行屏体配置、节目发布、播放控制等
11. 2.支持多窗口自定义布局播放，可任意设定播放窗口分辨率，同时支持多种标准分辨率选择，可根据X、Y偏移和宽高任意设定窗口布局方式，窗口数量不限。
12. 3.支持局域网内实时控制，包括重启终端、软件更新、音量调节、显示屏亮度调节、双模切换（需使用诺瓦Taurus系列多媒体播放盒）、支持开关屏。
13. 4.支持查看媒体播放日志，并支持以日期范围、类型等条件进行查询。
14. 5.支持远局域网设置对时，对时需支持NTP、射频对时、GPS对时多种方式。
15. 6.软件支持节目导入和导出，导出到U盘支持即插即播和拷贝播放两种方式。
16. 7.支持高级节目由节目经过排期形成。 用户可新建、编辑、删除、导入、导出和发布高级节目。
17. 8.支持播放设备字体管理，用户可以进行添加、删除操作。
18. 9.支持手动开启或关闭显示屏、风扇等的电源，以及设置电源定时控制规则
	诺瓦屏精灵
	1
	套
	

	2 控制设备以及配套设备　
	　
	　
	　
	　

	1
	视频处理器
	1、最小支持2160P视屏流畅播放；
2、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
3、输入接口至少包含1路HDMI2.0，1路DP1.2，4路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持2路4096*2160@60HZ信号输入
4、视频输出支持可达16路千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载可达1040万像素，最宽支持16384,最高8192。
5、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
6、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
7、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
8、图层能力：支持不少于12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K*2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
9、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
10、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等；
11、设备标配全彩液晶，搭配实体按键，方便对设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示；
12、支持不少于2种用户模式设置，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
13、支持微信小程序快捷控制，包括但不限于亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
14、支持平板对控制器进行快捷控制，包括但不限于亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
15、支持创建设备还原点，将当前设备的相关参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
16、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
17、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟 可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。
18、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等;
	诺瓦V10
	1
	台
	

	2
	配电柜
	1、额定功率：≥20KW
2、温度，湿度，烟雾，配电箱开/关门，剩余电流，浸水等异常时，可以给手机/PC发信息通知、
3、软件实时监控温度，湿度，烟雾，电流，电压，电功率，剩余电流，浸水，过欠压，缺相， 配电箱开关门，通道开关显示情况等等
4、支持分布式阶级上电/断电功能；支持高温断电，高湿断电，烟雾断电，过流过压欠压断电
5、支持手机，电脑，IPAD控制、配电箱及周边情况视频实时监控，
	不限
	1
	台
	

	3
	综合屏控制盒
	（1）CPU：四核及以上；
（2）内存：2G及以上内存；
（3）存储：16G及以上；
（4）支持循环、定时、插播等多种播放模式；
（5）解码分辨率最高支持3840*2160。
（6）支持多个分屏播放、rss、PDF、幻灯片文件以及TXT走流水字幕。内置集成的排队叫号软件。
	不限
	1
	台
	

	3 安装辅材
	　
	　
	　
	　

	1
	结构边框（含装饰边条）
	1、 全工业设计，组合式结构，可对照图纸装配，方便快捷，易于安装与拆卸；LED专用支架，采用加厚五金固件加工而成，坚固耐用，不易变形，耐腐蚀，防静电。
2、 装饰包边左右共约100mm，上下包边共约100mm
3、实际安装尺寸以现场预留洞口大小为准；
	不限
	约14.1
	平方米
	

	2
	综合布线
	1、配电系统的主进线缆（含电源线、网线）
2、配电柜到大屏的电源线、控制端到大屏的信号线铺设至大屏安装位置(冗余一定长度)
	/
	1
	套
	

	交换机产品

	1
	交换机
	1.千兆电口≥8个，独立千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个；
2.支持全线速转发，交换容量≥336 Gbps/3.36 Tbps，包转发率≥27 Mpps/102 Mpps；
3.支持可视化状态查看，包括交换机负载、端口转发负载、环路状态、终端接入类型等；
4.支持交换机环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象; 
5.支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享；
6.支持可视化管理，交换机端口 1:1 还原面板状态， 查看交换机端口工作状态、系统资源使用情况、流量趋势等；
7.支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取；
8.支持查看终端MAC地址、终端IP地址、终端类型、最近接入端口、最近接入时间，并可详细查看该终端活跃状态、安全事件、流量趋势;
9.支持终端可视化管理，多维度管控终端接入方式、接入终端类型，实时显示终端接入后的行为变化，可实现终端资产统计；
10.支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的EN55024定、IP+MAC+端口+终端类型的绑定的功能；
11.支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单;
12.支持生成树协议 STP， RSTP和 MSTP，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率; 
13.为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术通用渗透测试检测条件JCTJ005-2016》；
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