[bookmark: _GoBack]长丰县融媒体中心光端机接收机等设备采购需求表（2025.11）

	序
	产品名称
	详情
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	光端机
	光传输设备备份传输信号：4路ASI、1路数字音频、1路模拟音频、1路千兆网口
传输距离：100km
(1)自动识别四路HD-SDI/SDI/ASI输入和一路AES数字音频输入和一路模拟立体声输入和一路IP输入，无须手动选择
(2)视频10Bit数字编码，音频20Bit编码，以太网电口10/100/1000Mbps自适应，全双工/半双工自适应；
(3)音频输入口平衡/不平衡自动转换，ESD保护，使用更安全可靠
(4)符合SMPTE292M，SMPTE259M，SMPTE297M，SMPTE310M， SMPTE305M(SDTI)标准
(5)符合DVB-ASI(EN50083-9)标准 
(6)自动适应SDI 143M，177M，270M，360M，540M，1483.5M，1485Mbps速率
(7)输入具有自动电缆均衡，可补偿电缆传输的损耗
(8)LED灯设计完善，通过LED灯可以方便监视设备工作状态
(9)无铅环保电路板PCB设计
(10)PCB电路板采用多层设计，电路稳定可靠，信号传输稳定可靠
(11)所有元器件包括接插件，使用国际著名厂商的产品，质量可靠
(12)采用铝材料外壳设计，美观大方，重量轻
(13)双开关电源设计，电压范围宽，电源系统长久可靠工作
	2
	套
	¥34750
	¥69500

	2
	ASI分配器
	1分4路ASI分配器
(1)自动识别1路3G/HD/SDI-SDI或ASI输入，无须手动选择
(2)符合符合SMPTE424M，SMPTE292M，SMPTE259M，SMPTE297M，SMPTE305M，SMPTE310M标准
(3)符合DVB-ASI(EN50083-9)标准 
(4)自动适应SDI 143M，177M，270M，360M，540M，1483.5M，1485M，2970Mbps速率
(5)输入具有自动电缆均衡，可补偿电缆传输的损耗
(6)无铅环保电路板PCB设计
(7)所有元器件包括接插件，使用国际著名厂商的产品，质量可靠
(8)采用铝材料外壳设计，美观大方，重量轻
(9)双开关电源设计，电压范围宽，电源系统长久可靠工作
	4
	台
	¥1800
	¥7200

	3
	ASI切换器
	ASI信号输入
接口:  BNC 75 ohm
数量:  3
均衡: > 400m (Beledn 1694A);
反射损耗: >15 dB, 5 MHz to 1.5 GHz
ASI信号输出
接口:  BNC 75 ohm
数量:  4
信号幅度:  800 mVp-v ± 10%
上升下降时间：<1100pS
反射损耗：>15 dB, 5 MHz to 1.5 GHz；
过冲：<10%
抖动： <0.2UI； 
	2
	套
	¥15900
	¥31800

	4
	千兆交换机
	24个10/100/1000Base-T电口+4个1000Base-X SFP光口
额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz
最大电压范围：90V～264V AC，47～63Hz
流控(802.3x)
绿色以太网（EEE）
端口自动节能动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合802.1p、802.1Q
支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持16K)
	1
	台
	¥1500
	¥1500





