合肥工程技术学校2026年阶梯教室功能提升项目
采购需求
一、货物需求
	序号
	产品名称
	品牌型号
	技术参数
	数量
	单位

	1
	前排阶梯教室条桌
	郦江科创、定制
	1.桌子具体尺寸规格技术要求：桌面高度900±10mm、宽度400±10mm、厚度25±10mm。具体规格尺寸可根据现场实际情况以及校方使用要求进行微调。
2.桌面高度及宽度可根据场地阶梯高度需求进行调整，确保桌面板高度及宽度均满足最佳坐姿的需求。必要时可根据采购方的实际需求进行优化调整。
3.站脚采用优质1.8mm厚碳素冷轧钢经模具冲压、焊接、打磨、除油除锈后静电喷涂而成，坚固耐用，防锈耐腐蚀。
4.写字板采用25mm厚中密度纤维板裁切成型后经干燥、防虫防腐处理，板材双面0.8mm厚防火板，四周采用PVC封边工艺处理。写字板尺寸规格技术要求：宽度400±10mm、厚度25±10mm。
5.挡板采用15mm厚中密度纤维板裁切成型后经干燥、防虫防腐处理，板材双面贴防火板，四周采用PVC封边工艺处理。
6.所有金属的钢材都使用优质冷轧板或型材冲压成型，焊接件采用机器人焊接，焊接质量高，焊痕平滑、无焊渣。站脚、前挡板等金属配件，表面均应做防锈处理，再采用电泳18微米涂装，做防腐蚀底漆保护，然后采用环氧树脂30微米喷涂，保证盐喷400小时或盐浴100小时漆膜耐腐蚀试验不生锈，漆膜附着力应不低于2级。
7.桌子与地面之间采用钢制压爆地脚螺栓强力固定，特别设有ABS塑料密封盖对地爆螺丝结构做密封处理，外表美观不积尘，便于清洁。地脚螺丝通过中性盐雾试验，120小时测试≥9级，电镀层表面无剥落、返锈、毛刺等现象。
	12
	位

	2
	中排阶梯教室座椅一（固定式桌面）
	郦江科创、定制
	1、座位间距：900mm（前后）×520mm（中心距）×750mm（桌面高度）
2、规格：中心距：520mm、整椅高度：900mm、座高：450mm、扶手高度：675mm。
3、课桌椅固定连体，座位带扶手。
4、站脚：采用铝合金一体压铸成型，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。中后排站脚高度：900mm、站脚宽度：50mm、可适用于台阶高度小于15cm的阶梯教室。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖2个螺丝盖。防尘、安全、美观。
5、椅背：椅背上下框架采用优质国标钢材，外型根据人体工程学设计，背板采用优质实木多层板表面贴优质防火板，经模具热压一次成型，厚度9mm。整块背板嵌入铝腿中；靠背点以上向后倾斜，与垂直面之间呈6º～12º角。靠背面的前凸呈漫圆，上、下缘加工成弧形。靠背下缘与座面后缘之间留有净空。靠背点是在椅正中线上,靠背向前最凸的点。它是计算靠背上、下缘高度的基础，使靠背支承在肩胛下角下的腰背部位。
6、椅座：采用不小于15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。
7、铰链式写字板：采用宽度300MM,厚度为25MM，双面热压0.8MM的优质防火板。正面防火板经过热弯处理，靠人处为圆弧形设计，桌面两边采用金属挡边工艺，同时，写字板机构两侧采用冷轧钢板冲压成型的活动支架与站脚进行连接，使用时可拉伸展开，不用时可往内折叠收纳，整体确保承重力达到25kg。
8、书网：采用φ5×φ3mm优质冷轧钢丝焊接成型，模压成型后表面作防氧化处理后，高温喷涂处理，书网架内腔100mm，方放取书物，采用4颗M6螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。
9、回复机构：采用铝合金一体压铸成型座角码，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。静音处理重力回复机构。坚固耐用，防夹手功能。
	60
	位

	3
	中排阶梯教室座椅二（折叠式桌面）
	郦江科创、定制
	1、座位间距：900mm（前后）×520mm（中心距）×750mm（桌面高度）
2、规格：中心距：520mm、整椅高度：900mm、座高：450mm、扶手高度：675mm。
3、课桌椅固定连体，座位带扶手。
4、站脚：采用铝合金一体压铸成型，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。中后排站脚高度：900mm、站脚宽度：50mm、可适用于台阶高度小于15cm的阶梯教室。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖2个螺丝盖。防尘、安全、美观。
5、椅背：椅背上下框架采用优质国标钢材，外型根据人体工程学设计，背板采用优质实木多层板表面贴优质防火板，经模具热压一次成型，厚度9mm。整块背板嵌入铝腿中；靠背点以上向后倾斜，与垂直面之间呈6º～12º角。靠背面的前凸呈漫圆，上、下缘加工成弧形。靠背下缘与座面后缘之间留有净空。靠背点是在椅正中线上,靠背向前最凸的点。它是计算靠背上、下缘高度的基础，使靠背支承在肩胛下角下的腰背部位。
6、椅座：采用不小于15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。
7、固定式写字板：采用宽度300MM,厚度为25MM，双面热压0.8MM的优质防火板。正面防火板经过热弯处理，靠人处为圆弧形设计，桌面两边采用金属挡边工艺。
8、书网：采用φ5×φ3mm优质冷轧钢丝焊接成型，模压成型后表面作防氧化处理后，高温喷涂处理，书网架内腔100mm，方放取书物，采用4颗M6螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。
9、回复机构：采用铝合金一体压铸成型座角码，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。静音处理重力回复机构。坚固耐用，防夹手功能。
	60
	位

	4
	后排阶梯教室座椅
	郦江科创、定制
	1、座位间距：900mm（前后）×520mm（中心距）×750mm（桌面高度）
2、规格：中心距：520mm、整椅高度：900mm、座高：450mm、扶手高度：675mm。
3、课桌椅固定连体，座位带扶手。
4、站脚：采用铝合金一体压铸成型，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。中后排站脚高度：900mm、站脚宽度：50mm、可适用于台阶高度小于15cm的阶梯教室。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖2个螺丝盖。防尘、安全、美观。
5、椅背：椅背上下框架采用优质国标钢材，外型根据人体工程学设计，背板采用优质实木多层板表面贴优质防火板，经模具热压一次成型，厚度9mm。整块背板嵌入铝腿中；靠背点以上向后倾斜，与垂直面之间呈6º～12º角。靠背面的前凸呈漫圆，上、下缘加工成弧形。靠背下缘与座面后缘之间留有净空。靠背点是在椅正中线上,靠背向前最凸的点。它是计算靠背上、下缘高度的基础，使靠背支承在肩胛下角下的腰背部位。
6、椅座：采用不小于15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。
7、书网：采用φ5×φ3mm优质冷轧钢丝焊接成型，模压成型后表面作防氧化处理后，高温喷涂处理，书网架内腔100mm，方放取书物，采用4颗M6螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。
8、回复机构：采用铝合金一体压铸成型座角码，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。静音处理重力回复机构。坚固耐用，防夹手功能。
	12
	位

	5
	主席台桌
	郦江科创、定制
	规格约：2400*700mm。具体尺寸可根据校方要求以及现场实际情况进行微调.
基材：板材采用一级高密度中纤板，密度达标700KG/㎡以上，符合国际E1级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度30mm），油漆：胡桃色，采用A级油漆，经9道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H，耐热性要求放100度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂；
产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.5mg/L；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理；
	1
	组

	6
	主席台椅
	郦江科创、定制
	实木扶手，皮质面料，高密度海绵，符合人体工学，具体款式规格可根据采购人要求进行选择。
	3
	张

	7
	地面处理
	定制
	铺贴面积：约140㎡（根据现场实际面积）。
一、采用≥2mm同质透心实验室专用地板，采用无方向拼接工艺。
(1）产品形式：同质透心 PVC 塑胶地板卷材；符合国家标准。
(2）地板总厚度：≥2mm ；宽幅：卷材≥2m；
(3）增塑剂测试：不含 DBP、 DOP、 DOTP、DIDP，参照国家标准；
(4）TVOC 挥发量：≤10 微克/立方米，参照标准：ISO16000-9；
(5）尺寸稳定性：≤0.4%
(6）颜色稳定性：≥6，参照标准：ISO105-B02
(7）压痕标准：≤0.03mm
颜色选择：中标单位安装前需提供效果方案和样板，供采购人选择。
	1
	项

	8
	文创装饰
	定制
	具体尺寸可根据现场实际环境进行微调，中标单位中标后提供整体设计效果图，经校方同意方可施工。
1、现有地台处理加宽（加宽约3㎡，根据现场实际尺寸测量为准）；
2、墙面、顶面修补刷新，乳胶漆刷新面积约200㎡；
3、窗帘更换，长度约30米。（材质：100%聚酯纤维；单位面积质量≥430g/㎡；厚度：1.48mm±5%；遮光率≥99%；符合环保要求和阻燃性能；
4、旧吊扇拆除，新吊扇安装（8个）；
5、部分老化线路更换（根据现场情况实际测量）。
	1
	项
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