一、商务要求：
1.成交供应商必须严格按照竞价品牌供货，不接受任何理由变更品牌，成交供应商在合同签订前须向采购人提供货物生产厂商的产品授权证明原件（加品牌厂家盖鲜章）和中标品牌质保及售后服务承诺函原件（加盖品牌厂家鲜章），品牌生产厂商直接参与竞价的则无须提供，否则将取消成交，不予签订合同。 
[bookmark: OLE_LINK5]2.成交供应商在成交公告发布3日内须向采购人提交标注“★”的原材料的相关检验报告原件及产品样品，其中检验报告须具有CMA或CNAS标识并符合技术参数要求；采购人会在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台核查报告真伪，否则将取消成交，不予签订合同。 
3.报价包括场地清整、上楼搬运、产品包装、运输管理、垃圾清运等一切费用，中标后不予增加任何费用。
二、升降课桌椅参数要求：
升降课桌：L600mm*W400mm*H780mm
1、桌面：规格长600mm±5mm*宽400mm±5mm*厚25mm，材质采用环保PE聚乙烯塑料一次性中空吹塑成型；桌面上端设有一个笔槽，规格长500mm±2mm*宽20mm±2mm。
升降课椅：W385mm*D365mm*440mm（座高）
2、坐板：规格宽385mm*深365mm*厚20mm，材质采用环保PE聚乙烯塑料一次性中空吹塑成型；靠背板整体呈内凹弧形，贴合人体，坐姿舒适。靠背板：规格宽385mm*深235mm*厚20mm，材质采用环保PE聚乙烯塑料一次性中空吹塑成型；靠背板整体呈内凹弧形，贴合人体，坐姿舒适；靠背板上端带有一个拉手，拉手规格：长94mm*宽35mm，便于移动椅子。
3、桌钢架：桌腿及撑料均采用20mm×50mm，椭圆形钢管，钢管壁厚1.2mm,桌子为双柱单层升降式；桌子升降片总高348（±2）mm，上宽355（±2）mm 、下宽218（±2）mm，斗高190（±2）mm，调节眼为30mm一档，升降片正前抽屉边口卷成圆形边,桌斗底板开口处带加强筋；升降片放桌斗板转弯处需冲压拉伸成弧型，无菱角，不可开裂，起到保护不被刮伤作用;升降片柱子处带U型加强筋, 四周加强筋整块侧板牢固美观。桌子升降片采用0.9mm（实测厚度）的冷轧钢板，桌斗采用0.7mm（实测厚度）的冷轧钢板，必须一次冲压成型，不允许电焊拼接。★需提供有CMA或CNAS标识的冷轧钢板的检验报告且要同时满足以下技术要求：符合QB/T 2741-2013，金属件表面涂层理化性能：耐湿热48h；耐腐蚀100h；符合GB/T 3325-2024，理化性能-金属喷漆（塑）涂层：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；附着力≥1级；冲击强度；耐盐浴100h，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；符合GB/T 700-2006，力学性能：屈服强度ReH≥235MPa，抗拉强度Rm：370-560MPa，断后伸长率A80mm≥24%，化学成分：C≤0.2%、Si≤0.35%、Mn≤1.4%、P≤0.045%、S≤0.045%；符合QB/T 3828-1999、QB/T 3832-1999，铜盐加速乙酸盐雾试验100h，涂层本身的耐腐蚀等级10级，涂层对基体的保护等级10级；符合QB/T 4371-2012，金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、 肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌，抑菌率均>99%；符合GB/T 1741-2020，黑曲霉、土曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳（球毛壳霉），耐霉菌性等级均0级。
4、椅钢架：凳腿及撑料均采用20mm×50mm，椭圆形钢管，钢管壁厚1.2mm,椅子为双柱升降式；课椅升降片厚度0.9mm，采用优质冷轧钢板一次冲压成型。★需提供有CMA或CNAS标识的钢管的检验报告且要同时满足以下技术要求：外观性能符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致，可迁移元素，铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg；力学性能符合《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准：下屈服强度 ReL≥235MPa，断后伸长率 A80mm≥24%，理化性能金属喷塑涂层硬度≥4H（未见塑性变形或内聚破坏），附着力应不低于 1 级；冲击强度符合《漆膜耐冲击测定法》标准；符合，QB/T 3828-1999、QB/T 3832-1999，铜盐加速乙酸盐雾试验100h，涂层本身的耐腐蚀等级10级，涂层对基体的保护等级10级。
5、脚套材质：采用PP塑料一级新料一体注射出成型，不得采用回收料生产；★需提供有CMA或CNAS标识的脚套的检验报告且要同时满足以下技术要求：符合GB 18584-2024，可迁移有害元素：锑（Sb）砷（As）钡（Ba）镉（Cd）铬（Cr）铅（Pb）汞（Hg）硒（Se）均未检出；符合GB/T35607-2024，产品有害物质：绿色标杆产品值：：苯，甲苯，二甲苯，总挥发性有机化合物 均未检出；符合QB/T 4071-2021，多环芳烃：16 种多环芳烃总量 未检出，邻苯二甲酸酯未检出；符合GB/T 32487-2016，塑料件外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，应无气泡、杂质、伤痕、白印，应无明显色差；理化性能，塑料件：耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱，硬度：邵氏D硬度≥HD63。
6、表面涂装：颜色驼灰色，焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。★需提供有CMA或CNAS标识的塑粉的检验报告且要同时满足以下技术要求：符合HG/T 2006-2022-Ⅰ型1类-钢铁基材用：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性（750g/500r）≤50mg；耐酸性：240h无异常；耐碱性-室内用：168h无异常；耐沸水性（120h）：无异常；耐湿性-室内用：200h无异常；耐盐雾性-中性盐雾：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；符合HG/T 3950-2025，抗细菌性能：金黄色葡萄球菌，抗细菌率≥99%；符合GB 30981.2-2025，可溶性元素含量8项符合要求；符合GB/T 3325-2024，理化性能-金属喷漆（塑）涂层：附着力≥1级、硬度≥4H；符合QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999-乙酸盐雾试验500h，涂层本身的耐腐蚀等级10级，涂层对基体的保护等级10级。


三、电脑桌的技术参数：
1、双人学生桌：尺寸(长*宽*高)约为1200mm*550mm*750mm;
材料:主体钢制结构，优质冷轧钢镀锌板，承重部位材料厚度1.0mm，表面经脱脂除锈，酸洗、磷化、静电喷涂，表面无焊点;面板为E1级25mm厚度的三聚氰胺板，硬度高，不易磨花,具有防火性能;结构设计:电脑桌下面配有钢制主机托盘固定在两侧，且前方焊接防倒挡板;	电脑桌桌面留有50进线孔，侧面进线孔直通左右主机。
[bookmark: _GoBack]2.学生方凳，尺寸规格（长*宽*高）340mm*240mm*420mm，凳面为E1级三聚氰胺外饰面板，做工精细，表面光滑,美观大方，凳腿部件材质为喷塑钢架厚度1.0mm,配尼龙方管塞，坚固耐用。
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