1. 技术要求
0. 复用器
1. 单台设备须具备8 个万兆全双工的SFP+接口；
2. 单台设备须支持10Gbps 的节目复用能力，支持不少于1024 个UDP 端口的输入能力，不少于512 个UDP 端口的输出能力；
3. 支持所有输入端口的PSI/SI 解析与显示，所有输出端口的PSI/SI 编辑，须符合DVB、ATSC、ISDB 标准；
4. 单台设备须具备丰富的协议映射与转换能力，包括IPv4/v6 映射、单播与组播互相转换、UDP 组播到RTP组播、单节目流组播与多节目流组播等各种流媒体协议的转换；
5. 设备须具备UDP 协议网闸功能，以保证设备内外网IP数据通信安全，须支持通过任意配置前面板网口作为独立输入/输出网口的方式实现该功能；
6. 单台设备须具备多种节目备份机制，以保证节目数据在不同场景下的传输稳定性，包括端口备份、节目备份、设备备份，支持1+1、1+N 等多种备份方式，节目级备份须具备九级备份保障能力；
7. 设备需支持MPEG、H.264、H.265、AVS+、AVS2，MPEG1、MPEG2、AC3 5.1 声道、EAC3 5.1 声道等视音频编码格式的码流注入、解析、复用与解复用；


1. 商务要求
1. 供应商须为北京数码视讯股份有限公司的经销商，提供设备原厂授权书，并加盖原厂公章；
2. 供应商须提供北京数码视讯股份有限公司的原厂售后授权书，并加盖原厂公章；
3. 供应商须提供北京数码视讯股份有限公司的原厂保修函，并加盖原厂公章；
4. 供应商须具备音视频集成工程企业能力等级一级证书，提供证书扫描件；
5. 供应商须具备CMMI 3级及以上证书，提供证书扫描件。
6. 须提供免费的三年原厂保修。
