2026年峨桥镇垃圾车采购数量、控制价及技术参数
采购数量：25辆

控制价：8万元

垃圾车技术参数：

外形尺寸（参考）（长×宽×高）：2330mm×1000mm×1320mm（±20mm）(不含后视镜）；

尾板长度：1000mm

后箱尺寸（参考）（长×宽×高）)：900mm×700mm×700mm（±10mm）

轴距：1700mm

后轮距：800mm

最小离地间隙：100mm

整备质量：138kg

额定载荷：120kg

9、额定乘员：1人

10、箱体容积：240L

11、最高速度：≤20km/h

12、续航里程空载：≥50km

13、转弯半径：≤3m

14、爬坡度：≥25%

15、制动距离（v=20km/h）：≤5m

16、额定功率：550W

17、额定电压：48V

18、充电时间：6H-8H

主要配置：

1、电器配置

（1）电池：6-DZM-30免维护蓄电池、60V20ah全新电池
（2）电机：550W无刷永磁差速电机

（3）控制器：12管智能控制器

（4）充电器：60V20ah，全自动智能化充电器

2、车身配置

（1）座椅：高级仿真皮革面料+高回弹PU

后视镜：360无死角后视镜

（3）灯光及信号：LED大灯+转向灯+刹车灯+倒车报警器

（4）箱体：工程塑料注塑(内设工具箱长X宽X高：500㎜×120㎜X200㎜）

3、车漆及颜色：采用国内知名品牌漆，可以根据客户需要定制喷色方案

4、后桥：连式一体电动差速后桥，500kg承载

5、车架：采用框架式结构，主梁采用内撑加强结构

6、轮胎：前16*2.5后300-12轮胎，耐磨损，使用寿命长

7、制动系统：前后鼓式制动+驻车制动装置

8、悬挂系统：前双筒式液压减震器

9、速度控制系统：无级变速（电机直接驱动）

产品特点：

1、1.2mm冷轧钢板，折弯整体焊接喷塑处理；箱体和车架整体表面喷塑处理，后门翻转式坡度小，240垃圾桶易装，方便上下桶，箱体底部钢板、尾板≥1.5mm。

2、既可作路面垃圾收集使用，同时又可作为行驶保洁使用；

3、配置两组刹车装置，驻车制动能同时制动双后轮，确保路面行驶和作业安全；

4、配置LED大灯设计，提现产品外观高档，降低故障率；并配置报警灯系统。

5、采用智能防盗系统，非法操作报警，确保整车安全。

