附件 
 南陵县公安局安全用仪器采购项目要求

1、 项目质保期：1年
2、 项目控制价：100000元
3、本项目实现的功能：非线性节点探测器被用于检测窃听器、秘拍设备、录音设备、遥控爆炸装置等违规设备；探测器手机、窃听器和其他SIM卡设备藏匿在墙内或者不容易被发现的角落等违规设备；非线性探测器可用来对周围环境进行安全检测，可检测隐藏针孔摄像机、窃听器、录音笔等电子设备。
4、本项目为总价包干：建设时需提供相关材料和配件，具体建设内容如下（但不限于）：
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	品牌

	1
	非线性节点探测器
	ZJSC-FX881非线性节点探测器
1. 开关和安检应操作灵活，伸缩（延长）杆及锁定装置应轻巧无阻滞现象，电池及其他可更换或拆除的零件应安装可靠。
2. 探测功能：非线性结点探测器应能探测并识别半导体结点和金属锈蚀结点，同时发出声或光报警提示。非线性结点探测器离开探测范围后，报警提示应立即停止。
3. 欠压提示：压低于标称电压80%时，应能给出声/光欠压报警提示。欠压报警提示应明显区别于探测报警提示
4. 报警声级：≧70dB（A）；发射功率可调范围：0.05-1W
5. LCD显示屏幕，全中文操作界面，探测到可疑电子产品时屏幕上可中文提示“发现半导体结点”探测到金属氧化物师屏幕上可中文提示“发现金属绣蚀结点”（提供由中华人民共和国国家版权局签发的LCD/LED智能显示控制软件著作权登记证书）
6. 探测距离：GPS模块：400-500mm；手机：180-220mm；SIM卡：90-120mm
7. 频率范围：2.404GHz - 2.472GHz；接收2nd~3rd谐波范围，4.808GHz-4.944GHz；7.212GHz-7.416GHz（提供中华人民共和国国家版权局签发无线频率智能管理系统软件著作权证明文件）
8. 单块电池连续工作时长≧4h，至少配备两块电池（为可充电锂电池）
9. 设备工作温度 -10℃-+55℃
10. 泄漏电流：≦0.01mA
11. 稳定性：在正常工作条件下，非线性结点探测器应能连续工作≧168小时
12. 灵敏度 ：≤-140dbm
13. 报警模式：设备应同时具备声音、LCD显示屏幕提示、震动报警
14. 重量≤1.6Kg（含电池）尺寸≤750（L）*114(W)*108 mm(H)
15. [bookmark: _GoBack]国产化要求：主要模块必须在中国（大陆地区）自主可控生产，要求厂家提供（由中华人民共和国国家版权局签发的危险物质检测智能分析软件的软件著作权证明文件）

	1
	台
	中警思创


注：徽采竞价只是总价，具体建设内容如上表。
5、本项目需要壹年上门运保障服务；负责对南陵县公安局安全用仪器采购项目中所提供的设备和材料运行检查、维护保养、设备调试、设备质保等相关内容；
6、服务期限和服务标准：
服务期限为壹年，具体起始和结束时间根据合同约定。服务应符合国家及行业现行标准并满足采购人要求。
7、为保证产品质量和售后，签定合同时供货商需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，以及参数中要求的认证等资料需加盖制造商公章；未履行或不能履行的，采购方有权拒签合同并取消供货商中标资格。
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