附件 
 南陵县公安局设备采购项目采购要求

1、 项目质保期：3年
2、 项目控制价：20000元
3、本项目实现的功能：实现4G/5G移动图传功能，实现昼手工作持文持双下卡在持大我内，同可额外扩展1个4G模块 配置可拆卸电池，单电池可支持8-9小时连续工作 支持双MIC、双扬声器，可选配支持LINEIN\LINEOUT支持自定义语音导入，可关联智能分析报警自带2.4寸LCD显示屏， 可支持视频预览，云台控制等，可显示当前电池电量、GPS状态、3G/4G/5G状态、录像状态、存储容量、蓝牙状态、平台连接状态、WI-FI状态、智能算法模式等底部配置高吸力磁铁。
4、本项目为总价包干：建设时需提供相关材料和配件，具体建设内容如下（但不限于）：
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	品牌

	1
	单北斗5G双摄便携球
	1.具有1个全景摄像头和1个特写摄像头，支持两个摄像头同时预览。
2.0.0001Lux @ (F1.6，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。 0.00005Lux @ (F1.6，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。
3. 机身自带2.4英寸LCD触摸屏，支持视频预览、功能设置、系统参数设置，支持控制云台进行转动、变焦命令，支持智能功能选择。
4.具有三个SIM卡卡槽，支持移动、联通、电信5G SIM卡，兼容移动、联通、电信4G SIM卡。
5.内置双拾音器，在目标声源平均声级（距声源1m处）为65dB(A)、背景噪声不大于40dB(A)的环境中，拾音器距声源10米处监听到的声音应清晰。（提供公安部检测报告证明）
6.特写摄像头抓拍图片分辨率为2560*1440，全景摄像头抓拍图片分辨率为3840*2160
7.在只输出主码流，分辨率设置为1920×1080帧率为30 fps、码率为4Mbps，视频图像传输至客户端延时≤140ms。
8.显示屏可显示设备显示状态：存储时间、蓝牙连接状态、WIFI连接状态、3G/4G连接状态、平台连接状态、录像状态、定位状态、电量显示，屏幕可开启和关闭
9.支持定时功能，当设备待机时间达到设定值时，可自动运行调预置位、巡航扫描、花样扫描等功能
10.支持接入2.4G/5G WiFi网络，支持设置802.11a/b/g/n/ac协议；支持将自身设置为WiFi热点，支持通过手机或PAD直连访问操作
11.支持16倍数字变倍。
12.使用内置锂电池供电时，设备可在默认模式下工作至少10小时
13.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设
14.人脸检测功能，内置存储卡（128 GB）可存储不少于20万张人脸图片；支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；支持单场景同时检出不少于30张人脸照片，并支持面部跟踪
15.内置双喇叭，在喇叭平均声级（距喇叭1m处）为60dB(A)、背景噪声不大于35dB(A)的环境中，距喇叭30米处应能清晰听到喇叭播放的语音。（提供公安部检测报告证明）
16.具备单北斗定位功能，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息，在定位模块启动后8秒内可显示定位信息，水平定位误差小于12米
*17.提供制造厂家三年售后服务承诺函原件。
	1
	台
	海康威视


注：徽采竞价只是总价，具体建设内容如上表。
5、本项目需要叁年上门运保障服务；负责对南陵县公安局应急拉动演练设备采购项目中所提供的设备和材料运行检查、维护保养、设备调试、设备质保等相关内容；
6、服务期限和服务标准：
服务期限为叁年，具体起始和结束时间根据合同约定。服务应符合国家及行业现行标准并满足采购人要求。
[bookmark: _GoBack]7、为保证产品质量和售后，签定合同时供货商需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，以及参数中要求的检测报告等资料需加盖制造商公章；未履行或不能履行的，采购方有权拒签合同并取消供货商中标资格。
