1、2U机架式服务器，非OEM，自主研发，国产知名品牌；
2、配置2颗Intel至强可扩展系列处理器4514Y，单处理器≥16核，主频≥2.0GHz；
3、支持≥32个DDR5内存槽位，支持RDIMM，双路处理器最大容量8TB；本次配置≥2*32GB DDR5内存；
4、本次配置12个硬盘槽位，配置4*480GB SSD硬盘；
5、配置一张raid卡，支持raid 0/1/5；
6、支持≥18个标准PCIE插槽，其中PCIe5.0插槽≥11个；支持Full-OCP架构，可支持多达8个OCP3.0槽位；
7、本次配置≥4个GE网口，≥2个10G光口（配置多模光模块）；
8、支持多达4张双宽GPU卡或14张单宽GPU卡；
9、配置2个热插拔冗余电源，标配原厂导轨；
10、支持5-45°C工作温度；
11、支持以图形化的方式显示服务器的温度传感器信息和温度告警，以图形化的方式展示服务器的部件温度；（提供具备CNAS认证的第三方权威机构测试报告证明）；
12、支持双因素认证功能，支持对登录管理平台的用户执行静态密码+一次性随机动态密码的双因素认证；（提供具备CNAS认证的第三方权威机构测试报告证明）；
13、服务器管理平台支持信息安全评估，包括不限于口令复杂度检查、身份鉴别信息安全保护、用户鉴别信息猜解攻击防范、日志信息安全保护、重放攻击防范等功能；（提供具备CNAS认证的第三方权威机构测试报告证明）；
14、提供原厂工程师安装调试与实施服务；提供原厂3年质保服务。
15、本次要求配置不低于1个节点的安全防护终端，具备资产管理、运维管理、病毒查杀、外设管理、非法外联监控、网络管理、终端响应、日志管理等功能；
16、安全防护终端应具备对全网资产进行一键体检的能力，可一键完成漏洞风险、合规检查、弱密码检查、病毒查杀、Webshell检测、内存马检测、反弹shell等体检项目。同时，产品应具备风险评估中心，能够根据终端威胁风险情况进行失陷终端分析、勒索风险评估、全网威胁统计、泄露防护统计等）；
17、安全防护终端应具备安全审计能力，应包括软/硬件变更审计、资源使用审计、账号变更审计、文件操审计作、注册表行为审计、命令行审计、打印行为审计、刻录行为审计、FTP访问行为审计、网站访问行为审计等，便于审计人员溯源违规行为；
18、安全防护终端支持帐号出现变动进行独立告警，行为包括：新建、删除、锁定、禁用、修改用户名、用户提权、服务器用户修改密码；
19、安全防护终端查杀能力，可自行选择查杀效率、查杀位置、查杀引擎、处置方式等，并且应直观展示已处理和未处理的病毒数量，展示内容应至少包括已处理/未处理的全病毒数量、已处理/未处理的勒索病毒数量、已处理/未处理的挖矿病毒数量、已处理/未处理的蠕虫病毒数量；同时，针对Windows系统，产品应具备勒索病毒专项防护能力，包括勒索诱捕、文件保险箱、数据备份等，实时检测勒索病毒，防止勒索病毒入侵；
20、安全防护终端具备基线检查能力，能够对资产进行即时和定时基线检查，也能够直观的展示未通过项、检查项通过率、未通过主机数、主机通过率等结果信息；同时，产品应内置通用基线模板和等保基线模板，并且支持自定义基线模板，通用基线模板支持自定义评分规则；
