采购需求
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	品牌

	一、LED显示屏
	
	
	

	1
	LED显示屏
	★1.点间距≤1.538mm。
2.亮度：≥800nit。
3.峰值功耗：≤360W/㎡，平均功耗：≤120W/㎡。
4.支持软硬件调节亮暗线功能，支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能。
▲5.LED 显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)"指数低于2.0，去除100% 紫外线，消除 80%摩尔纹。（提供所投产品具有第三方权威部门出具的带CMA或CNAS标识的检测报告证明文件)。
6.LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖尾现象；显示效果无失真：LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真。
7.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。
▲8.为保证 LED 显示屏室外的颜色表现能力，屏体的色域空间覆盖率≥100%YIQ（NTSC）和覆盖率≥150%YUV（PAL）。（提供所投产品具有第三方权威部门出具的带CMA或CNAS标识的检测报告证明文件)。
9.在通电状态下需要通过环境温度不低于85℃、相对湿度不低于85%，运行不低于168小时试验，试验后工作正常。
10.屏体发光模组采用4.5-5.0VDC的安全电压供电，支持电源均流供电，具备PFC电源，功率因数0.99，转换效率96%。
11.双信号备份技术，提高产品和系统的稳定性，简化布线难度，节省中间设备。
	11
	平方
	

	2
	智能配电柜
	具有远程控制开关电、过流、过压、欠压、防浪涌保护。同时具有防雷及远程控制功能
	1
	台
	

	3
	显示屏软件
	1.通过内置控制器可实现实时同时显示多个高清信号，并可将任何一路以屏为单位几何拼接放大显示。
2.通过控制计算机集中控制，各通道任何一路信号均可切换自如，并可根据用户需要制定常用显示模式，实现简单灵活的使用界面。调度员能够通过软件远程控制大屏幕的画面，并且可以远程开窗，运行应用程序。
3.系统具备有二次开发功能，提供继承开发软件环境，使用户可以维护软件、开发新的应用软件等，满足功能扩展的要求。
4.通过控制管理软件的模拟窗口，操作人员可在工作站显示器上看到虚拟的大屏幕的界面，以便操作人员不必看大屏幕就能完成对大屏幕上的应用窗口的大小、显示位置等参数进行操控，方便用户操作控制。
5.具备高性能指标，便于操作。系统都能够将数据、图形、静态图片、动画完全集成。
6.顺序设计使创建文档变得更加简单，能够调节模组亮度、灰度和色彩设置。配置任意尺寸的便携式显示屏根据客户需要创建图像和信息，能应用多种显示效果。
7.支持在线、离线场景编辑和存储，预案发布。
8.支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安 全性。
9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显屏。
	1
	套
	

	4
	视频处理器
	1.外壳防护等级应符合国家标准 GB/T4208-2017 中 IP20 标准要求。
2.支持通过内嵌BS拼接器配置软件，在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容。
▲3.样机正常工作时，噪音不大于 50db（A）（距离样机 1m 处）。（提供所投产品具有第三方权威部门出具的带CMA或CNAS标识的检测报告证明文件)。
4.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正。
5.支持多种控制方式，支持RS232串口、网络、平板电脑，提供SDK对接中控等多种控制方式。
6.支持断电恢复功能和场景记忆功能。
▲7.满足平均无故障时间不小于50000小时。（提供所投产品具有第三方权威部门出具的带CMA或CNAS标识的检测报告证明文件)。
8.支持输出软调映射功能。LED屏调试时，无需将处理器输出端口与LED屏发送卡按照固定的顺序进行连接，可通过软件平台快速对应输出端口与LED屏的映射关系。
9.强大视频处理能力、搭载 SuperView III 画质处理技术、支持输出画面无极缩放。
10.上电即可工作，启动速度快、稳定性高，不会出现死机、黑屏现象，启动时间≤5S。
11.网络检测：支持网络自动实时检测是否断线。
	1
	台
	

	5
	钢结构
	组合式结构，易于安装与拆卸；LED专用支架，耐腐蚀，防静电。
	11
	平方
	

	6
	综合布线
	包含但不限于排线、LED屏电源线、插线、插排等配套辅材。
	1
	项
	

	7
	砖墙
	隔墙一面用于悬挂LED屏，隔墙后为操作间
	1
	项
	



