采购需求清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	执法记录仪
	1.屏幕尺寸：不小于2.4英寸TFT LCD；
支持自动红外夜视灯开/关；
2.录像分辨率：最高支持2K/25FPS，1080P/25FPS、1280x720/720x576可选；
3.拨号：支持4G/5G全网通；
4.支持国产定位模块，可实时上传位置信息；
5.不低于三防IP68标准；
6.支持车牌识别、支持群组对讲；
7.内置存储容量不少于64GB；
8.电池容量不少于3200mAh；
9.智能操作系统，运行内存不少于4GB；
	74
	台

	2
	物联网卡
	1.4G或5G物联网卡：标准、Micor、Nano三合一；
2.自首次绑定激活后不少于300GB总流量及不少于2年有效期；
3.中国大陆范围内可用；
4.统一企业实名，无需采购方再次实名，到货即插即用；
5.支持到期充值续费使用；
	74
	张

	3
	设备接入
	1.调试接入采购方现有视频管理平台，纳入统一运维管理；
2.支持在线设备取景画面实时预览、定位实时查阅；
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