产品介绍：

标准2U机架式设备,内存≥32G，硬盘≥4T，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口插槽，2个扩展槽位，2个USB口，1个Console口。,冗余电源,网络吞吐量≥800M，访问延时:20ms，并发连接数≥10万。

支持文件同步、数据库同步、协议代理、web服务调用、音视频协议代理等功能。

支持FTP、SAMBA、NFS、SFTP、FTPS、SCP文件传输协议，支持主动文件同步、被动文件同步，支持增量传输、移动模式、持续传输（文件备份）、删除空目录、周期同步、同步超时等设置。

支持内容过滤，支持自定义敏感关键词过滤，支持对传输的文件进行病毒过滤，发现即丢弃。

★支持根据文件扫描长度进行病毒检测及敏感内容过滤；支持同步任务优先级设置，支持本地目录和网络共享目录。（提供产品功能截图证明）

支持访问控制功能，支持基于五元组（源地址、源端口、目的地址、目的端口、协议）的访问控制机制。

★支持通信内容的机密性与完整性保护，传输链路支持加密传输，加密算法包括AES、SM2、RSA。（提供产品功能截图证明）

