室内全彩LED显示屏

	序号
	产品名称
	产品规格
	单位
	数量
	备注

	1
	室内全彩LED屏
	1、像素点间距：≤1.8mm
2、单元板分辨率：≥14792Dots
3、刷新率：≥3840Hz
4、整屏平整度≤0.04mm
5、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%
6、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K"
7、水平视角≥170°；垂直视角≥170°
8、对比度≥10000：1
9、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置
10、峰值功耗≤260W/m²；平均功耗≤105W/m²  反光率：反光率≤1% 
11、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60
12、色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL)
13、防霉测试：具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2022 电工电子产品环境试验   第二、部分：试验方法 试验丁及导则：长霉》的测试要求，可防黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等。 毒性指数R值≤1,符合BS6853 要求
14、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃
15、为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0
16、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²
17、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。
18、支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。
19、显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》 和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》
20、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能
21、为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压|V|≤100V
22、为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求
以上1-22技术参数需提供具有国家认可的第三方厂家检测报告（提供相关证书复印件并加盖制造商公章）
[bookmark: _GoBack]23、LED显示屏须提供本产品的3C认证证书复印件或扫描件。
24、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证，提供证书复印件或扫描件。
25、为保证所提供产品质量，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书
26、为响应国家低碳生产节能减排，所投LED显示屏制造商被工信部评为国家级绿色工厂和绿色供应链管理企业，提供中华人民共和国工业和信息化部公示名单相关证明文件复印件
27、为避免知识产权纠纷及盗用，制造商具有良好的科技研发实力，所投LED显示屏制造商被评为国家知识产权优势企业、中国招投标领域知识产权诚信企业和国家认定企业技术中心，需证明文件复印件
	平方米
	32
	

	2
	电源
	1.显示屏开关电源 工作温度 -40℃-+70℃ （参照降额曲线）
2.低温启动特性  -40℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A，
3.储存温度  -40℃-85℃
4.工作湿度 20%RH-90%RH 
5.储存湿度 10%RH-95%RH                                                            6.散热方式  自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热
7.大气压  70-106KPa 
8.可用最高海拔高度 3000m
9.物理尺寸 长192.5±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm
10.重量 0.36kg 
11.输入端子 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG
12.输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V
13.短路保护  可长期短路，消除短路后自动恢复工作
14.过流保护  48~76A 故障消除后自动恢复
15.工作额定输出电压 V1:+4.5Vdc
16.额定输出电流范围 0～40.0A
17.稳压精度  ±2%
18.负载调整率  ±2%
19.电压过冲 <5.0%
20.启动时间  3Sec.
21.纹波噪声 <200mV
22.容性负载至少 5000uF
23.须提供本产品的3C认证证书复印件或扫描件。
	台
	104
	

	3
	接收卡
	1.采用12路HUB75接口，输出信号至LED模组；
2.支持单卡最大带载192×1024（不同应用或有差异）；
3.支持24组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据；
4.支持市面主流芯片（常规、PWM、视芯等）；
5.支持任意抽点、任意抽行抽列；
6.支持静态到128扫之间的任意扫描类型；
7.支持单组数据最大13312像素点以内任意走线；
8.支持水平或垂直方向的数据打折；
9.支持8bit色深视频源输入；
10.支持低亮高灰；
11.支持色温调节；
12.支持8bit的色度、亮度一体化逐点校正；
13.一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题。需提供具有国家认可的第三方厂家检测报告
14.画面旋转，单箱体画面以 90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意面 角度旋转显示。需提供具有国家认可的第三方厂家检测报告
15.数据组偏移，以数据组为单位进行画面的偏移，适用于简 单异形屏。需提供具有国家认可的第三方厂家检测报告；                                                                                                        16、为保证所提供产品质量，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书
	张
	54
	

	4
	处理器
	1. 最大4096×2160@60Hz输入分辨率
2.支持2路4K输入：1× DP1.2，1× HDMI2.0，4路2K输入：2× HDMI1.4，2× DVI
3.支持最大带载1300万像素，最宽16384像素，或最高8192像素
4.支持20路千兆网口输出或2路万兆光口输出，任选一种
5.支持1路独立音频输入
6.支持1路独立音频输出
7.支持HDMI和DP音频解析输出
8.支持最多6窗口显示，每个窗口1个图层，图层之间相互覆盖（1路4K输入信号时，同时可支持4路高清输入，支持5个窗口；2路4K输入信号时，只支持2个窗口）
9.支持窗口任意漫游、自由缩放窗口，最小64×64分辨率
10.支持视频信号任意裁剪、无缝切换，裁剪框大小可自由调节，最小64×64分辨率
11.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持
12.支持视频同步锁相技术，支持锁定内部vsync、输入信号源、自动锁相（按照图层锁相）
13.支持亮度和色温调节，支持精确色温
支持屏幕自动除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题延长显示屏使用寿命，需提供具有国家认可的第三方厂家检测报告
14.支持多个不同操作系统 Windows、mac0S、国产 Linux、统信U0S、Ubuntu 和麒麟操作系统，实现Web端访问，并实现控制和操作。需提供具有国家认可的第三方厂家检测报告                                                    15.为保证所提供产品质量，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书
	台
	1
	　

	5
	辅材（网线，长排线，屏内电源线）
	按需定制
	项
	1
	　

	6
	配电柜
	30KW，按需定制
	台
	1
	　

	7
	钢结构
	按需定制
	项
	1
	

	8
	安装调试
	按需定制
	项
	1
	　


[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]为保证所提供产品质量及售后，中标后在签订合同时需提供以上所需的证明文件。中标供应商需承诺6小时到现场12小时修复故障。
核心参数要求: 
1、像素点间距：≤1.8mm
2、单元板分辨率：≥14792Dots
3、刷新率：≥3840Hz
4、所需安装材料辅材请查阅附件        
商务要求  
为保证所提供产品质量及售后，中标后在签订合同时需提供附件内所需的证明文件。中标供应商需承诺6小时到现场12小时修复故障。
