
艾灸排烟系统徽采云平台采购需求

1、 技术要求
1、 品牌：不限
2、 组合：一拖三（每组：一个风机+三床排烟）合计2组
3、 风机要求：130W、200P
4、 升降器要求：可移动金属升降器，304不锈钢钢丝自由升降
5、 轨道、滑轮：铝质导轨，长1.5米；双重滑轮组合
6、 吸烟罩要求：PC材质，尺寸800mm（±5mm）*440mm（±5mm）
7、 其它要求：独立开关或阀门设计，吸力可调；配备其它安装必备的辅材（明装）；免费定制LOGO
2、 [bookmark: _GoBack]商务要求：所有产品要求正品原装行货未拆封，外包装完整，标识清晰可见；中标公示结束后7个工作日内送货上门到指定地点，接受第三方物流或快递公司派送；采购人自行安装，中标单位给于技术支持，并提供必要的安装辅材；供应商请对照参数和备注要求，如不能按参数及备注要求供货，对我方造成的损失及不便一律由供应商承担。

