
技术参数要求
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	1
	86寸智慧黑板鸿合HH86GA
	一、屏体及触控技术要求

1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，刷新率：60Hz，分辨率：3840*2160，采用电容触控技术，在双系统下均支持50点触控及50点书写划线。
2.智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，厚度≤3.2mm，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。

3.为确保教学有更大的使用面积，智能交互黑板整体宽度≥4400mm。
4.智能交互黑板需采用全贴合设计，屏体表面无可见金属条纹，以45度角观察屏幕，钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，无水雾/水汽，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透；178度可见屏体图像。
二、安全及能效要求

1.智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。

2.整机符合儿童青少年学习用品近视防控卫生要求并取得相关认证证书。

3.智能交互黑板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。

4.智能交互黑板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。

5.能效等级达到1级。

6.智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。

三、教学要求

1.智能交互黑板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路全功能的Type-C接口（全功能接口具备音频、4K视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用屏体麦克风、音响、摄像头等数据）。
2.为方便用户外接拓展设备，智能交互黑板非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。
3.智能交互黑板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。
4.为方便维护，智能交互黑板具有前掀式维护功能，主屏向上掀起角度≥30°。

5.智能交互黑板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。
6.前置按键采用钢琴式按键设计，向上倾斜，提升直立可视角度，符合人体工学。
7.智能交互黑板接口具备丝印中文标识，符合各学科教师使用需求。

8.智能交互黑板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。
9.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。
10.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。
11.智能交互黑板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。

12.智能交互黑板具备前置组合式针孔电脑还原按键，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。

13.只需一根网线连接，即可实现Windows和Andriod双系统同时上网。

14.具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。

15.智能交互黑板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，支持无线设备同时连接数量≥20个。

16.无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。

四、应用功能要求

1.整机左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义开关，可设置自动隐藏时间，支持单侧显示、双侧同时显示，至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。

2.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。

3.整机具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。

4.支持智能手势，可通过多指长按屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。

5.为节约用电，具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义。

6.智能节电，可自定义设置，在无操作或无信号输入15分钟或更长时间,出现关机提示倒计时。

7.设备处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互黑板时，智能交互黑板可识别到外接设备的输入信号后自动开机。

8.可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，10秒后返回之前信号源。

9.设备支持远程升级，及时给用户推送新版应用。

10.安卓界面采用4K UI设计，图标与按钮边角显示无锯齿，字体渲染平滑，提升用户体验。

11.无PC状态下，安卓系统支持白板授课，可以实现书写、擦除、撤销、恢复、插入工具及分享等多项功能，同时支持对白板进行初始设置，如背景、笔迹颜色、粗细及橡皮等功能的预设。

12.无PC状态下，白板背景支持颜色背景和图案背景设置，颜色背景提供不少于6种预设颜色，并支持自定义更多颜色；图案设置包括拼音格、四线三格、音符、五线谱、信纸、田字格、篮球场地、足球场地等不少于8种类型，同时支持用户自定义背景图案。

13.支持预设仅允许用细笔书写模式或允许用细笔或手指书写模式，细笔可用于书写，手指可用于拖动漫游，实现手笔分离的教学效果。
14.无PC状态下，白板支持漫游功能，可无限延伸白板空间，满足更大空间的板书需求。在漫游功能下，支持对当前页面进行自由缩放，双击漫游可一键恢复画布至原始位置和大小。

15.无PC状态下，白板支持背景漫游设置：白板上批注书写的内容既可与背景画布同步无限漫游，也可设置为批注内容独立漫游而背景画布保持固定，以满足不同的场景使用。

16.支持全选页面或部分页面进行二维码分享，支持PNG、JPEG、PDF等多种格式，支持加密分享，支持快速保存到USB设备。
17.可将手写文字、句子、英文单词识别为印刷体，支持自定义颜色;手写识别支持设置中文、英文、日语、韩语、荷兰语、丹麦语、波兰语、西班牙语、意大利语等不少于 19 种语言包，满足多语言教学需求。识别后的内容支持颜色修改、复制、剪切、图层置顶、图层置底、删除、锁定，文字内容还支持转至会议纪要。
18.会议纪要支持手写输入文本，每项会议纪要都能根据笔迹书写范围和文本内容自动调整窗口大小，灵活适应。书写笔迹可轻松使用橡皮擦进行擦除，每项会议纪要可随意删除或调整顺序;会议纪要支持一键生成二维码分享，扫码即可快速获取内容，扫码显示的会议纪要内容会自动过滤空白项。
19.无PC状态下，白板具备智能图形识别功能，能够自动识别绘制的矩形、三角形、圆形、椭圆形、箭头等不少于5种常见平面图形。识别后的图形支持颜色修改、复制、剪切、图层置顶、图层置底、删除、锁定等功能。

20.无PC状态下，白板具备批注和擦除功能，支持硬笔、软笔、荧光笔等多种笔型选择，支持笔迹颜色和粗细设置。支持橡皮擦、选中文字擦除以及一键清页功能，进行一键清页操作时会有二次确认提示，有效避免误操作。

21.无PC状态下，白板支持二维及三维图形的灵活调用，支持设置图形的线条颜色和填充颜色，可以对线条和填充颜色的透明度进行设置。

22.无PC状态下，白板支持插入文档、文本框、便利贴、图片、浏览器、尺子、表格、思维导图、会议纪要、截屏等多种教学辅助工具，支持通过手写添加便利贴内容，移动便利贴时，所写内容会随便利贴同步移动。

23.无PC状态下，白板支持页面预览功能，可一键全选所有页面或单独选择特定页面进行保存。

五、侧板

1.支持磁性材质教具吸附。

2.板面光泽度不高于8光泽度以免产生眩光。

3.板面支持色漆和清漆漆膜的划格试验。

4.板面抗冲击，漆膜耐冲击无裂纹现象。

六、内置电脑

1.采用80 Pin Intel通用标准接口，模块化即插即用，易于维护；

2.CPU采用不低于8核12线程处理器；

3.内存：≥8G DDR4；

4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘；

5.接口：非外扩展具备6个USB接口（其中包含3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI；

6.万兆级接口，传输速率≥10Gbps
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	视频展台鸿合HZ-G7F
	一、硬件设计

1.整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无需气压杆支撑。

2.外观材质：兼顾教学环境，保护师生安全，采用ABS材质。

3. 整机采用高清摄像头设计， 镜头≥1600W像素，中心线≥1800 线，四周线≥1400 线，分辨率（解析度）≥4624×3468，画面展示更加清晰。

4.变焦：12倍数字变焦

5.图像色彩：24位及以上。

6.摄像头支持JPG图片拍摄及MP4视频录制。

7.整机内置高灵敏麦克风，满足教学录制需求。

8.具备补光灯功能。

9.拍摄幅面：A4及以上。

10.展台托板可承重3kg。

软件

1.根据教学语言环境可设置中、英文切换。

2.展台软件启动后自动弹出手势操作提醒，并在一段时间后自动关闭。

3.使用过程中可通过2指进行缩放，单指移动画面，批注状态下支持手背擦除。

4.支持对比联动功能，选择对比图片中的任意一张进行旋转、移动、放大其余图片也同时完成该操作。

5.支持六张图片及以上同屏对比，每张图片独立批注，不可跨区域批注，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作。

6.为增强文字显示对比度，具备AI拍照的功能，并可根据的实际使用需求开启或关闭。

7.可通过屏幕左下画面缩略图，在展示画面放大的情况下，快速移动到达画面任意位置，实现鸟瞰功能。

8.可对展台性能进行检测，包含硬件连线连接情况与摄像头占用系统指标。
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