**医用等离子体空气净化消毒器招标参数（壁挂式）**  
1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含复合式过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；   
2、医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高； 3、设备持续工作1h，可使100m³房间中≥0.5um的颗粒物数≤3520000个，达到十万级洁净度要求；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） 4、 设备持续工作2h，对体积为100 m3的室内空气中的自然菌消亡率均≥90%;（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）  
质保期三年，每季度免费维保一次。