[bookmark: _GoBack]铭旭医疗MDC-II电动称重护理床
技术参数要求：
1. 规格：2320*1040*530-810mm±10mm，床面长1955mm，床面宽900mm
★2.角度调节：整床前倾斜≥10°，后倾斜≥30°，背部调节70°，腿部调节≥43°，高低升降530-710mm。
★3.功能(提供彩页及说明书)                                             
· 姿态控制功能：背部升降；腿部升降；背腿联动垂直升降；正倾斜；反倾斜；一键展平；电动刹车及解刹车
· 姿态管理功能：床体姿态的保存,调用保存的床体姿态,删除保存的床体姿态,量管理功能,称重,清零,忽略变化量,保存重量数据,删除保存的重量数据
· 监测重量变化功能:设置允许重量变化的范围，显示重量变化的曲线图，超限后系统产生报警，从而提醒医护人员进行处理该事件，防止事故恶化。
4.床板采用1.2mm冷轧钢板+ABS强化塑料软连接组成，可透视，多孔设计，有防滑功能。
5.背部床板: 采用支撑卸力结构，加固加厚型碳素钢管，均匀分散压力，增强背部板安全性能。
★6电机：知名品牌5组电机驱动，多功能手控器，标识清楚，操作简单易明，升降平稳，无噪音，推力达4000-6000N。（提供电机CE认证）
7床头床尾板：床头、尾板采用ABS材料一体吹塑成型，床头床尾板插拔无晃动,操作简单。床尾板采用触摸键盘取代传统机械按键，解决了传统机械按键的有限使用寿命和力的作用而使按键失效的问题。床体四角配有四只防撞角。减缓物体对病床的冲撞力
8.ABS护栏：四片式护栏具有抗菌 ，抗紫外线 ，护栏距离床面高度≥380mm ，护栏带电控按键 ，控制床体各功能的升降功能，护栏提升与下降的具有缓冲 。
★9.脚轮：采用电动刹车脚轮，刹车或者解刹车更加方便，更加省力。轮面采用聚氨脂材料，静音耐磨，防缠绕，永不生锈。（提供脚轮SGS第三方检测报告及谱尼测试报告）
10.三种操作模式：手控器，护栏内外侧控制器，床尾控制器多种模式操作，保障在床的任何位置都可以体位操控，避免交叉感染。 
11.角度显示仪：4块护栏均附带角度显示仪，床体升降时，能准确显示床体各部位角度，方便医护人员调整到最佳的倾斜角度，给患者带来舒适的躺卧姿势。 
★12.蓄电池：标配蓄电池，容量 12V3.0AH，数量 2节保证断电情况下，可以使用体位功能。(提供实物图) 
★13工艺：
1.采用机器人焊接（提供焊接机器人产品购销合同）。
2.床体表面涂装采用双重涂层技术静电喷塑，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉，企业自有喷涂生产线设备。（提供喷涂生产线图片、粉末抗菌SGS第三方检测报告）
★15.产品通过ISO 9001质量管理体系、ISO 13485医疗器械质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系、CE认证、国家高新技术企业。（提供证书加盖厂家公章复印件，原件备查）
★16.提供原厂质保承诺书。

