# 采购需求

**1、硬件规格：标准1U机箱，≥6个千兆电口，≥2个扩展插槽，1个Console接口，不小于2TB硬盘。**

**2、性能要求：综合日志处理性能≥2600EPS。**

**3、服务要求：提供三年软件升级服务和三年硬件维保服务；提供不低于50个设备审计授权。送货上门安装调试并满足实际业务需求。**

**4、部署模式：采用B/S模式，无需安装客户端，使用WEB浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装Java运行环境。支持chrome浏览。**

**5、支持安全设备、路由器、交换机、BRAS设备、网络设备，各类主机、数据库、web服务器，标准Syslog设备日志；**

**6、支持通过syslog、SNMP Trap、Netflow V5、jdbc、文件或目录、WMI、kafka、czh等多种方式完成各种日志的收集功能；**

**7、支持对日志中的源和目的IP地址进行自动补全，补全IP地址的资产、国家、区域和城市等信息；**

**8、支持Oracle、Sqlserver、Mysql、DB2、Sybase、Informix等数据库的操作日志审计，使管理员实时掌握数据库动态，保障数据安全。**

**9、具备丰富的事件可视化展示能力，具备多种展现手段，至少包括曲线图、面积图、柱状图、水平柱状图、饼状图、环状图、桑基图、关系图、数值图、地图(世界地图、中国地图)、3D地球等；**

**10、日志审计平台能采集接收4/8/16/32/64KB长日志，且日志无截断现象，日志完整。**