滁州市第六中学试卷分发室彩屏采购项目商务要求
项目名称：滁州市第六中学试卷分发室彩屏采购及安装项目
一、采购内容：试卷分发室彩屏一套，LED屏总尺寸（不含包边）为14.75㎡，裸幕尺寸为5.12×2.88=14.7456㎡，像素点间距：2mm，点密度：250000点/㎡,
安装地点：同乐西路99号，图书馆二楼校方指定位置，
竞价开始前可以实地勘察（集中勘察日期2026年4月13日下午14：00-17：30，联系人：宣主任13955012086）。
[bookmark: _GoBack]二、采购内容及技术要求
室内LED显示屏设备：洲明P2.0。
安装辅材：配套铜线，套管、支架等全部安装所需辅材。
· 服务范围：包含设备运输、搬运、安装、调试、运行测试及现场清理。
三、供应商资格要求
具备合法营业执照，经营范围包含电子产品销售、安装服务。
近三年内无重大质量、安全事故记录。
四、报价要求
报价应为全包价，包含：设备费、运输费、安装费、辅材费（铜线、套管、电表、支架等、人工费、税费、其他一切费用。
五、交货与安装时间
合同签订后10个日历日内完成设备供货及安装调试，具备使用条件。
六、质量保证与售后服务
所供设备须为原厂正品，符合国家质量标准，供货时提供厂家合格证等证明材料。
验收合格之日起，整体项目享受三年原厂免费质保。质保期内非人为损坏，供应商须免费维修或更换。
提供7×24小时售后服务响应，故障报修后2小时内响应，24小时内到场处理。
七、验收标准
1.安装完成后，由校方组织验收；2.验收依据：设备运行正常、效果达标、线路安全规范、现场整洁无遗留问题；3.所有辅材（铜线、套管、支架等）须符合国家标准。
八、付款方式（建议）
验收合格一次性付款
九、其他要求
1.安装过程须遵守学校安全管理规定，不得影响正常教学秩序。2.施工期间做好安全防护，高空作业须佩戴安全绳、安全帽等防护设备，如发生安全事故，人员伤亡，与校方无关。3.安装完成后须对墙体、地面等进行修复，保持环境整洁。

