	序号
	名称
	宿舍门参数
	数量
	图片
	备注

	1
	学生宿舍门
	规格：2.33m*0.96m(以实际测量为准)
内框厚度≧1.0mm;外框厚度≧2.0mm;门框整体厚度不低于7cm，主流喷塑双面插销挂锁，板材锌合金。按照宿舍B2楼门的颜色和样式，包安装。

	20樘
	[image: 微信图片_20260715153357_503_48][image: 微信图片_20260715153356_502_48]
	参与投标者，
自行现场考察。
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