投标要求：
 1.对各类早期火灾发出的烟雾和55度以上高温及时作出报警，分贝可达75db以上，监视面积50平方米，电池最低可使用3年。
2.烟感外壳采用ABS防火阻燃材料，耐热不短路，智能探测技术准确，稳定，灵敏性能高。
3.投标单位不得属于失信单位和被执行单位。
4. 烟感必须取得消防认证标识。
5.所报价格不含安装费。
