	货物名称
	芸享-节能温热型饮水机

	货号
	YX-A2RO 国潮蓝

	产品图片
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	电源功率
	220V 3KW

	水箱容量
	18L

	出水方式
	1开水1温开

	龙头材质
	食品级304不锈钢出水龙头

	适用水压
	0.05-0.6MPA，市政自来水；

	制水能力
	开水22L/H,温开水88L/H

	外形尺寸
	600*450*1500mm （长x宽x高）不含机脚；

	过滤配置
（出水水质达到国家饮用水标准）
	五级高精密度RO反渗透过滤：PP棉+活性炭+PP棉+400RO反渗透膜+活性炭，配带3.2G压力桶；

	产品材质
	1、跟饮用水接触的配件采用食品级304不锈钢材料深加工组装而成；
2、机箱采用国潮蓝工艺喷涂板+304不锈钢板，厚度为1.0mm；
3、水胆：采用304不锈钢，厚度为0.8mm；
4、水槽：采用304不锈钢，厚度为0.8mm；
5、发热管：800L不锈钢发热管

	安全技术
配置
	1、出水点触式取水 采用防指纹技术 不留痕迹更美观轻触取水键 使用感远胜传统机械按钮无限触碰寿命 让取水更方便；
2、进水电磁阀采用12V低压控制，持久耐用。点触式开关利用直流低压控制电磁阀开关出水，外观优雅，使用方便；可防爆、防渗漏，安全可靠；
3、饮水机内胆要配置双重泄压装置，保证饮水机工作时为常压。双重泄压装置，水胆进水位加装减压阀，保证进水水压在0.2-0.3Mpa之间；水胆内对水加热过程中温度不断升高的同时压力也随之升高，当压力升高到超过0.25Mpa时，泄压阀打开联通外界大气压开始向外泄压；可防爆、防渗漏，确保内胆的使用安全及延长内胆的使用寿命。
4、具备防漏电装置，保障使用安全。提供产品安全防护等级IP44检测报告

	节能技术
配置
	采用热交换换热技术，热交换器采用食品级304不锈钢波纹管。外管为304食品级不锈钢波纹管；接头采用无焊接技术，减少二次污染，热交换器应采用不锈钢外壳防护，具备美观、绝缘。隔热等安全要求。通过热交换器高效热能转换，需要加热的冷水通过不锈钢外管流入加热水胆，需要降温的开水通过不锈钢内管流出，利用冷热水对流交换热量及物理降温原理，对开水降温的余热进行有效回收，达到产品节能。

	智能技术
配置
	1、自动控制水不开不出水；
2、安全等级：防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防高烧、防缺水。
3、设备采用智能控制系统，设备可以通过微电脑控制发热管功率，更加节能；微电脑全自动控制，水不开不出水，开水温度可设定，可设置定时开关机；
采用智能主控系统，11.6寸LED高端显示屏，带有日期显示、定时开关机功能、温度显示、加热提示、温保提示等数码一体化控制功能，确保使用安全；
4、采用LED彩屏显示，随时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间；
5、显示板带有锁定功能，防止错按；可根据需要设置出水温度、调节开关时间。控制按钮需要开锁设定；
6、设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修；出现漏水故障时设备停止工作，在显示屏上出现“E1”漏水提示，并发警告，故障排除后，设备复位才能正常工作；
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