萧县人民医院硬盘和背板连接线技术参数要求
结合现场设备现状及招标规范要求，整理货物技术参数、施工服务要求、商务通用要求，本次采购总计浪潮8TB 7.2K SATA 3.5英寸硬盘12块、NF5280M6前置硬盘背板及SATA连接线6套、上门安装调试服务1项，适配院内现有6节点浪潮超融合集群。
[bookmark: heading_0]一、货物详细技术参数
[bookmark: heading_1]（一）8TB 7.2K SATA 3.5英寸企业级服务器硬盘
	序号
	项目
	详细技术参数要求

	1
	品牌
	浪潮（INSPUR），原厂正品，与现有服务器品牌一致，保障硬件兼容性

	2
	产品类型
	企业级机械硬盘，适配浪潮NF5280M6服务器及现有超融合集群架构

	3
	物理规格
	盘体尺寸：3.5英寸，标准服务器硬盘形态，支持机架服务器前置盘位安装，支持热插拔

	4
	容量规格
	标称容量：8TB，单盘可用容量满足标准企业级硬盘标称规范

	5
	转速
	7200转/分钟（7.2K RPM），企业级标准转速，满足业务持续读写需求

	6
	接口类型
	SATA 6Gb/s高速接口，兼容现有服务器SATA背板及RAID卡，传输速率不低于550MB/s

	7
	缓存容量
	≥128MB，大缓存设计，提升随机读写性能，降低业务卡顿概率

	8
	运行可靠性
	平均无故障时间（MTBF）≥100万小时，支持7×24小时不间断运行，适配医院核心业务场景

	9
	环境适应性
	工作温度：5℃60℃，存储温度：-40℃70℃，满足机房常规运行环境要求

	10
	兼容性
	完全兼容院内现有浪潮NF5280M6服务器、PM8204 RAID卡、分布式存储架构，接入后无需改造现有系统

	11
	冗余支持
	兼容RAID 0/1/5/10等主流磁盘阵列模式，匹配现有集群存储冗余策略

	12
	数量
	12块（单节点新增2块，6个节点全覆盖扩容）
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（二）NF5280M6前置硬盘背板4口3.5（含SATA连接线）
	序号
	项目
	详细技术参数要求

	1
	品牌
	浪潮（INSPUR）原厂配件，服务器专用配套背板，非第三方兼容件

	2
	适配机型
	专用适配浪潮NF5280M6 2U机架式服务器，匹配服务器前置3.5英寸盘位结构

	3
	接口规格
	4口3.5英寸SATA硬盘背板，单套背板支持4块3.5英寸SATA硬盘接入，满足单节点扩容4块硬盘需求

	4
	配套配件
	标配原装SATA数据线，线材抗干扰、传输稳定，长度适配服务器内部布线，无信号衰减

	5
	电气性能
	电压、信号协议与服务器主板、RAID卡完全匹配，支持硬盘热插拔，插拔过程不影响整机运行

	6
	物理结构
	标准机箱内置安装结构，卡扣/螺丝固定牢固，运行无松动、无共振，符合服务器工业设计标准

	7
	扩展性
	接入后不占用原有硬盘位及接口，完整利用服务器原生空闲盘位，无需改动机箱结构

	8
	数量
	6套（6台超融合节点各配置1套）


[bookmark: heading_3]二、施工及安装调试服务技术要求
[bookmark: _GoBack]本项目包含上门安装调试服务1项，针对全院6节点超融合集群扩容施工，具体要求如下：
1、施工人员要求：服务商派驻具备浪潮服务器、超融合架构运维认证资质的专业技术人员上门施工，熟悉医院现有分布式存储、虚拟机架构。
2、业务保障要求：全程零中断施工，安装、硬盘上线、存储池扩容、参数调试全过程不得中断医院现有核心业务，保证虚拟机、门诊、住院、影像等业务正常运行。
3、扩容配置要求
按照方案将单节点原有8块8TB存储盘扩容至10块8TB存储盘，扩容后单节点存储总容量80TB；
4、完成硬盘上线、背板接线、RAID识别、分布式存储池扩容、虚拟机资源适配优化。
5、调试及验收要求：施工完成后全面检测硬盘状态、背板通信、存储读写速度、集群负载，出具现场调试报告，确保集群运行稳定、资源利用率正常。
6、现场清理：施工完成后清理机房杂物、线材规整，保持机房环境整洁。
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