商务要求
	感应冲洗水器技术参数要求
	1、电源：输入交流220V 2、输出：直流DC12V
3、探头电压：DC12V，感应探测角度全方向可调，不分正负极
4、探测距离：≥12米 5、延时：1-99分钟
6、可计人数：1-99人（可设置来人冲水不来人一直不冲水） 7、泄露电流：≤0.75mA
8、面板物理按键：具有延时设置、人数设置、定时设置 9、显示面板：具有延时时间和人数
（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告）

	电控水箱排水阀技术参数要求
	1、额定工作电压：DC 12V 直流低压
2、额定功率：≤3W
3、出水口径：DN50（50管），外径Φ58mm
4、密封结构：双层加厚硅胶密封圈
5、适用工作水压：0.05~0.8MPa

	辅材要求
	为了保证正常使用，含未列明的辅材，如进水阀球、管件、管头套、PVC线管、供电线路、信号控制线、损坏水箱更换、保洁等

	安装调试要求
	投标人可实地勘察现场情况，包含运输、上楼费用、拆除原有设备、高空作业、安装人员保险、机械费用等

	施工人员要求
	[bookmark: _GoBack]安装人员要求不少于5人，同时具有高处作业证、低压电工作业证，工期要求10日（签订合同前需提供有效期内特种作业操作证书及所在投标单位社保缴纳证明加盖投标人公章，）不提供将上报监管部门对供应商予以清退

	其他注意事项
	参加竞价时请认真阅读商务要求及产品需求，如中标供应商不能提供满足采购要求产品或不能履约供货，将上报监管部门对供应商予以清退

	商务要求
	成交后10日内安装调试结束，所购产品不接受型号调换，所报价格包含项目安装调试及功能实现、税金的一切费用。售后：原厂2年免费质保上门（成交供应商供货前须出具原厂质保涵），工作时间通知维修后中标单位三小时内到校进行维修，货物需为原装正品，拒绝改标贴标，拖延供货或不供货放弃中标的将追究相关法律责任。



