一、学生课桌： 

1、课桌结构：单侧双立柱。 

2、桌面：桌面板为多层板采用环保塑料注塑包边，尺寸：600mm×400mm，面板厚18mm，前部设置笔槽。 

3、书斗：330mm×450mm×110mm，环保PP塑料一次成型，底部带有条形透气孔。 

4、储物篮：课桌双立柱之间设置PP材质的储物篮，储物篮规格 160mm×300mm×200mm。 

5、桌架：桌立柱外管采用30mm×70mm，壁厚1.2mm厚扁圆管，桌立柱内管采用25mm×54mm，壁厚1.2mm 厚扁圆管，桌贴地脚管采用30mm×70mm，壁厚1.2mm厚扁圆管。桌脚间设置40mm×40mm，壁厚1.2mm方管支撑脚。 

6、桌下双支撑管采用直径25mm、厚度1.5mm圆管。 

7、课桌桌脚规格：课桌无立柱一侧贴地脚长450mm，课桌双立柱一侧贴地脚长530mm。 

8、课桌升降模式：高度通过手摇调节。调节高度640mm-790mm。 

9、所有的钢管材料须经过除锈、酸洗、磷化的前凹坑等现象。 

▲二、学生课椅： 

1、椅面、椅背：椅面宽 460mm×深 380mm，椅背高460mm，座面及靠背面料是环保PE塑料材质采用编织工艺制成。座面边沿采用PE材料包边，尼龙线缝纫固定工艺。课椅座面前缘设置塑料加强挡板，增强课椅座面的承受力。 

2、枕托：置于靠背上缘，午休模式时可向上拉伸180mm 用来放置头枕，午休结束后可以将枕托装置隐藏式收纳于椅靠背两侧的金属壁管内，而不影响后排学生的视线。 

3、头枕（靠枕）尺寸：450mm×200mm×60mm，表层亲肤面料，填充物为海绵，有弹性，不易变形。 

4、腿托：腿托支架固定在两侧椅脚架的立柱外管上。腿靠板采用环保PE塑料材质编织工艺制成，尺寸：360mm×220mm。 

5、椅脚整体规格：椅底脚长 550mm×椅底脚宽430mm。 

6、椅架：椅脚架立柱外管采用30mm×70mm，壁厚1.2mm 厚扁圆管，椅脚架立柱内管采用25mm×54mm，壁厚1.2mm厚扁圆管，椅脚架底管采用30mm×60mm，壁厚1.2mm厚扁圆管。

7、课椅升降模式：通过座面下方左右两侧的调节杆，无须借助外部工具，学生个体可独立轻松实现高度调节。调节高度360mm-440mm。 

8、椅背调节装置：设置于课椅两侧，通过该装置可以实现学习档位95 度和躺睡档位150 度的随意切换。 

9、扶手：扶手采用全新 PP 材料，可灵活转动，安装在课椅靠背两侧的金属管壁上。 

10、躺睡模式:课桌保持原位不动，无需清理桌面物品,在本位课桌前沿到后位课桌前沿 1 米间距之内，课椅变成午休躺椅完全展开。躺睡时，学生身体跟过道空间无隔档（灵活转动的扶手除外）。 

11、所有的钢管材料须经过除锈、酸洗、磷化的前处理，焊接采用满焊工艺，不会出现裂缝、漏焊、凹坑等现象。 

