参数说明
	本项目初步参数拟设置情况

	序号
	参数名称
	初步参数设置情况

	1
	成人腕带
	主要参数
颜色：	可定制
规格：26*260*0.225mm /条 取出后250.5*23*0.225mm/条， 
打印区域:115*23mm
材质类型:热敏涂层+聚丙烯合成纸+纳米硅
打印方式:热敏打印
打印内容:1、支持文字、一维码、二维码、图片
2、条码、二维码可扫描期限： 60天
携带方式:锁扣型，一次性使用，使用过程中不会脱落和松动
防过敏:细胞毒性测试认证、皮肤致敏性测试认证
舒适:柔软、轻薄、透气、不粘皮肤
健康、环保:	甲醛含量测试、双酚A迁移量测试、多环芳香烃PHSs测试、FDA合格认证、腕带卤素含量测试、RoHS认证
字迹效果:防水、防酒精、耐磨，打印效果清晰持久

	2
	新生儿腕带
	主要参数
颜色：可定制
规格：187*28mm/条，取出后180*20mm /条
增加标签厚度：整体厚度0.377mm，佩戴厚度0.266mm
打印区域：70mm*20mm
材质类型：热敏涂层+聚丙烯合成纸+纳米硅
打印方式：碳带打印，更持久
携带方式：锁扣型，一次性使用，使用过程中不会脱落和松动
防过敏：细胞毒性测试认证、皮肤致敏性测试认证
舒适：柔软、轻薄、透气、不粘皮肤
健康、环保：甲醛含量测试、双酚A迁移量测试、多环芳香烃PHSs测试、FDA合格认证、腕带卤素含量测试、RoHS认证
友好性：柔软、轻薄、透气、不粘皮肤
字迹效果：防水、耐磨，打印效果清晰持久测试

	3
	其他要求
	1、各类型腕带需提供样品进行测试，测试通过后签订供货合同。
2、提供伴随服务：成人腕带打印机14台，新生儿腕带打印机6台，并配套碳带、腕带扣（各种颜色可选），包含在投标报价内。
3、提供打印机维保伴随服务，如出现维修故障，厂家必须30分钟内解决故障或者免费提供备机。
4、除腕带外的一切耗材的补充均包含在投标报价内。
5、打印机免测纸，首张即可成功信息至打印腕带空白处。
6、新生儿腕带锁扣颜色提供颜色区分，如蓝色（男孩）、粉色（女孩）。

	4
	特别说明
	
1、供应商根据医院使用量，按需供货，总量不超过采购量。
2、此采购数量中包含新生儿腕带（SK10B-T),按照实际需求量供货。
3、腕带纳入SPD管理，费用中包含1%SPD管理费。
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