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	希沃FC75ET

	75寸交互平板
	一、整机设计
1.整机屏幕采用75英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。
2.★整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，整机嵌入式系统版本≥15，主频≥1.6GHz，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告的扫描件或影印件）
3.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。
4.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
5.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。
6.★整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告的扫描件或影印件）
7.★整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告的扫描件或影印件）
8.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。
9.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。
10.★整机支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告的扫描件或影印件）
11.整机支持提笔书写，在内置系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。
12.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在嵌入式系统和PC系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
13.★整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告的扫描件或影印件）
二、电脑模块
1.CPU：主频≥2.0Ghz,核心数≥8核，线程数≥8线程。内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。
2.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计，以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。具有标准PC防盗锁孔。
3.★采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告的扫描件或影印件）
4.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
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	SC06
	视频展台
	1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射。
2.箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
3.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）。
4.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）。
5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。
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	HSD-2012A
	推拉绿板
	规格 左右推拉结构，包括固定的主白板和设于主白板前方的副白板（内置轨道，外框和轨道一体化设计）；基本尺寸：外径1300×4000mm， 
书写面颜色：墨绿色；
书写面材质：材料采用优质白板基板厚度0.3㎜，涂层硬度≥6H无痕（莫氏）； 
表面粗糙度：≤12μm ；
光泽度：光泽度≤6﹪没有明显眩光； 
黑板橡胶刷：采用优质橡胶刷安置在移动黑板下方两侧，方便粉笔灰尘的清洁； 
粉笔灰盒安置在黑板边框两侧下方储存黑板橡胶刷清扫的粉笔末，可拆卸清洁； 
黑板滑轮：移动黑板使用安装优质滑轮，上下均匀安装； 
缓冲垫：黑板边框内部两侧安装缓冲垫，每侧安装数目≥2个； 
使用寿命 面板正常使用寿命≥9年； 
内芯材料 瓦楞纸板、高强度聚苯乙烯泡沫板 
背板 材料为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm 
边框材料 高级亚光香槟色铝合金，壁厚≥1.2mm 
包角材料 抗疲劳ABC工程塑料，模具成型； 
走线路由 边框设计白板USB线的走线路由，预留出线孔 
安全性 高档自动锁，可以实现对活动黑板的锁定 
易维护性 内嵌的电子白板可直接拆除进行维护，无需复合黑板的整体拆除，黑板边框根据白板尺寸预留固定位置方便白板的安装和固定； 
易写性 使用普通粉笔手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 
易擦性 用干式板擦往复擦拭两遍，没有明显的残留字迹，用干净的湿布擦拭，不留任何残迹 。
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	商务要求

	
	因采购需求与商城存在一定差异，按照我方需求清单进行竞价，所购产品不接受型号调换，所报价格包含项目安装调试及功能实现的一切费用。为确保本次采购产品的质量和服务，中标后3日内提供所投产品制造商盖章确认的三年免费质保函原件以及采购清单要求的证明材料送达校方核验，方可签订采购合同，签订合同后10日内需完成供货及安装并依据供货产品技术参数功能项是否完全满足进行验收；对于“采购需求”中要求提供（具有）的证书、检测报告及其他有关证明文件，发现弄虚作假或不能提供齐全的，采购人有权单方面终止采购合同，并按有关规定报监管部门严肃处理。（注：供货货物须为全新的未拆封的原装正品，出厂序列号或商标条码不允许私下修改涂抹，否则拒收）
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