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莱帝森
LED黑板灯
	
	1.LED黑板灯整灯尺寸：长度≥1190mm、宽度≥45mm；灯具结构设计合理，各部件连接稳固牢靠，驱动电源外置并固定于灯体；采用 PC 高精度透镜配光设计；灯具壳体与安装吊杆连接位支持左右滑动调节，调节幅度≥80cm，便于安装避让教室纵梁等障碍物。

2.LED黑板灯额定功率40W±2W， 功率因数≥0.95.

3.LED黑板灯经20000 小时以上老化测试，光通维持率≥93%；初始色容差 SDCM≤3，老化后色容差与初始值偏差≤1.5；黑板灯老化后光束角实测偏差≤±2°；显色指数要求 Ra≥97、R9≥80、R15≥90，经20000小时以上老化后，Ra、R9、R15 参数变化差值均小于 3。

4.为了保证灯具寿命，在常温25℃测得灯珠焊点温度＜50℃，LED控制表面（驱动温度）＜58℃，内部线材温度＜40℃，安装面＜35℃。

5. 依据 GB/T 39394-2020测试方法，带透镜 LED 灯具光通量与同条件下裸光源（无透镜）光通量之比效率≥85%。

6. LED 黑板灯防护等级达IP40，可有效防止蚊虫侵入灯体内部，保障灯具使用卫生、使用寿命及电气绝缘安全；依据GB 7000.1《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》、GB 7000.201《灯具 第 2-1 部分：固定式通用灯具特殊要求》，带电部件与安装表面、带电部件与灯具金属部件间电气强度试验2960耐压试验结果符合要求。

7.符合 GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值》 标准，灯具总谐波失真率 THD＜10%

8.依据GB/T 31831-2015 LED 室内照明应用技术要求灯具频闪波动深度＜3.2%

9. 灯具符合《电子电器产品中限用物质的限量要求》，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等有害重金属含量均满足限值标准。

10. 产品点亮1000小时耐久实验后放入实验箱中，实验箱温度保持-20℃持续168小时，检测结果为：外观良好、电气性能良好，实验结果合格。

11. 产品点亮1000小时耐久实验后放入实验箱中，实验箱温度保持＋50℃持续168小时，检测结果为：外观良好、电气性能良好，实验结果合格。

以上第3-11项，必须提供具有CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。

12.LED黑板灯光输出波形的波动深度不应高于 IEEE Std 1789:2015 无显著影响水平(NOEL)对应的限值要求。

[bookmark: _GoBack]13.LED黑板灯提供50000小时寿命优品认证.

14.应符合GB17625.1、GB/T17743的要求,并满足GB/T 18595 中快速瞬变、注入电流和浪涌的要求。

15.LED黑板灯视网膜蓝光危害 ：按照 IECTR 62778 评估，LED 一般照明用灯具的视网膜蓝光危害不应超过RG1 。

16.LED黑板灯照明质量和节能评价：模拟计算的照明质量应符合 GB 50034 对教育建筑照明标准值的要求；教室照明功率密度应符合 GB 50034 对教育建筑照明功率密度限值的要求。

17.LED黑板灯提供节能认证及《儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证》。
以上第12-17项须提供相应认证证书复印件。


买家留言：1、参与竞标商家，报价产品含安装、运输、税票等一切费用，由于该产品考虑到学生使用的安全性及护眼问题，供应商报价时须在竞价单响应附件上传提供由第三方检测机构出具的产品检验报告，未上传报告者响应报价无效。
商务要求：1、中标供应商要按照同品牌同参数供货不得用不同品牌以次充好，如未按照发起的品牌供货，视为假冒伪劣产品，取消中标资格并报主管部门采取信用惩戒，将根据【徽采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则】的规定报财政厅监管部门处理。
2、 成交供应商在成交公告发布2日内须向采购人提供相关检验报告，加盖原厂家公章、检验报告须具有CMA或CNAS标识并符合国家相关标准。
3、 中标供应商中标后7个工作日完成供货，安装完毕，为保证中标供应商所提供产品的质量和服务，满足采购需求技术要求，LED黑板灯要求五年原厂质保。
