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	1、整机外观采用全金属背板，铝合金边框，整机表面无尖锐边缘；液晶面板与防护钢化玻璃零贴合设计。
2、整机屏幕尺寸≥75 英寸，显示分辨率≥：3840×2160，显示比例： 16:9，显示大屏亮度：≥350cd/m²，可视角度：≥178°，对比度：≥1200:1，色彩覆盖率（色域）≥NTSC83%。
3、采用红外触控方式。支持 Windows 系统中40 点或以上触控，Android 系统中30 点或以上触控。
4、整机采用防眩光、防爆、钢化玻璃，玻璃面板硬度等级不低于莫氏 7 级或表面硬度≥8H。
5、内置音箱前置设计，采用2*20W扬声器,缝隙发声，喇叭及模压成型喇叭网罩、防尘。
6、前置接口按键：接口≥5个：双通道USB 3.0≥2路，Touch USB≥1路，HDMI≥1路，前置TYPE-C接口≥路；前置物理按键采用简洁设计，三合一功能：一键启动、一键节能、一键关机；后置接口USB≥2个 、Touch USB≥1、RJ45接口≥1 、RS232≥1个，HDMI≥1路、HDMI OUT≥1、TF接口≥1个、MIC in≥1个、Coxial≥1个、LIINE OUT≥1个。
7、整机采用防水防尘防潮密封式设计，并通过IPX3、IP4X防水防尘检测，产品功能稳定。
8、整机通过防浪涌专业测试，分别以0°90°270°相位施加正负极各五次的浪涌脉冲，连续脉冲间的时间间隔不超过60秒，整机能正常工作。
9、内置 2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi，能够连接到网络，访问网页或观看在线视频；只需连接一根网线，即可实现OPS及整机系统同时联网。
10、整机系统书写延迟≤15ms。
11、整机在任意通道下，双侧滑动调出便捷菜单，实现通道切换、音量调整、亮度调整、批注等功能操作，轻敲隐藏。
12、整机具有温度保护，温度过高整机自动关机，保护机器；智能手势识别操作，五指长按唤出罗盘，三指长按半降屏，两指双击轻敲熄屏和唤醒，操作简单又便捷。
13、自动识别信号源，提供用户选择是否切换输入信号源画面，不接受强制切换（包含HDMI/VGA等端口）。
14、整机能在-20°~ 60°的环境下稳定使用；并通过振动测试，振动频率10-100Hz，振幅5mm,并从三个方向实体测试，使得整机功能不受影响。
15、模块化OPS主机插拔式结构，专业标准80pin接口，工业级主板，CPU≥六核六线程 ，内存≥8G DDR4,固态硬盘≥256G SSD,集成显卡声卡。
16、★OPS整机通过MTBF不低于20万小时的检测且与触控一体机为同一厂家（提供权威机构出具的专业检测报告）
17、提供14.0以上版本安卓系统，内存不低于4GB,存储空间不低于32GB，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置PC端形成双通道模式。
18、安卓系统下支持无线传屏功能，无需外接设备，不增加成本便可将移动设备屏幕投到整机上，并支持各种格式音视频播放。
19、安卓系统下白板软件支持多分屏书写具有独立功能区，支持2、3、4多分屏书写；二维码分享可将板书内容一键保存并生成二维码。
20、白板软件有记忆功能，能自动检测在非正常退出软件情况下自动保存原有书写内容，再次打开智能提醒并加载回来。
21、整机可通过上下左右智能手势操作切换不同功能，往左切换欢迎界面，右切换至电脑通道，下滑半降屏，上滑调出小黑板，还能设置调整不同手势切换功能
22、整机支持纸质护眼模式，支持画面纹理实时调整；支持纸质纹理包括：素描纸、牛皮纸、宣纸、水彩纸等
23、整机屏幕具备防蓝光护眼功能，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）＜0.3，依据 GB/T 20145-2006国家标准，无蓝光危害。
24、★产品制造商通过五星级(或以上)售后服务体系认证。（提供符合GB/T 27922-2011 商品售后服务评价体系的售后服务完善度认证证书，同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图）
25、★所投产品通中国国家强制性产品认证。
26、★所投产品通过中国节能产品节能认证。（提供中国节能产品节能认证）
27、★产品制造商通过质量管理体系ISO 9001、环境管理体系ISO14001认证、职业健康安全管理体系ISO45001:2018认证。（提供认证证书，同时提供全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图）
28、★所投产品通过中国环境标志产品认证。（提供中国环境标志产品认证证书）
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	1、电子白板软件为独立开发的板书书写软件，电子白板软件可实现任意板书书写，满足课堂教学的各种要求。（所投产品电子白板应用软件获得电子白板教学辅助软件计算机软件著作权登记证书，且与板书教学记忆一体机为同一生产厂家）
2、白板页面可进行移动，无限漫游，一个页面也可容纳丰富的板书内容
3、可建立无限多页的板书页面，每新建一页会自动保存在页面栏中，方便板书来回查看。
4、有常规白板、黑板、绿板以多色板四种模式，同时提供田字格、米字格、拼音格、五线谱等不同模板，满足不同学科教学需要；也可插入背景图片，制作自定义模板。
5、具有一键切换桌面功能，方便教学期间白板软件与电脑桌面切换，避免重复关闭/打开白板软件造成使用不便或软件问题。
6、具备铅笔、毛笔、荧光笔、排笔、纹理笔、其他笔等书写模式，笔迹粗细、颜色可调。支持多种擦除模式，滑动清屏、手势擦除，板擦识别擦除、大小面积橡皮擦、清除页面。
7、支持软件截屏，可全屏截取，也可区域截图，所截区域自动贴在白板软件上， 并可以对图片进行批注，复制，删除等操作
8、工具库：包含常用几何教学工具、多屏书写、计算器、视频编辑、二维码分享、放大镜、探照灯、时钟等常用教学工具；可通过教学工具直接绘制各种几何图形，可调出仿真圆规、三角板、直尺、量角器进行高级图形绘制。圆规可动态绘制圆形、弧形、扇形，支持任意点图形旋转。
9、板书录制：可自动录制当前页面的板书内容，并在工具栏里面回放中回放板书过程，无需点击开始或结束，全自动录制
10、可将doc、ppt、vbx文件导入到电子白板程序中进行授课。板书内容可导出为ppt、pdf、doc、exe等格式文件，在任意机器上进行观看。
11、白板软件支持多屏书写，支持多人多区域同时书写不影响。
12、二维码分享：白板板书内容可通过生成二维码进行分享，扫描二维码带走全部板书内容。
13、屏幕锁定：在暂时不使用软件时，可锁定屏幕，避免误操作。
14、脑图：可轻松增删或拖拽编辑内容节点，智能格式调整，支持逐级逐个节点展开，以ppt、pdf、doc、exe等格式输出保存，满足不同演示需求。
15、Windows系统白板软件支持 (1)题目下发:教师可在触控一体机主屏或副屏上手写出题，并快速下发至学生平板。(2)学生答题:学生端界面简洁，可清晰接收题目并在规定时间内完成作答并提交。(3)批改与统计:系统可对客观题(如单选、多选、判断)实现自动统计，为教学评价提供依据。



