[bookmark: OLE_LINK93]采购需求

[bookmark: OLE_LINK92]一、1.竞价成交后七日内须供货、安装完毕。2.为保证中标供应商所提供产品的质量和服务，满足采购需求技术要求，交互式触控平板三年原厂质保。签订合同前需提供针对本项目的厂商产品售后服务承诺函和相关检测报告 （原件纸质版，扫描件无效）。
二、报价需包括硬件、软件、运输（含搬运上楼）、安装、调试、培训等一切费用，采购方不承担额外费用。
三、中标人若提供虚假产品、翻新产品、不合格产品，或未能按合同约定履约供货（包括但不限于供货不全、逾期供货、拒绝供货等），采购人有权终止合同，同时中标人赔偿不低于预算总价的10%的违约金，并将中标人违规情况上报相关监管部门，依法追究其相应责任。








技术参数

	序号
	产品名称
	技术参数
	备注

	1
	LED教室护眼灯
	1.1LED教室灯采用防眩设计，长≥1180mm，宽≥280mm，外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。
1.2LED教室灯额定功率36W，功率因数≥0.95。
1.3LED教室灯光通量≥3240（lm），灯具效能≥90（lm/W）。
1.4LED教室灯额定相关色温3300K～5300K,色容差≤5。
1.5LED教室灯显色指数Ra≥90、R9＞50。
1.6LED教室灯频闪性能：在其额定电压下工作时，其光输出波形的波动深度应符合限值要求。
1.7LED教室灯的蓝光危险组别为 RG0。
1.8LED教室灯照明质量应符合：课桌面的维持平均照度值≥300 lx，课桌面照度均匀度≥0.7，统一眩光值(UGR)≤19，照明功率密度≤9W/㎡。
1.9LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED 灯具可靠性试验方法》灯具光通维持寿命为50000小时或以上。
1.10LED教室灯依据GB/T33721-2017《LED 灯具可靠性试验方法》灯具开关次数≥50000次。
以上第1.1-1.10项，必须提供具有CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。
1.11★LED教室灯通过国家强制性CCC认证。
1.12LED教室灯通过节能认证。
1.13LED教室灯依据GB 40070-2021通过儿童青少年学习用品近视防控卫生要求认证。
以上第1.11-1.13项以上须提供相应认证证书复印件（证书上须体现依照标准和规格型号及申请人、制造商和生产企业均为同一企业）和中国国家认证认可监督管理委员会查询“有效”截图证明。
	



