	技术参数及要求

	一、整机规格要求：
1.整机采用三段式结构，中间一块为液晶显示画面，显示尺寸≧75英寸，分辨率：3840*2160，在双系统下均支持40点同时触控；
2.智慧黑板表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度；
3.智慧黑板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口；
4.智慧黑板后置标配VGA输入≥1路， HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路；
5.智慧黑板前置中文按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及以上明确的功能；
6.整机内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频；
7.无需打开智慧黑板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；
8.智慧黑板具备前置电脑还原按键，采用组合式针孔设计，并配有中文标识；
9.采用针孔阵列发声设计，智慧黑板下边框具有6个发声单元，总功率≥60W；
10.智慧黑板具备≥12核芯片驱动， Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G；
11.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能；
12.智慧黑板采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。； 
15.智慧黑板采用OPS-C 标准的80pin针口设计；
二、侧板：
1、侧板宽度1150㎜，上下采用极窄边框，副板两侧加钢制护板遮挡缝隙；
2、书写面材质:材料采用优质黑色纳米烤漆板，板面基板厚度≥0.35mm,涂层硬度≥6H。
3、表面粗糙度1.6µm-3.2µm；光泽度光泽度≤7%，没有明显眩光；
4、背板:材料为优质镀锌黑色彩涂板，厚度≥0.2mm；
5、边框材料:铝合金，黑色，连接可靠牢固，接缝平整、光滑；
三、电脑配置：
（1）采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。
（3）CPU采用Intel第11代或以上处理器酷睿I7处理器。
（4）内存：≥8G DDR4。
（5）硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 
（6）接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。
四、资质要求：
[bookmark: _GoBack]提供原厂3年售后服务承诺函原件。



