监控升级改造项目采购需求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（单位）
	品牌型号
	备注

	1
	双光定焦枪型网络摄像机
	支持智能动检（人）
采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效多晶灯，最大红外监控距离50米，暖光监控距离30米
支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，AI H.264/H.265（超级AI编码），灵活编码，适用不同带宽和存储环境
内置1个麦克风
支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
支持IP67防护等级
	91台
	大华、DH-IPC-HFW1433M3-A-IL4
	

	2
	双光定焦海螺网络摄像机
	支持智能动检（人）
采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效多晶灯，最大红外监控距离50米，暖光监控距离30米
支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，AI H.264/H.265（超级AI编码），灵活编码，适用不同带宽和存储环境
内置1个麦克风
支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
支持IP67防护等级
	92只
	大华、 DH-IPC-HDW1433V-A-IL
	

	3
	综合管理平台
	一、软件参数
1、支持视频≥1100路、卡口≥200路、报警主机≥500路，支持通过分布式部署扩展设备接入能力；
2、支持平台开放兼容，支持提供对外接口满足各类三方系统对接需求；
3、★支持在浏览器中进行多路无插件视 频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、 声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云 台控制、预置点、点间巡航等功能；
4、录像支持 1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、 1/64、2、4、8、16、32、64 倍速快/慢放；
5、支持自动获取设备子系统名称、 防区类型、子系统和防区对应关系；支持防区布防、撤防、消警、 旁路、隔离、取消旁路操作；
6、支持区域卡片展示，双向客流设备可展示区域名称、区域编号、标签、实时人数、当天进入人数、当天离开人数数据，支持批量导出数据；支持根据区域类别进行筛选列表展示区域进客流、出客流及占比数据，支持 按日、周、月、年、自定义维度统计；
7、支持接收结构化相机抓拍上报的人体特征数据，包含：性别、是否戴口罩、是否有胡子、上衣颜色及类型、下衣颜色及类型、是否戴帽子、是否背包；支持接入人脸视频设备进行实时监控，支持预览画面中的检测框可跟踪人脸，支持内部人员和陌生人列表滚动显示；
8、★支持对导入、导出平台 excel 业务数 据进行密码加密；
9、★支持根据当前系统具备的业务组件，动态加载组织类型，可自动加载新增业务组件具备的业务组织类型；支持逻辑组织树的管理与配置，支持用户组织在基础组织和逻辑组织切换，并应用到客户端，管理端、移动端；
10、★支持自定义修改设备通道类型、通道数量；支持设置设备和通道的能力，通道能力包括目标抓拍、主从跟踪、人脸抓拍、人脸识别、人数统计、全景画面。
二、硬件参数
1、支持性能≥intel I3-12100 CPU，≥4.3GHz；
2、支持≥1块512G SSD固态硬盘，支持≥16块3.5吋SATA硬盘扩展；支持≥32G内存；
3、支持≥2个USB2.0接口，支持≥2个USB3.0接口，≥1个RJ45调试串口，≥1个RS-232接口，≥1个RS-485接口，≥1个VGA接口，≥4个HDMI接口；
以上标★项需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件
	1台
	大华、DH-ICC7016S3-D
	

	4
	监控存储服务器
	1、支持≥64位多核高性能处理器，≥2个内存条，≥8GB内存，支持扩展至2个内存条，64GB内存；
2、支持≤6U机箱，≥48盘位，支持1+1冗余电源，支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护；
3、支持≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，≥1个10/100Mbps自适用管理网口，支持选配2张PCIE标卡；
4、支持兼容CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘支持≥24TB硬盘，SMR单盘支持≥30TB；
5、支持≥1个HDMI接口，≥4个USB接口，≥1个eSATA接口，≥1个RS232接口；
6、★支持RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项；支持同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项；支持全局热备和局部热备；支持RAID即建即用；支持通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间。
7、支持≥450路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发；
8、支持通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；
9、支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源；
10、支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期；
11、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；
12、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行；
13、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台；
14、★支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据
15、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；
16、★支持通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s
17、★支持纠删码技术，最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态
以上标★项需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件
	1台
	大华、DH-EVS5148S
	

	5
	室外光纤
	室外8芯单模
	2500米
	suhao、8芯
	

	6
	超五类网线
	1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险。
2、通过福禄克测试。
3、CAT5E传输带宽100MHZ，推荐用于百兆传输。
4、导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低。
5、阻燃性能符合国家标准：GB/T 18380.22。
6、绿色环保，所用材料均符合RoHS。
7、线缆长度305米/箱。
	35箱
	大华、DH-PFM920I-5EU
	

	7
	电源线
	材质: 无氧铜（99.95%）
导体结构: 32/0.190mm±0.005mm
标称截面积: 1mm²
芯数: 2
绝缘材质: PVC/D型
最小平均厚度: ≥0.6mm
绝缘直径: 2.5mm±0.1mm
绝缘层原色: 蓝色、棕色
填充材质: PP绳*2
绞合节距: <护套直径的25倍
绞合方式: 右向
包带材质: 透明PET
护套材料: PVC/ST5型
最小平均厚度: ≥0.8mm
护套直径: 6.7mm±0.3mm
护套颜色: 黑色
单根导体直流电阻最大值: 19.5Ω/km
额定电压: 300/500V
额定电流: 12A
绝缘电阻最小值: 0.010MΩ/km
介电强度: 浸水1分钟后，水下2000VAC测试5分钟无击穿
老化前拉力试验: 符合GB/T 2951.11
老化后拉力试验: 符合GB/T 2951.12
低温冲击试验: 符合GB/T 2951.14
高温压力试验: 符合GB/T 2951.31
热冲击试验: 符合GB/T 2951.31
火焰垂直蔓延试验: 符合GB/T 18380.12
工作温度: -20℃～+70℃
敷设温度: 0℃～+50℃
存储温湿度: -10℃～+40℃（湿度<60% ）
长度: 200m±1m
净重: 10.9kg±1.0kg
执行标准: GB/T 5023.5-2008
认证: CCC
	1500米
	大华 RVV2*1.0 
	

	8
	8口千兆交换机
	8个千兆电口+2个千兆上联光口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率120W，交换机容量20Gbps，包转发率15Mpps，非网管型交换机，桌面式，可上机架。
	8台
	锐捷、RG-ES110GDS-P
	

	9
	机房核心交换机
	RG-S5750V2-28GT4XS-L
技术参数要求：
1.固化千兆以太网端口≥28个，复用千兆光接口≥4个，万兆光接口≥4个，电源插槽≥2个，配置冗余电源；
2.交换容量≥12.5Tbps，包转发率≥225Mpps；
3.整机MAC地址表≥32K；
4.支持IPv4及IPv6路由协议，支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
5.支持通过连接USB存储器存放日志、主机版本、告警和其它诊断信息，能方便的进行交换机软件的在线升级以及日志信息的保存；
6.支持对电源、风扇等硬件资源进行监控；
7.★为提高网络的可持续性和稳健性，要求部署在弱电间等易接触位置时，设备在受到一定程度的外界机械碰撞时仍能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告；
8.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；
9.★支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图与链接证明或第三方检测报告复印件证明；
10.支持虚拟化堆叠，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，统一转发表项；
11.支持IGMPv1/v2/v3，IGMPv1/v2/v3Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIMforIPv6；
12.★支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图与链接证明或第三方检测报告复印件证明；
13.支持本地管理和云管理两种模式，可自由切换，支持通过云管理对交换机进行部署配置和运维管理等，减少现场的部署和运维人力投入；
	1台
	锐捷、RG-S5750V2-28GT4XS-L
	

	10
	24口POE供电交换机
	24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率230W，交换机容量52Gbps，包转发率39Mpps，非网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式
	10台
	锐捷、RG-YS126GS-P
	

	11
	光纤光模块
	千兆单模双纤光模块，最大传输距离10KM，使用LC型接头
	8个
	锐捷、SFP-SM1310
	

	12
	监控支架
	承重：1kg；  安装方式：壁装；  旋转角度：水平：0~360°，竖直：-30°~0°；  执行标准：Q/DXJ 064-2018；  材质：铝合金；  适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机；  重量：0.38kg；  颜色：大华白
	91个
	大华、DH-PFB120WS
	

	13
	监控机柜
	600*1000*1200
	1台
	麦森特、MX6022
	

	14
	室外监控立杆3.5米
	3.5米加厚组合立杆，含地笼
	10根
	视明通、 SMT-YT7635
	

	15
	室外防水箱
	30*40不锈钢防水箱
	10个
	视明通、400*300*180mm
	

	16
	监控专用硬盘
	 8000G 监控存储专用硬盘，接口类型：SATA，3.5英寸，缓存：256MB
转速 (r/s)：7200
	36块
	希捷、ST8000VX009
	

	17
	双联操作台
	高度950mm，宽度1200mm，材质厚度2.0mm，深度900mm，
颜色：灰色；材质：冷轧钢。

	1套
	慧好 双联操作台
	

	
	
	
	
	
	



注：1、报价包含所有设备的安装、运输及调试费用，采购人不再支付其他任何费用。 
2、 本次供货设备要求为原装出厂正品未拆封全新机器，要求铭牌条码清晰，所配耗材为原装正品，保修卡、合格证齐全，拆改一律不予验收。如有违反以上条例，我单位有保留追究责任的权利。 
3、中标人在中标公示后2个工作日内，提供相关证书、采购需求表1-4项原厂售后服务承诺函加盖原厂公章(原件纸质版)。
4、中标人在签订合同后在合同规定时间内完成送货上门、安装、调试以及集成学校现有监控摄像机和存储磁盘阵列等集成工作。5、若中标人提供虚假信息或产品，或不能履约供货，采购人将上报监管部门追究相应责任。
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