涡阳第五中学2026年监控设备改造项目采购需求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（单位）
	品牌型号
	备注

	1
	双光定焦枪型网络摄像机
	1、支持≥1/3英寸CMOS图像传感器；支持≥400万(2560×1440)@25fps
2、★支持≥2颗补光灯,红外监控距离≥50米
3、★支持补光灯表面为磨砂面,灯珠朝向与样机照射方向一致；支持补光灯开启后,正面不可见补光灯灯珠；支持补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑
4、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印
5、支持SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
6、★支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警
7、支持网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；智能动检（人）；音频异常等报警事件
8、★设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
9、★支持采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作
10、支持≥IP67防护等级
以上标★项需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件
	91台
	大华、DH-IPC-HFW3XYZM3-ABD
	

	2
	双光定焦海螺网络摄像机
	1、采用不低于400万1/3英寸CMOS图像传感器
2、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
3、★智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警
4、★设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作
5、★智能行为分析功能检验:
当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;
a)绊线入侵;
b)区域入侵;
样机支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;
可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测;
支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;
[bookmark: _GoBack]支持灵敏度设置0~10;
当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测
6、支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
7、支持IP67防护等级
以上标★项需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件
	92只
	大华、DH-IPC-HDW3XYZT3-ABD
	

	3
	综合管理平台
	一、软件参数
1、支持视频≥1100路、卡口≥200路、报警主机≥500路，支持通过分布式部署扩展设备接入能力；
2、支持平台开放兼容，支持提供对外接口满足各类三方系统对接需求；
3、★支持在浏览器中进行多路无插件视 频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、 声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云 台控制、预置点、点间巡航等功能；
4、录像支持 1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、 1/64、2、4、8、16、32、64 倍速快/慢放；
5、支持自动获取设备子系统名称、 防区类型、子系统和防区对应关系；支持防区布防、撤防、消警、 旁路、隔离、取消旁路操作；
6、支持区域卡片展示，双向客流设备可展示区域名称、区域编号、标签、实时人数、当天进入人数、当天离开人数数据，支持批量导出数据；支持根据区域类别进行筛选列表展示区域进客流、出客流及占比数据，支持 按日、周、月、年、自定义维度统计；
7、支持接收结构化相机抓拍上报的人体特征数据，包含：性别、是否戴口罩、是否有胡子、上衣颜色及类型、下衣颜色及类型、是否戴帽子、是否背包；支持接入人脸视频设备进行实时监控，支持预览画面中的检测框可跟踪人脸，支持内部人员和陌生人列表滚动显示；
8、★支持对导入、导出平台 excel 业务数 据进行密码加密；
9、★支持根据当前系统具备的业务组件，动态加载组织类型，可自动加载新增业务组件具备的业务组织类型；支持逻辑组织树的管理与配置，支持用户组织在基础组织和逻辑组织切换，并应用到客户端，管理端、移动端；
10、★支持自定义修改设备通道类型、通道数量；支持设置设备和通道的能力，通道能力包括目标抓拍、主从跟踪、人脸抓拍、人脸识别、人数统计、全景画面。
二、硬件参数
1、支持性能≥intel I3-12100 CPU，≥4.3GHz；
2、支持≥1块512G SSD固态硬盘，支持≥16块3.5吋SATA硬盘扩展；支持≥32G内存；
3、支持≥2个USB2.0接口，支持≥2个USB3.0接口，≥1个RJ45调试串口，≥1个RS-232接口，≥1个RS-485接口，≥1个VGA接口，≥4个HDMI接口；
以上标★项需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件
	1台
	大华、DH-ICC7016S3-D
	

	4
	监控存储服务器
	1、支持≥64位多核高性能处理器，≥2个内存条，≥8GB内存，支持扩展至2个内存条，64GB内存；
2、支持≤6U机箱，≥48盘位，支持1+1冗余电源，支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护；
3、支持≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，≥1个10/100Mbps自适用管理网口，支持选配2张PCIE标卡；
4、支持兼容CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘支持≥24TB硬盘，SMR单盘支持≥30TB；
5、支持≥1个HDMI接口，≥4个USB接口，≥1个eSATA接口，≥1个RS232接口；
6、★支持RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项；支持同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项；支持全局热备和局部热备；支持RAID即建即用；支持通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间。
7、支持≥450路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发；
8、支持通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；
9、支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源；
10、支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期；
11、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；
12、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行；
13、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台；
14、★支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据
15、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；
16、★支持通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s
17、★支持纠删码技术，最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态
以上标★项需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件
	1台
	大华、DH-EVS5148S
	

	5
	8口千兆交换机
	1、★交换容量≥192Gbps，包转发率≥14.88Mpps，提供官网查询链接及官网截图；
2、★端口类型≥8个10/100/1000 Base-T POE+端口，≥1个10/100/1000BASE-T 端口，≥1个1G SFP端口，提供官网查询链接及官网截图；
3、支持端口防雷等级≥6KV，提供官网查询链接及官网截图；
4、POE供电125W；支持POE+，单端口最大功率输出功率30W；
5、支持基于端口的VLAN，支持DHCP Snooping，可防私接；
6、支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制、支持黑洞MAC；
7、★支持端口镜像、端口自环检测、端口隔离，提供官网查询链接及官网截图；
8、环境温度：-5℃～45℃ ；
9、★提供中国质量认证中心的中国节能证书，并且提供复印件。
	8台
	H3C、US210-HP
	

	6
	机房核心交换机
	1、★交换容量≥1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率≥171Mpps/256Mpp,提供官网查询链接及官网截图；
2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP+光口，≥1个Console口,；
3、支持环境工作温度-5~45℃，工作相对湿度5～95%RH，无冷凝；
4、支持模块化双电源；
5、★支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最深≥32K，提供官网查询链接及官网截图；
6、★支持智能弹性架构的堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠台数≥9台，提供官网查询链接及官网截图；
7、可console管理，支持命令行调试、Telnet远程配置，支持SSH2.0等加密方式，支持SNMP网管功能；
8、支持LACP/STP/RSTP/MSTP/PVST/Smart Link/RRPP快速环网保护机制等保护协议，提高容错能力，提升网络稳定性；
9、支持丰富的IPv4和IPv6三层路由协议、组播技术以及策略路由机制，支持IPv4/IPv6静态路由，支持双栈，为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方案；
10、支持集中式MAC地址认证、802.1x认证、PORTAL认证、RADIUS 认证、TACACS认证，支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定，同时实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发；
11、★支持用户访问控制和安全审计功能，要求提供权威机构第三方检测报告证明；
12、支持DLDP单向链路检测协议，支持LLDP，支持NTP，支持VCT电缆检测功能，支持电源的告警功能，风扇、温度告警；
13、★支持TCP/IP、ARP、ICMP 协议；支持OSPFv2 路由协议；支持 IGMPv2 协议，提供第三方具有CNAS标志的检测报告；
14、供中国质量认证中心的中国节能证书，并且提供复印件。
	1台
	H3C、US628S-X
	

	7
	24口POE供电交换机
	1、★交换容量≥56Gbps，包转发率≥42Mpps，提供官网查询链接力官网截图;
2、★端口类型≥24个10/100/1000Base-T PoE+电口，2个10/100/1000Base-T电口(uplink口)，2个1000Base-X SFP光口(uplink口)，提供官网查询链接力官网截图;
3、支持PoE供电，PoE整机功率≥225W，单端口最大供电功率30W;
4、★支持PoE看门狗和永久PoE功能，提供官网查询链接力官网截图;
5、支持（满足至少一半的）PoE端口支持优先供电;
6、★支持标准交换、端口隔离、长距传输、汇聚上联四种模式切换，提供官网查询链接力官网截图;
7、支持端口防雷等级≥6KV;
8、★MAC地址容量≥12K，提供官网查询链接力官网截图;
9、无风扇，自然散热;
10、支持环境工作温度0℃～45℃，工作相对湿度10%～90%RH，非冷凝。
	10台
	H3C、US128GC-P
	

	8
	光纤光模块
	SFP千兆光模块-(1310nm,10km,LX,LC)
	8个
	H3C、SFP-GE-LX-SM1310-S
	

	9
	室外光纤
	室外8芯单模
	2500米
	亿通8芯
	

	10
	超五类网线
	1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险。
2、通过福禄克测试。
3、CAT5E传输带宽100MHZ，推荐用于百兆传输。
4、导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低。
5、阻燃性能符合国家标准：GB/T 18380.22。
6、绿色环保，所用材料均符合RoHS。
7、线缆长度305米/箱。
	35箱
	大华、DH-PFM920I-5EUN
	

	11
	电源线
	材质: 无氧铜（99.95%）
导体结构: 32/0.190mm±0.005mm标称截面积: 1mm²芯数: 2绝缘材质:PVC/D型执行标准: GB/T 5023.5-2008认证: CCC
	1500米
	国产、RVV2*1.0
	

	12
	监控支架
	承重：1kg；  安装方式：壁装；  旋转角度：水平：0~360°，竖直：-30°~0°；  执行标准：Q/DXJ 064-2018；  材质：铝合金；  适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机；  重量：0.38kg；  颜色：大华白
	91个
	大华、DH-PFB120WS
	

	13
	监控机柜
	600*1000*1200
	1台
	麦森特、MX6022
	

	14
	室外监控立杆3.5米
	3.5米加厚组合立杆，含地笼
	10根
	视明通、 SMT-YT7635
	

	15
	室外防水箱
	30*40不锈钢防水箱
	10个
	安普 、400*300
	

	16
	监控专用硬盘
	 8000G 监控存储专用硬盘，接口类型：SATA，3.5英寸，缓存：256MB
转速 (r/s)：7200
	36块
	希捷、ST8000VX009
	

	17
	双联操作台
	高度950mm，宽度1200mm，材质厚度2.0mm，深度900mm，
颜色：灰色；材质：冷轧钢。
	1套
	慧好、双联操作台
	


注：1、报价包含所有设备的安装、运输及调试费用，采购人不再支付其他任何费用。
2、本次供货设备要求为原装出厂正品未拆封全新机器，要求铭牌条码清晰，所配耗材为原装正品，保修卡、合格证齐全，拆改一律不予验收。如有违反以上条例，我单位有保留追究责任的权利。
3、中标人在中标公示后2个工作日内，提供相关证书、采购需求表1-8项原厂售后服务承诺函加盖原厂公章(原件纸质版)。
4、中标人在签订合同后在合同规定时间内完成送货上门、安装、调试以及集成学校现有监控摄像机和存储磁盘阵列等集成工作。
5、若中标人提供虚假信息或产品，或不能履约供货，采购人将上报监管部门追究相应责任。

商务要求：
1、报价包含所有设备的安装、运输及调试费用，采购人不再支付其他任何费用。
2、本次供货设备要求为原装出厂正品未拆封全新机器，要求铭牌条码清晰，所配耗材为原装正品，保修卡、合格证齐全，拆改一律不予验收。如有违反以上条例，我单位有保留追究责任的权利；
3、中标人在中标公示后2个工作日内，携带相关证书及采购需求表1-8项原厂3年售后服务承诺函加盖原厂公章(原件纸质版)签订合同，恶意拖延时间以及弃标等行为追责。
4、中标人在签订合同后在合同规定时间内完成送货上门、安装、调试以及集成学校现有监控摄像机和存储磁盘阵列等集成工作。
5、若中标人提供虚假信息或产品，或不能履约供货，中标人赔偿不低于预算总价的10%的违约金，采购人将上报监管部门追究相应责任。
6、验收合格后一次性付款。
