2026教学智慧黑板采购参数方案

	序号
	设备名称
	技术参数及要求

	1
	86寸智慧黑板
	一、屏体及触控技术要求
1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160 ，在双系统下均支持40点触控及40点书写划线。
2.智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，厚度≤3.2mm，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。
二、安全及能效要求
1.智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。
2.★提供节能证书依据GB 21520-2023《显示器能效限定值及能效等级》，整机能效达到1级要求。
3.智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能.
三、教学要求
1.★智能交互黑板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能），后置标配非扩展 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告）
2.智能交互黑板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。
3.智能交互黑板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告）
4.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告）
5.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告）
6.智能交互黑板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。
7.★智能交互黑板具备前置电脑还原按键，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告)
8.只需一根网线连接，即可实现Windows和Andriod双系统同时上网。
五、侧板
1.支持磁性材质教具吸附。
2.板面光泽度需符合 GB28231-2011 标准，不高于8光泽度以免产生眩光。
3.板面符合 GB/T9286-2021标准，支持色漆和清漆漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于 5%达到 0 级标准。
4.板面抗冲击性需符合GB/T 1732-2020标准，漆膜耐冲击无裂纹现象。
六、电脑模块
1.采用80 Pin Intel通用标准接口，模块化即插即用，易于维护；
2.CPU采用不低于I7或以上；
3.内存：≥8G DDR4；
4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘；
5.接口：非外扩展具备6个USB接口（其中包含3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI；
七、资质要求
1、确保原厂服务，提供原厂3年售后服务承诺函原件。

	2
	备授课软件
	1.采用备授课一体化设计，具备新建课件、我的课件库、资源中心、班务管理、网盘、AI备课等应用模块。
2.支持在课件库中以云存储的方式保存个人课，课件库无大小限制，支持对课件重命名、删除；支持打开本地白板课件，课件格式同时支持pptx。
★3. 老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于200GB云端存储空间，可扩展至3TB云存储空间。（提供第三方检测报告扫描件）
4.自动匹配与个人资料想对应的教学素材，可快速插入到课件中;也支持跨学科学段调用教学素材;支持划词搜索功能，可根据文本内容自动搜索匹配对应的教学素材。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告）
5.资源平台涵盖小学、初中、高中所有学科同步资源，并具有小升初、中考、高考专题资源，资源类别包含课件、教案、学案、作业、试卷、题集、素材、备课包等；所有资源可按教材版本、年份、地区分类，提供查看及下载通道，支持按地区进行检索。
★6.云资源具备资源专区，如月考专区、期末专区、寒假专区、暑假专区、竞赛专区及作文辅导专区等，教师可根据教学需求灵活选用。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告）
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