采购说明

[bookmark: _GoBack]1.漏点维修采取包干制，不因漏点所在的管道材质，漏水量大小，管道埋藏深度不同而不同；2.未完成路面原状恢复（恢复工艺：20cm混凝土和10cm沥青），不支付维修费用；3.维修完成后，需出具完整的漏点维修报告。4.自来水供水管道直径63mm，材质为镀锌钢管，目前有一处漏点。5.要求维修公司经营范围中具有地下供水管网维修改造相关范围。若有其他疑问，请电话咨询和现场勘察。

