采购需求

1、设备参数
屏幕参数：7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸认证效果不受影响；
基础认证：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号和加密内容、身份证卡序列号）、密码认证方式
识别性能：采用深度学习算法，支持单人或多人认证（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸认证速度＜0.2s，人脸验证准确率≥99%；人脸认证距离＞2m;
可视对讲：支持和海康互联APP、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；且支持姓名和工号的脱敏显示；
单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；支持手机及PC端Web操作，可进行人员管理、认证配置。支持启用设备本地考勤，进行班次、考勤规则、假日和排班的管理，同时支持U盘导出考勤报表，包含考勤总报表、考勤记录表、考勤异常表等各项考勤报表；
本地支持1万张人脸库、5万张卡、15万条事件记录；支持有线接入。
2、采购需求
[bookmark: _GoBack]预算价格包含设备、运输、施工、辅材、安装调试等费用；维保期限1年以上。
