多联机空调及电缆铺设等施工采购需求

因工作需要，现采购多联机空调一套，具体要求如下：

一、需求清单
	序号
	参数及性能要求
	单位
	数量
	建议品牌

	1
	四面出风内机设备型号：RCI-56FSKDN2Q 
1.制冷量：不低于 5.6kW

2.噪音：≤35dB（A）

3. 控制：支持遥控
4. 带高扬程水泵 
	台
	1
	日立

	2
	四面出风内机设备型号：RCI-63FSKDN2Q

1.制冷量：不低于 6.3kW

2.噪音：≤37dB（A）

3. 控制：支持遥控
4. 带高扬程水泵
	台
	4
	日立

	3
	四面环绕出风内机设备型号：RCI-80FSKDN2Q
1.制冷量：不低于 8.0kW

2.噪音：≤39dB（A）

3. 控制：支持遥控
4. 带高扬程水泵
	台
	2
	日立

	4
	四面出风内机设备型号：RCI-90FSKDN2Q
1.制冷量：不低于 9.0kW

2.噪音：≤41dB（A）

3. 控制：支持遥控
4. 带高扬程水泵
	台
	1
	日立

	5
	四面出风内机设备型号：RCI-125FSKDN2Q
1.制冷量：不低于12.5kW

2.噪音：≤48dB（A）

3. 控制：支持遥控
4. 带高扬程水泵
	台
	1
	日立

	6
	主机设备型号：RAS-450FSNYAQ

1.日立原厂全新产品，提供原厂授权证明；

2.制冷量≥45kW，制热量≥50kW

3.具有制热时防底部结霜设计 。

4.一级能效，APF值4.9
	台
	1
	日立

	7
	主机设备型号：RAS-335FSNYAQ

1日立原厂全新产品，提供原厂授权证明；

2.制冷量≥33.5kW，制热量≥37.5kW；

3.具有制热时防底部结霜设计 。

4. 一级能效，APF值4.95
	台
	1
	日立

	8
	多联机内外机铜管连接、保温、信号线、国标，自3层安装内机，外机在六楼
	米
	280
	海亮

	9
	25平方五芯电缆，自负一层配电房取电，专业敷设桥架依次穿到六层平台，连接至空调主机.低烟无卤阻燃型护套线3X6+2X4
	米
	100
	绿宝

	10
	不锈钢明装配电箱带回路，配三相智能电表
	个
	1
	

	11
	所有空调内机管道布置，需要拆除石膏顶施工，安装完毕，需要恢复原样
	个
	1
	

	12
	空调内机需要重新布置电源，在本层控制间取电，布置到每台内机，并制作一开关柜控制.
	台
	1
	

	13
	空调外机基础，外机吊装等
	项
	1
	


二、报价要求 
1.本项目采用总价包干，投标人需自行踏勘现场，充分考虑现场安装条件，投标报价中需考虑完成本项目内容包含的全部费用。报价包含为完成本项目内容而产生的全部费用，包括但不限于空调及电缆施工的运输费、安装调试费、安装过程中的必要耗材费、税费、质保、售后服务、验收等环节发生的费用。以上均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何额外费用。供应商需自行考虑各种风险，谨慎报价。 

2.供应商应提供空调主机与室内机之间的紫铜管及B1级厚度2.5㎝橡塑保温材料及其安装所需要的一切辅材。

3.供应商应充分考虑空调系统及电缆线施工的安装难度以及拆除和恢复的施工难度，一切风险由供应商承担。施工过程中造成其他任何附带损失，均由供应商承担，须按原样和原质量恢复。
4.中标后合同签订前，中标供应商必须提供空调制造厂商针对本项目的授权函。

5.中标后合同签订前，中标供应商提供针对本项目的承诺函，所供产品必须为全新正品，未拆封、未激活、未使用，可官方核验。如发现中标供应商所提供的货物为无码机、串码机、返修机等非正规渠道产品一律不得卸货安装，采购人有权解除合同，由此造成的一切损失由中标供应商承担，并记入不良行为。
6.合同签订后，空调施工避开上班工作时间，利用下班或周末时间七日完工。

二、付款方式

项目验收合格后一次性付清全款。

三、其他要求 
1.产品质保期自项目验收合格之日起贰年。

2.供应商须具有本地化服务能力，为采购人提供 7 天*24 小时售后服务，接到采购人报修通知后应于2小时内安排售后服务人员上门服务。

3.产品质保期内如若出现非人为因素的质量问题，供应商应及时上门维修，如货物质保期内怠于履行售后服务，采购人有权委托第三方对合同内货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由供应商全额承担。

4.供应商在安装期间需要做好安全保障工作，安装时间服从采购人工作安排。

5.供应商参加竞价时请认真阅读"采购需求"，未现场踏勘而中标价过低或其他不能正常履约供货，造成的损失一律由中标供应商承担，采购方将上报监管部门，并追究相应责任。（不满足请勿报价，成交后无法供货单位，投诉至平台拉入黑名单）

四、收货安装信息

安徽省合肥市太湖路509号安徽省应急管理厅
联系电话：055162998781  

