飒戈（Saga）1907A吸附式进纸双刀头模切压痕机

一、设备参数
型号：SG-ASC 1907A

工作电机：直流伺服电机

定位传感器：

自适应调光数码摄像头

控制面板：7寸电容触摸屏

刀夹数量：双刀夹

刀具类型：刻刀/笔/压痕

材料吸附方式：上真空吸附

标记点类别：标记点或二维码

盛纸量：12cm(约1000张，根据材料不同)

最大扫点切割尺寸：A3+纸张(330mmx483mm)
扫码速度：约5s

工作速度：15-1050

工作压力：压痕:0-750gf刻刀:0-750qf

内部存储空间：内存大小128M 作用:用于存储切割文件，方便使用

机械分辨率：0.02mm

可编程分辨率：HPGL 0.025mm

重复精度：<=0.05mm

内存大小:128M

适用切割材料：不干胶，卡纸，PVC，PET等

连接方式：USB/U盘/以太网

切割数据来源：内部磁盘/网络共享

机器最大功率：最大350W

工作电压电流：200VAC~240VAC,50/60Hz,最大电流3.4A

工作环境：温度:+5℃C到+35℃摄氏度，湿度:35%至70%RH(非冷凝)

机器尺寸：长740mm宽790mm高1360mm毛毛重/净重：149+5Kg/117+5Kg

二、设备特性
1、能够自动吹风送纸。

2、自带切割软件和CDR/AI插件，方便操作。

3、具备网络共享盘，支持切割方式多样化。

4、压纸杆可快速拆解，方便清理和取卡纸。

5、具备连筋模式。

三、商务条款

1.投标响应单位经营范围涵盖本项目需求，中标后核验中标供应商营业执照原件或扫描件。 

2.中标后，中标供应商提供制造商出具的终身售后服务承诺函原件。质保期外，售后服务不采用年保维修服务方式，采用单次付费方式。 

3.中标后，中标供应商提供所投模切机品牌合作伙伴证书或授权代理证明原件供核验。 如虚假响应报相关部门处理。

