蚌医二附院无线内网升级改造需求

一、总体要求

按照医院要求，梳理全院无线内网POE交换机、AP与远端模块等设备与链路，排查并解决多级联、链接错误、配置错误等现象，拆除故障设备，安装并调试新采购设备，统一对接平台和AP账号，在系统内统一命名，实现漫游，病区医生站、护士站、病房、走廊等工作区域内网WIFI信号全覆盖，无丢包，延迟小。各链路两端标识机打标签。基于网络稳定性，新采购设备须与现有网络无缝对接。

二、设备参数与数量

	序号
	设备名称
	设备参数
	推荐型号
	数量



	1
	吸顶AP

（WIFI6）
	1、协议标准：支持802.11ax标准，2.4GHz和5GHz双频段支持MU-MIMO，并提供官网链接及截图证明。

2、射频：支持整机速率≥2.97Gbps。

3、上行千兆电口≥1个。

4、空间流：支持总空间流数≥4 。

5、安全：支持WPA3新一代加密协议，进一步保护Wi-Fi网络安全，支持DTLS硬件加密，保证接入AP 的合法性。

6、智能天线：内置智能天线。

7、节能：最大功耗≤9.4W。

8、支持802.11k、802.11v协议的智能漫游。

9、质保期3年。
	AP362E
	100


3、 报价说明

本次采购总价包含完成本项目建设及质保期内的全部费用，中标后采购人不再另行支付其他任何费用。总价包含完成本项目所需的设备、软件、线材、管材、辅材、人工、机械、装卸运输、安装调试、售后服务、利润、税金、质保期内的软件升级及项目管理过程中产生的差旅、交通、食宿、现场、调研、评审、论证、培训、报告编制、专家咨询、材料印制等发生的全部费用，请投标人自行考虑后谨慎报价。
