布帘材质要求

1.材质:100%聚酯纤维，克重1300克★；

2.无甲醛、无异味、无可分解致癌芳香胺染料、无致敏(分散)染料；

3.遮光率≥99%★；

4.耐光色牢度（变色）： ≥5 级★；

5.耐光、汗复合色牢度(级):酸≥4，碱≥4；

6.可萃取重金属(mg/kg):镉(Gd):未检出、镍(Ni)≤1.0、钴(Co):未检出、铜(Cu)≤1.0、汞(Hg):未检出、铬(六价)(CrVI):未检出、铅(Pb):未检出、锑(Sb):未检出、铬(Cr):未检出、砷(As):未检出；

7.洗涤前外观平整度(级)≥SA-5、洗涤后外观平整度(级)≥SA-4★；

8.致癌染料分散橙11 mg/kg):未检出★；

9.有机锡化合物含量：未检出★；

10.甲醛含量：未检出★；

11.邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP):未检出★；

12.洗后扭曲率(%)≤0.2★；

13.沾水性(级)≥4-5★；

14.胀破性能(Kpa)≥1500★；

15.防紫外线性能 UPFAV>50，UPF值>50,T(UVA)AV≤0.1%，(UVB)AV≤0.1%★；

16.静电性能:静电电压≤1000V 静电压半衰期≤1.0S★；

17.织物 丝性能(级):经向≥3-4，纬向≥4★；

18.干洗尺寸变化率：经向：-1.0%～+1.0% 纬向：-1.0%～+1.0%★；

19.织物悬垂性(%):静态≥82，动态≥86★；

20.可分解致癌芳香胺染料：禁用★；

21.断裂强力：经向≥2300N；纬向≥2000N★

22.顶破强力： ≥2500N★

23.抗菌性能:铜绿假单胞菌抑菌率≥99，白色念珠菌抑菌率≥99，肺炎克雷白氏菌抑菌率≥99，金黄色葡萄球菌抑菌率≥99:大肠杆菌抑菌率≥99★；

24.阻燃性能：水洗 50 次后符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃 烧性能分级》（窗帘幕布、家具制品装饰用织物 B1 级）：续燃 时间：≤5s；阴燃时间：≤15s；损毁长度：≤150mm；氧指数： ≥30%；燃烧滴落物；未引起脱脂棉燃烧或阴燃★。

轨道技术要求：

1. 轨道壁厚(mm)≥2.02;
2. 抗拉强度Rm(N/mm2)≥222;
3. 断后仲长率A50(%)≥10.5:
4. 化学成份(%):Cu<0.01、Fe≤0.14、Mg:0.30-0.90、 Mn<0.01、Si:0.20-0.60、Zn<0.01;
5. 耐盐酸性:复合膜表面应无气泡或其他明显变化;
6. 耐碱性:保护等级不小于9.5级:
7. 耐溶剂性:型材表面不露出阳极氧化膜:
8. 紫外盐雾联合试验(360h)≥9级:
9. 干附着性达到0级;
10. 湿附着性达到0级。

商务要求：

1、供货商需自行踏勘现场，自行测量实际尺寸，本产品需求是包安装，自行充分考虑现场安装条件，安装完成所需的所有辅材、配件等，供货商需慎重考虑，中标后不予增加任何费用。产品质保一年。

2、仔细查看采购清单需求及相关参数，按采购方需求制定。

3、按采购需求清单实际数量报价

4、供应商需按采购单位要求参与竞价，所提供的产品为原装产品，必须满足清单所有参数需求。达不到参数的供应商请勿报价。

5、报价说明：总投标价包含了窗帘供货与安装验收合格交付使用前的全部费用及质保期的维修维护费用，包括货物购置费（含所有货物制造成本、配件、备品备件、辅材及专用工具费等）、运输费、人工费、安装费、施工费按现场安装要求配置长度，打孔及孔洞封堵等）、保险费、培训费、免费质保期内的维修维护费/检查服务费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。

6、具体需要根据现场安装条件配备，安装根据采购方要求确定。

7、为保证中标供应商所提供产品的质量，供货商在公示结束2个工作日内提供生产厂商针对本项目的原厂品牌授权书及1年售后服务承诺函并加盖原厂公章。供货商在规定时间未提供要求资料，视为弃标。

8、供应商参加竞价时请认真阅读商务要求，如不能按要求供货及安装，对我方造成的损失及不便一律由中标供应商承担。

9、供应商中标后不供货，虚假应标等，我方将直接上报监管部门处罚。

10、供货商竞价结束后两个工作日内到我单位签订合同。