安徽省庐江中学关于食堂下水道盖板的竞价采购（二次）
采购需求
1.产品规格：580mm*500mm*25mm*2.0mm，中标后，宽度要进行复测。
[bookmark: _GoBack]2.材质要求：材质必须为304及以上等级不锈钢，厚度2.0mm，保证足够的强度和耐腐蚀性，能长期抵御食堂油污、清洁剂、盐分等腐蚀。
3.表面处理：拉丝或抛光处理，美观且易于清洁。
4.承重能力：必须满足食堂人员走动及设备搬运需求，最低承重不低于1.5吨。
5.防滑设计：表面必须有明显的防滑花纹或图案（如菱形、圆孔、条纹），干湿防滑系数（R值）≥65，防止工作人员滑倒。
6.排水效率：漏水孔（缝隙）设计合理，总面积足够，能快速排水，同时能有效阻挡较大杂物掉入。漏水孔（缝隙）间距或网眼应小于6mm。
7.安全边角：边角需做倒角或圆角处理，无毛刺、锐边，防止刮伤。
8.便于开启：需设计专用开启孔或提手，方便日常清洁和检修。
9.样品要求：中标后，批量生产前，要提供一块样品送给采购人核实指标要求，待确认后再批量生产。
10.质保期：自验收合格之日起，整体质保期不低于 3 年。
11.商务要求：负责拆除旧盖板，铺设新盖板，以及为完成本项目的一切费用。
