|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求清单** | | | | | | |
| 序号 | 物资分类 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 需求  数量 | 备注 |
| 1 | 劳保用品 | 二氧化碳灭火器防 冻手套 | 57965-牛皮  尺寸：36cm | 双 | 25 |  |
| 2 | 劳保用品 | 安全带 | 五点式 符合GB6095-2021  要求：挂钩为双勾，包含未展开缓冲器的坠落悬挂安全绳长度应小于或等于2M | 个 | 78 |  |
| 3 | 劳保用品 | 反光背心 | 针织棉+公司logo  要求：荧光绿色；上下3个口袋及1个标签袋；反光背心1ogo，长24cmw高6cm, 蓝色；前后均需要印刷。 | 件 | 64 | a9a765813299c08bbd1018e14a75788 |
| 4 | 劳保用品 | 防尘口罩 | kn95(每袋10个装) | 个 | 6348 |  |
| 5 | 劳保用品 | 雨衣套装+雨鞋 | ①材质：春亚纺防水面料 ②尺码及数量：L码-2XL码 ③颜色：黑色 ④其他：反光条设计,长款，单人（含雨鞋中标后提供码数）  雨衣为分体式、双层设计、有反光条；雨靴为中筒 | 套 | 176 |  |
| 6 | 劳保用品 | 玻璃钢安全帽 | 619新国标+公司logo  玻璃钢安全帽红色；需符合国标GB2811-2019要求及行业标准；logo长、高均为5cm，白色。 | 顶 | 218 |  |
| 7 | 劳保用品 | 轻质安全帽 | ABS材质+公司logo | 顶 | 173 |  |
| 8 | 劳保用品 | 线手套 | 均码，纱线材质 耐磨防滑加厚加密；600棉线品质 | 双 | 44004 |  |
| 10 | 劳保用品 | 轻质劳保鞋 | 40码，夏季款，轻质款 符合GB21148-2020要求，具有绝缘、防砸、防穿刺功能；按照国家标准执行，绝缘电压等级不低于6KV | 双 | 2 | 36a6a5dd51f1a491c38cf02c915c760 |
| 11 | 劳保用品 | 轻质劳保鞋 | 36码，夏季款，轻质款 符合GB21148-2020要求，具有绝缘、防砸、防穿刺功能；按照国家标准执行，绝缘电压等级不低于6KV按照国家标准执行，绝缘电压等级不低于6KV | 双 | 2 |  |
| 12 | 劳保用品 | 轻质劳保鞋 | 37码，夏季款，轻质款 符合GB21148-2020要求，具有绝缘、防砸、防穿刺功能；按照国家标准执行，绝缘电压等级不低于6KV | 双 | 3 |  |
| 13 | 劳保用品 | 轻质劳保鞋 | 39码，夏季款，轻质款 符合GB21148-2020要求，具有绝缘、防砸、防穿刺功能；按照国家标准执行，绝缘电压等级不低于6KV | 双 | 6 |  |
| 14 | 劳保用品 | 轻质劳保鞋 | 40码，夏季款，轻质款 符合GB21148-2020要求，具有绝缘、防砸、防穿刺功能；按照国家标准执行，绝缘电压等级不低于6KV | 双 | 4 |  |
| 15 | 劳保用品 | 轻质劳保鞋 | 41码，夏季款，轻质款 符合GB21148-2020要求，具有绝缘、防砸、防穿刺功能；按照国家标准执行，绝缘电压等级不低于6KV | 双 | 9 |  |
| 16 | 劳保用品 | 轻质劳保鞋 | 42码，夏季款，轻质款 符合GB21148-2020要求，具有绝缘、防砸、防穿刺功能；按照国家标准执行，绝缘电压等级不低于6KV | 双 | 9 |  |
| 17 | 劳保用品 | 轻质劳保鞋 | 43码，夏季款，轻质款 符合GB21148-2020要求，具有绝缘、防砸、防穿刺功能；按照国家标准执行，绝缘电压等级不低于6KV | 双 | 8 |  |
| 18 | 劳保用品 | 轻质劳保鞋 | 44码，夏季款，轻质款 符合GB21148-2020要求，具有绝缘、防砸、防穿刺功能；按照国家标准执行，绝缘电压等级不低于6KV | 双 | 3 |  |
| 19 | 劳保用品 | 轻质劳保鞋 | 45码，夏季款，轻质款 符合GB21148-2020要求，具有绝缘、防砸、防穿刺功能；按照国家标准执行，绝缘电压等级不低于6KV | 双 | 1 |  |
| 20 | 劳保用品 | 轻质劳保鞋 | 46码，夏季款，轻质款 符合GB21148-2020要求，具有绝缘、防砸、防穿刺功能；按照国家标准执行，绝缘电压等级不低于6KV | 双 | 2 |  |
| 21 | 劳保用品 | 劳保鞋 | 35码，春秋款，符合GB21148-2020要求，皮质及聚氨酯原料，防砸、防穿刺、防静电 | 双 | 2 |  |
| 22 | 劳保用品 | 劳保鞋 | 36码，春秋款，符合GB21148-2020要求，皮质及聚氨酯原料，防砸、防穿刺、防静电 | 双 | 11 |  |
| 23 | 劳保用品 | 劳保鞋 | 37码，春秋款，符合GB21148-2020要求，皮质及聚氨酯原料，防砸、防穿刺、防静电 | 双 | 14 |  |
| 24 | 劳保用品 | 劳保鞋 | 38码，春秋款，符合GB21148-2020要求，皮质及聚氨酯原料，防砸、防穿刺、防静电 | 双 | 14 |  |
| 25 | 劳保用品 | 劳保鞋 | 39码，春秋款，符合GB21148-2020要求，皮质及聚氨酯原料，防砸、防穿刺、防静电 | 双 | 6 |  |
| 26 | 劳保用品 | 劳保鞋 | 40码，春秋款，符合GB21148-2020要求，皮质及聚氨酯原料，防砸、防穿刺、防静电、 | 双 | 22 | a316e089c87433255887c4237ae6669 |
| 27 | 劳保用品 | 劳保鞋 | 41码，春秋款，符合GB21148-2020要求，皮质及聚氨酯原料，防砸、防穿刺、防静电 | 双 | 46 |  |
| 28 | 劳保用品 | 劳保鞋 | 42码，春秋款，符合GB21148-2020要求，皮质及聚氨酯原料，防砸、防穿刺、防静电 | 双 | 53 |  |
| 29 | 劳保用品 | 劳保鞋 | 43码，春秋款，符合GB21148-2020要求，皮质及聚氨酯原料，防砸、防穿刺、防静电 | 双 | 22 |  |
| 30 | 劳保用品 | 劳保鞋 | 44码，春秋款，符合GB21148-2020要求，皮质及聚氨酯原料，防砸、防穿刺、防静电 | 双 | 16 |  |
| 31 | 劳保用品 | 劳保鞋 | 45码，春秋款，符合GB21148-2020要求，皮质及聚氨酯原料，防砸、防穿刺、防静电 | 双 | 9 |  |
| 32 | 劳保用品 | 劳保鞋 | 46码，春秋款，符合GB21148-2020要求，皮质及聚氨酯原料，防砸、防穿刺、防静电、 | 双 | 2 |  |