**滁州市实验小学班级课桌椅采购项目要求**

**课桌：**

1. 面板：采用优质环保高密度板基材，经大型注塑机一次注塑成型，

规格：450mm\*600mm\*18mm，靠胸前处內弧造型设计，弧长400mm

1. 桌面前两侧及正前方鸭嘴边与板材平行设计（鸭嘴边包边与桌面平齐无凸起），让学生放手平稳、舒适。笔槽尺寸：长330mm，宽14mm，深8mm，内设两个漏水孔，方便清理灰尘，与四周包边采用PP塑料包边一次注塑成型，无接头。该封边抗菌，防水防撞。

**B书斗**

1. 材质：国家东南钢海集团生产的冷轧钢板。

2.尺寸：一次成型450mm\*305mm\*150mm\*0.7mm厚

3.表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致.

**C桌钢架**

1.材质：采用碳钢钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。

2.尺寸：桌脚贴地面部位钢管为扁圆型钢管尺寸为23mm\*57mm\*1.2mm。

桌脚下部固定立管钢管为扁圆型钢管尺寸为30mm±2mm\*70mm±2mm\*1.2mm。

桌上部固定立管钢管为扁圆型钢管尺寸为23mm\*57mm\*1.2mm。

桌脚连接钢管为扁圆型钢管尺寸为23mm\*57mm\*1.2mm。

1. 表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。
2. 功能：升降结构为手摇升降，调节桌高可从桌高580mm至790mm。

**D脚垫**

1.材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。

2.功能：升降结构为手摇升降，脚垫设有水平调节功能，使用中遇到地面不平时可轻松调整水平，使桌子平稳不摇晃。

**E挂钩**

1. 材质：采用PP塑料一级新料，不可采用回收料生产。

**课凳：**

**A凳面**

材质：PP塑料一体射出成型，绝不采用回收料生产。

尺寸：240mm×340mm×18mm

**B凳钢架**

椅脚贴地面部位钢管为扁圆型钢管尺寸为23mm\*57mm\*1.2mm。

椅脚下部固定立管钢管为扁圆型钢管尺寸为30mm\*70mm\*1.2mm。

椅脚上部活动立管钢管为扁圆型钢管尺寸为23mm\*57mm\*1.2mm。

椅脚连接钢管为扁圆型钢管尺寸为23mm\*57mm\*1.2mm。

靠背钢管尺寸为20mm\*20mm\*1.0mm。

1. 功能：升降结构为手摇升降，调节椅高可从椅高330mm至460mm。

**c脚垫**

1.材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。

脚垫与钢管固定方式为卡口与自攻螺丝相结合。

1. 功能：脚垫设有水平调节功能，使用中遇到地面不平时可轻松调整水平，使桌子平稳不摇晃。

为保证产品质量可靠参与竞价的供应商须上传以下检测依据：

GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

QB/T 4071-2021《课桌椅》

GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》

GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》

QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》

GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》

GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》

QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》

GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》

**承诺函**

致： 滁州市实验小学（采购单位名称）

我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）在贵单位通过徽采云平台（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_）组织的滁州市实验小学班级课桌椅采购项目竞价采购中如有幸中标，郑重承诺如下：

1. 标的物承诺

1.我公司提供\_\_\_\_\_\_\_\_\_品牌课桌椅（型号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_）完全响应竞价公告中所有要求（包含附件中要求）；

2.中标单价￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_元/套，总价￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，包含：硬件、运输（含搬运上楼，旧设备清运到指定位置）、安装、调试、等至正常使用所需的一切费用。

二、履约保证

1.合同签订：中标后2个工作日内携带本次报价产品样品及厂家盖章原件的检测依据到采购单位进行样品验收，验收通过后当场签供货合同。如供应商未能提供符合采购需求的样品将视为违约，承担违约责任。

2.交货期：签订合同后3个工作日内完成配送安装（供货产品与提供样品一致，如供应商未能提供符合采购需求的产品将视为违约，承担违约责任。）；

三、违约责任 如违反承诺，自愿接受：

1.列入徽采云供应商失信名单；

2.承担中标金额20%违约金，在七个工作日内汇入采购人对公账户。

供应商（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

附件：1. 投标产品检测报告