**全椒县实验小学班级课桌椅采购项目要求**

**建议品牌：龙之杰，采购数量800套**

课桌椅（凳）：

1. 产品描述

1、设计：人性化，整间教室协调一致，美观大方，颜色与采购人现有课桌椅（凳）保持一致；

2、规格：长600（±2mm）×宽400（±2mm）×760（±20mm）。

3、桌面：尺寸600（±2mm）×400（±2mm）×18mm，采用环保PP塑料及三聚氰胺板,基材为密度板一次注塑成型，环保符合国家相关标准，桌面正面四周边缘采用圆角设计，符合人体工程学，注塑成型后就带有笔槽。

4、桌斗及升降片：采用优质冷轧钢板一次成型，升降侧板厚度0.8mm,桌斗厚度0.6mm。

5、课桌钢架：课桌下架贴地管采用尺寸为≥49mm×20mm×1.2mm的优质腰形管，中间横档采用一根尺寸为≥49mm×20mm×1.2mm的优质腰形管，固定站管采用双柱设计，尺寸为≥49mm×20mm×1.2mm的优质腰形管，钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。各钢件经除锈等工序，经防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末采用静电喷塑，经高温固化，防锈耐刮花，表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。

6、课凳凳面：240（±2mm）×340（±2mm）×厚18（±2mm）采用注塑封边一次成型凳面，环保PP塑料及三聚氰胺板，基材为密度板一次注塑成型，环保符合国家相关标准，凳面四周边缘采用圆角设计，在使用中更加舒适抗疲劳，承重力强，外形美观，坚固耐用，符合人体工程学设计。

7、课凳钢架：下架贴地管采用尺寸为≥49mm×20mm×1.2mm的优质腰形管，中间横档采用两根尺寸为≥49mm×20mm×1.2mm的优质腰形管，固定站管采用双柱设计，尺寸为≥49mm×20mm×1.2mm的优质腰形管，升降片采用优质≥0.9mm冷轧钢板一次成型，钢管全部采用二氧化碳保护焊接工艺，富有流线感，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。各钢件经除锈等工序，经防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末采用静电喷塑，经高温固化，防锈耐刮花，表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。

8、脚垫：采用环保级PP塑料一体射出而成，耐磨抗老化,长期使用不脱落，贴合体型设计，经久耐用，合理的结构设计使其在避免与地面的刮擦的同时抓地性更强。

参考样图：



为保证课桌椅（凳）质量可靠，参与竞价的供应商须上传以下带有CMA或CNAS标识的检测依据的佐证材料：

桌面：符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》

防腐蚀耐磨桌架：符合GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》

塑粉：符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》

PP塑料件：符合QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T1633-2000《热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定》、GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》

**承诺函**

致： 全椒县实验小学（采购单位名称）

我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）在贵单位通过徽采云平台（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_）组织的全椒县实验小学班级课桌椅采购项目竞价采购中如有幸中标，郑重承诺如下：

1. 标的物承诺

1.我公司提供\_\_\_\_\_\_\_\_\_品牌课桌椅（型号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_）完全响应竞价公告中所有要求（包含附件中要求）；

2.中标单价￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_元/套，总价￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，包含：运输（含搬运上楼到指定位置）、安装、调试、等至正常使用所需的一切费用。

二、履约保证

1.合同签订：中标后2个工作日内携带本次报价产品样品、厂家盖章原件的检测依据及制造商品牌授权到采购单位进行样品验收，验收通过后当场签供货合同。如供应商未能提供符合采购需求的样品将视为违约，承担违约责任。

2.交货期：签订合同后3个工作日内完成配送安装（供货产品与提供样品一致，如供应商未能提供符合采购需求的产品将视为违约，承担违约责任。）；

三、违约责任 如违反承诺，自愿接受：

1.列入徽采云供应商失信名单；

2.承担中标金额20%违约金，在七个工作日内汇入采购人对公账户。

供应商（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

附件：1. 投标产品检测报告